## Sistemos sąranka

### Įrenginio sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Machine Setup.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Machine ID | Nustato aparato ID, kuris bus spausdinamas kiekviename siunčiamos faksogramos puslapyje.
Fax Number | Nustato fakso numerį, kuris bus spausdinamas kiekviename siunčiamos faksogramos puslapyje.
Date & Time | Nustato datą ir laiką.
Clock Mode | Nustato 12 arba 24 valandų laiko rodymo formatą.

Form Menu

- Off: spausdina įprastu režimu.

- Single Form: spausdina visus puslapius naudodamas pirmąjį blanką.

- Double Form: priekinę puslapio pusę spausdina naudodamas pirmąjį blanką, o galinę pusę – antrąjį blanką.

Select Form | Blankų trafaretai – tai yra spausdintuvo didelės talpos atminties įtaise (standžiajame diske) specialu failo formatu saugomi vaizdai, kuriuos galima spausdinti kaip sluoksnius bet kokiame dokumente.
HDD Spooling | Nustačius parinktį On, išsaugo dokumentus didelės talpos atminties įtaise (standžiajame diske), kad galėtumėte spausdinti tinkle.
Language | Nustato valdymo skydelyje rodomo teksto kalbą.
Default Mode | Nustato numatytąjį aparato režimą: fakso, kopijavimo arba nuskaitymo.
Default Paper Size | Galite nustatyti numatytąjį popieriaus dydį.
Power Save | Nustato, kiek laiko įrenginys lauks prieš įjungdamas energijos taupymo režimą. Kai įrenginys ilgą laiką negauna duomenų, energijos suvartojimas automatiškai sumažinamas.
Scan PWR Save | Nustato, kiek laiko įrenginio skaitytuvo dalis lauks prieš įjungdama energijos taupymo režimą. Kai skaitytuvas ilgą laiką negauna duomenų, energijos suvartojimas automatiškai sumažinamas.
System Timeout | Nustato kiek laiko aparatas prisimena anksčiau naudotus kopijavimo nustatymus. Po to aparatas atstato numatytuosius kopijavimo nustatymus.
Job Timeout | Nustato kiek laiko spausdintuvas lauks prieš spausdindamas paskutinį lapą, kuris nesibaigia komanda spausdinti lapą.

Wakeup Event

Galite nustatyti pabudimo iš energijos taupymo režimo sąlygą. Nustatykite elementą.

- Button Press: Įrenginys iš energijos taupymo režimo pabus nuspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo mygtuką.

- Scanner: Įrenginys iš energijos taupymo režimo pabus į dokumentų tiektuvą įdėjus popieriaus.

- Printer: Įrenginys iš energijos taupymo režimo pabus atidarius arba uždarius popieriaus dėklą.

Auto Continue

Nustato, ar įrenginys turi tęsti spausdinimą aptikęs, jog popierius neatitinka popieriaus nustatymų.

- Off: jei nustatomas neatitikimas, įrenginys laukia, kol įdėsite tinkamo popieriaus.

- On: jei nustatomas neatitikimas, parodomas klaidos pranešimas. Įrenginys palauks apie 30 sekundžių, tuomet automatiškai išvalys pranešimą ir tęs spausdinimą.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Optimizuoja spausdinimo kokybę pagal įrenginio aukštį virš jūros lygio.

Auto CR | Leidžia pridėti naujos eilutės ženklą prie kiekvienos eilutės. Ši funkcija naudinga „Unix“ arba DOS naudotojams.
Firmware Version | Rodo gaminio programinės įrangos versiją.
AutoComplete | Pateikia spėjimą, kai renkate elektroninio pašto adresą arba fakso numerį. Tai leidžia rasti ir pasirinkti duomenis neįvedant jų iki galo.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Nustato, ar įrenginys turi tęsti spausdinimą aptikęs, jog popierius neatitinka. Pavyzdžiui, jeigu ir 1, ir 2 dėkle įdėtas to paties dydžio popierius, įrenginys automatiškai spausdins iš 2 dėklo, kaip 1 dėkle pasibaigs popierius.

Šios parinkties nebus, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje būsite pasirinkę Paper Source parinktį Auto.

Paper Substit. Paper Substitution | Automatiškai pakeičia spausdintuvo tvarkyklių popieriaus dydį, kad būtų išvengta popieriaus dydžio nesutapimų tarp „Letter“ ir A4. Pavyzdžiui, jei aparate turite A4 dydžio popierių, tačiau spausdintuvo tvarkyklėse nustatytas „Letter“ popieriaus lapo dydis, aparatas spausdina ant A4 dydžio popieriaus ir atvirkščiai.
Paper Mismatch | Nustato ar ignoruoti popieriaus dydžio neatitikimo klaidą, ar ne. Pasirinkus Off, nenustos spausdinti, net jei popieriaus dydžiai neatitinka.
PrintBlankPage | Spausdintuvas iš kompiuterio gaunamuose duomenyse aptinka ar puslapis tuščias, ar ne. Galite nustatyti ar spausdinti tuščius lapus, ar praleisti.

Multi-Bin

- Mode: nustato norimą naudoti „mult-bin“ režimą.

- Default Bin: nustato numatytąjį „bin“.

Default Source | Nustato kurį dėklą naudoti kaip numatytąjį.
Address Book | Parodo arba spausdina telefonų knygą arba elektroninio pašto adresų sąrašą.

Maintenance

- Clean Drum: nuvalo dažų kasetės OPC būgną išspausdindamas lapą.

- Clean Fuser: nuvalo terminį įtaisą išspausdindamas lapą.

- CLR Empty Msg. ši parinktis rodoma tik tuomet, kai dažų kasetė tuščia.

- Supplies Info. suteikia galimybę patikrinti atspausdintų puslapių skaičių ir kasetėje likusį dažų kiekį.

- TonerLow Alert: jei kasetėje baigėsi dažai, bus parodytas pranešimas, kuris informuos naudotoją, jog reikia pakeisti dažų kasetę. Galite nustatyti parinktį, kuria kontroliuojama, ar rodomas šis pranešimas.

- Paper Stacking: Jei įrenginį eksploatuojate drėgnoje vietoje arba dėl per didelės drėgmės naudojate drėgną spausdinimo mediją, spaudiniai išvesties dėkle gali būti banguoti ir netinkamai sudėti į krūvą. Tokiu atveju galite nustatyti, kad įrenginys naudotų šią funkciją ir spaudiniai būtų tvirtai sudėti į krūvą. Tačiau naudojantis šia funkcija sulėtėja spausdinimo greitis.

Import Setting | Importuoja USB laikmenoje saugomus duomenis į įrenginį.
Export Setting | Eksportuoja USB laikmenoje saugomus duomenis į įrenginį.
Toner Save | Suaktyvinus šį režimą, pailgėja dažų kasetės eksploatavimo trukmė ir sumažėja puslapio savikaina, lyginant su naudojimu įprastu režimu – tačiau sumažėja spausdinimo kokybė.
Quiet Mode | Įjungę šį meniu punktą galite sumažinti spausdinimo triukšmą. Tačiau dėl to gali sumažėti spausdinimo sparta ir pablogėti kokybė.

Eco Settings

Leidžia taupyti spaudos išteklius ir ekonomiškai spausdinti.

- Default Mode: įjungia arba išjungia ekonominį režimą.

  On force (On-Forced): įjungia ekonominį režimą su slaptažodžiu. Jei naudotojas nori įjungti ar išjungi ekonominį režimą, jis turi įvesti slaptažodį.

- Select Template (Select Temp.): nustato ekonominio spausdinimo šablono nustatymų rinkinį programoje „SyncThru™ Web Service“.

Clear Setting | Nustato numatytuosius gamyklinius įrenginio nustatymus.

### Popieriaus sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Paper Setup.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Paper Setup.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Paper Size | Pagal poreikius nustato A4, „Letter“ arba kitą popieriaus dydį.
Paper Type | Parenka kiekvieno dėklo popieriaus tipą.
Paper Source | Pasirenka dėklą, iš kurio bus imamas popierius.
Margin | Nustato dokumento paraštes.
Tray Confirm | Suaktyvina dėklo patvirtinimo pranešimą. Jei atidarysite ir uždarysite dėklą, bus atvertas langas, kuriame klausiama, ar norite nustatyti į ką tik atidarytą dėklą įdėto popieriaus dydį ir tipą.

### Sound/Volume

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Sound/Volume.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Key Sound | įjungia arba išjungia klavišų garsą. Kai ši parinktis suaktyvinta, kaskart paspaudus mygtuką bus girdimas signalas.
Alarm Sound | Įjungia arba išjungia garso signalą. Kai ši parinktis suaktyvinta, įvykus klaidai ar pasibaigus fakso ryšiui pasigirs signalas.

Speaker

Įjungia arba išjungia telefono linijos garsus per garsiakalbį, pavyzdžiui, rinkimo toną arba fakso toną. Kai šiai parinkčiai nustatyta Comm., tai reiškia, kad garsiakalbis bus įjungtas, kol atsilieps nuotolinis įrenginys.

Jūs galite reguliuoti garsumo lygį, naudodami On Hook Dial. Garsiakalbio garsumą reguliuoti galima tik tada, kai sujungta telefono linija.

1. Valdymo skydelyje paspauskite (faksas).

2. Paspauskite On Hook Dial. Per garsiakalbį bus girdimas rinkimo tonas.

3. Spauskite rodykles, kol išgirsite pageidaujamą garsumą.

4. Paspauskite On Hook Dial, kad išsaugotumėte pakeitimą ir grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

Ringer | reguliuojamas skambėjimo garsumas. Skambėjimo garsumui galite parinkti vertes: „off“ (išjungta), „low“ (žemas), „middle“ (vidutinis) ir „high“ (aukštas) lygis.

### ataskaitos

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Report.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Reports.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Menu Map | Spausdina meniu žemėlapį, kuriame parodytas jo išdėstymas ir dabartiniai įrenginio nustatymai.
All Reports | Spausdina visas aparato ataskaitas.
Configuration | Spausdina visos įrenginio konfigūracijos ataskaitą.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Spausdina eksploatacinių medžiagų informacijos puslapį.

Address Book | Spausdina visus elektroninio pašto adresus šiuo metu saugomus aparato atmintyje.
Demo Page | Spausdina demonstracinį puslapį, pagal kurį galima patikrinti, ar įrenginys tinkamai spausdina.
Fax Send | Spausdina faksogramos siuntimo ataskaitą, kurioje nurodomas fakso numeris, puslapių skaičius, praėjęs darbo laikas, ryšio režimas ir rezultatai. Jūs galite nustatyti įrenginį automatiškai spausdinti siuntimo patvirtinimo ataskaitą kiekvieną kartą išsiuntus faksogramą.
Fax Sent | Spausdina informacija apie pastarąjį kartą išsiųstas faksogramas.
Fax Received | Spausdina informacija apie pastarąjį kartą gautas faksogramas.
Email Sent | Spausdina informacija apie pastarąjį kartą išsiųstus elektroninius laiškus.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Spausdina sąrašą dokumentų, kurie šiuo metu yra išsaugoti atidėtiems faksogramų siuntimams, su kiekvieno darbo pradžios laiku ir tipu.

JunkFax | Spausdinami fakso numeriai, priskirti fakso šlamšto numeriams.

- Network Conf.

- Network Configuration

Spausdina informacija apie jūsų įrenginio tinklą ir konfigūraciją.

- User Auth

- Local User Authentication

Spausdinami patvirtinti naudotojai, kuriems leidžiama naudoti el. pašto funkciją.

PCL Font | Spausdina PCL šriftų sąrašą.

- PS Font

- PS3 Font List

Spausdina PS/PS3 šriftų sąrašą.

EPSON Font | Spausdina EPSON šriftų sąrašą.
KSC5843 Font | Spausdina KSC5843 šriftų sąrašą.
KSC5895 Font | Spausdina KSC5895 šriftų sąrašą.
KSSM Font List | Spausdina KSSM šriftų sąrašą.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Spausdina prie domeno prisiregistravusių naudotojų ir jų ID sąrašą.

Usage Counter | Spausdina naudojimo informacijos puslapį. Šiame puslapyje nurodytas bendras išspausdintų puslapių skaičius.
Fax Options | Spausdina faksogramų ataskaitų informaciją.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Spausdina šiuo metu papildomoje atmintyje arba didelės talpos atminties įtaise (standžiajame diske) išsaugotų užduočių sąrašą.

- Completed Job

- Completed Jobs

Spausdina baigtų užduočių sąrašą.

Accounting Report | Ši ataskaita galima tik įjungus užduočių apskaitą naudojant „SyncThru™ Web Admin Service“. Galite spausdinti kiekvieno naudotojo spaudinių skaičiaus ataskaitą.

### Techninė priežiūra

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Maintenance.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
CLR Empty Msg. | Ši parinktis rodoma, kai dažų kasetė tuščia. Galite išvalyti pranešimą apie tuščią kasetę.
Ignore Toner | Galite nustatyti, kad aparatas ignoruotų pranešimą apie tuščią dažų kasetę ir tęstų spausdinimą, išskyrus gaunamas faksogramas.
Supplies Life | Rodo eksploatacinių medžiagų naudojimo trukmės indikatorius (žr. Priedų eksploatavimo trukmės stebėjimas).
TonerLow Alert | Pasirenkama kada pranešti kad kasetėje liko mažai dažų arba jų neliko visai (žr. Įspėjimo apie mažą dažų lygį nustatymas).

- Serial Number

- Serial No.

Rodo įrenginio serijos numerį. Jį galite rasti, kai kviečiate aptarnavimo tarnybą arba registruojatės kaip naudotojas „Samsung“ interneto svetainėje.

Paper Stacking | Aktyvina automatinės dėklų sąsajos funkciją. Jei viename dėkle nėra popieriaus arba jo netinkamas dydis, ši parinktis leidžia spausdintuvui naudoti popierių iš kito dėklo.
Color | Leidžia reguliuoti spalvų nustatymus pvz. kontrasto lygį, spalvų registraciją, spalvų sodrumą ir t. t.
Ram Disk | Paskiria dalį RAM disko darbų saugojimui. Saugojimo vietos naudojimas aktyvina darbų valdymo meniu (Žr. Darbų valdymas). Tai leidžia duomenis iš kompiuterio siųsti spausdinimui į RAM diską.

### Išvalymo nustatymas

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Clear Setting.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Restore Options.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
All Settings | Išvalomi visi atmintyje saugomi duomenys ir visiems nustatymams grąžinami gamykliniai nustatymai.
Printer Setup | Visoms spausdintuvo parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai.
Paper Setup | Visoms popieriaus parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai.

- Fax Setup

- Fax Default

Visoms fakso parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai.

- Copy Setup

- Copy Default

Visoms kopijavimo parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai.

- Scan Setup

- Scan Default

Visoms skenavimo parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai.

System Setup | Visoms sistemos parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai.
Network Setup | Visoms tinklo parinktims grąžinami gamykliniai nustatymai. (Reikalingas perkrovimas.)
Address Book | Išvalomi visi atmintyje saugomų elektroninio pašto adresų įrašai.

- Fax Sent

- Sent Report

Išvalomi visi siųstų faksogramų įrašai.

Email Sent | Išvalomi visi siųstų elektroninių laiškų įrašai.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Išvalomi visi gautų faksogramų įrašai.

### Darbų valdymas

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Job Manage.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Active Job | Rodo laukiančių spausdinimo darbų sąrašą.
Store Job | Rodo spausdinimo darbų saugomų diske sąrašą.
File Policy | Jei įvedėte naują failo pavadinimą, tačiau papildomoje atmintyje toks pavadinimas jau yra, failą galite pervardyti arba perrašyti.

### Vaizdo perrašymas

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > ImageOverwrite.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Manual | Galite perrašyti prijungtą USB laikmeną ir išvalyti visus joje saugomus duomenis.

### USB sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

- Liečiamajame ekrane paspauskite USB.

Parinktis | Aprašymas
--- | ---
Print From | Rodo failų sąrašą iš File Navigation. Pasirinkite norimą spausdinti failą.
Scan to USB | Nustato nuskaitymo paskirties vietą į USB. Galite nuskaityti originalus ir išsaugoti nuskaitytus vaizdus USB įrenginyje.
File Manage | Rodo failų sąrašą iš File Navigation. Pasirinkite norimą pašalinti failą. Galite suformatuoti USB įrenginį.
Show Space | Rodo laisvos vietos likutį.

### Emuliacijos sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > Print Setup > Emulation.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Emulation Type | Įrenginio kalba nustato, kaip kompiuteris bendrauja su įrenginiu.
Setup | Nustato papildomus pasirinkto emuliacijos tipo nustatymus.

### Elektroninio pašto sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

- Liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Email Setup.

Parinktis | Aprašymas
--- | ---
SMTP Server | Nustato SMTP serverio konfigūraciją.
Send to Self | Nustato siųsti elektroninius laiškus sau, kad turėtumėte atsargines kopijas arba panaudotumėte priminimams.
Default To Address | Nustato elektroninio pašto adresą kaip numatytąją paskirties vietą.
Default From | Nustato siuntėjo elektroninio pašto adresą kaip numatytąjį.
Default Subject | Nustato elektroninio laiško temą kaip numatytąją.

### Adresų knygos sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

- Liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Address Book.

Parinktis | Aprašymas
--- | ---
PhoneBook | Prideda, rodo, spausdina arba šalina telefonų knygos sąrašą. Be to galite sukurti grupę.
Email | Prideda, rodo arba spausdina elektroninio pašto adresų sąrašą. Be to galite sukurti grupę.

### Dokumentų dėžutės sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

#### „Doc Box“ funkcija

- Valdymo skydelyje spauskite (Menu) > Document Box > Doc Box Feature.

Parinktis | Aprašymas
--- | ---
Add From Scan | Dėžutėje išsaugo nuskaitytus dokumentus. Išsaugotas failas automatiškai pavadinamas „metaimėnuodienavalandaminutėsekundė“.
Task From Box | Spausdina dokumentą iš dėžutės.

#### „Doc Box“ sąranka

- Valdymo skydelyje spauskite (Menu) > Document Box > Doc Box Setup.

Parinktis | Aprašymas
--- | ---
Add From Scan | Nustato numatytąsias parinktis dokumentų išsaugojimui dėžutėje.
Task From Box | Nustato numatytąsias parinktis dokumentų iš dėžutės spausdinimui.

### Tinklo sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

- Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > Network.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Network Setup.

Parinktis | Aprašymas
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Nustato atitinkamą protokolą ir sukonfigūruoja parametrus, naudojamus tinklo aplinkoje.

Yra daug parametrų, kuriuos reikia nustatyti. Jei nesate tikri, palikite esamus arba kreipkitės į tinklo administratorių.

TCP/IP (IPv6) | Pasirinkite šią parinktį, jei tinklo aplinkoje naudojamas IPv6 (žr. „IPv6“ konfigūravimas).
Ethernet Speed | Sukonfigūruokite tinklo perdavimo greitį.
802.1x | Galite nustatyti naudotojų autentifikavimą tinkle. Jei norite gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į tinklo administratorių.
Wireless | Pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti belaidį tinklą.
Clear Setting | Tinklo nustatymams grąžinamos numatytosios reikšmės. (Reikalingas perkrovimas.)

- Network Conf.

- Network Configuration

Šiame sąraše rodoma informacija apie jūsų įrenginio tinklą ir konfigūraciją.

Net. Activate | Galite įjungti arba išjungti eterneto naudojimą.
Http Activate | Galite įjungti arba išjungti „SyncThru™ Web Service“.