## Definições básicas da máquina

Se a sua máquina possuir botões +/- no painel de controlo (consulte Descrição geral do painel de controlo):

Pode definir as definições da máquina ao utilizar Definições do Dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou secção Machine no programa Utilitário de definições da impressora .

- Para utilizadores Windows e Macintosh, consulte Definições do Dispositivo.

- Para utilizadores Linux, consulte Utilizar o Smart Panel.

Depois de a instalação estar concluída, pode querer configurar as predefinições da máquina.

Para alterar as predefinições da máquina, efectue estes passos:

Pode ser necessário premir OK para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

1. Seleccione (Menu) no painel de controlo.

2. Prima Configuração sistema > Configur. máquina.

3. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

   - Idioma: altere o idioma que é apresentado no painel de controlo.

   - Data e hora: Quando se acerta a data e a hora, estes dados são utilizados em impressões e faxes diferidos. Estes dados são impressos em relatórios. No entanto, se a data e a hora não estiverem correctas, é necessário actualizá-las.

     Introduza a hora e a data correctas utilizando as setas ou o teclado numérico (consulte Números e letras do teclado).

     - Mês = 01 a 12

     - Dia = 01 a 31

     - Ano = requer quatro dígitos

     - Hora = 01 a 12

     - Minutos = 00 a 59

   - Modo Relógio: Pode definir a máquina para mostrar a hora actual utilizando o formato de 12 ou de 24 horas.

   - Econ. toner: No modo de economia de toner a máquina utiliza menos toner em cada página. A activação deste modo prolonga o tempo de vida útil do cartucho de toner no modo normal, mas reduz a qualidade de impressão.

     Quando imprimir através do PC, também pode activar ou desactivar o modo de economia de toner nas propriedades da impressora.

   - Econ. energia: Quando não usar a máquina durante algum tempo, utilize esta função para economizar energia.

     - Quando prime o botão de alimentação, a impressão começa ou um fax é recebido, o produto irá sair do modo de economia de energia.

     - Prima (Menu) > Config sistema > Config maquina > Evnt. Activ. > Accion.Botao > Activado no painel de controlo. Ao premir qualquer botão excepto o botão de alimentação, a máquina desperta a partir do modo de economia de energia.

   - Ajuste altitude: A qualidade de impressão é afectada pela pressão atmosférica, cuja impressão atmosférica é determinada pela altura da máquina acima do nível do mar. Antes de definir o valor da altitude, determine a que altitude está a utilizar a máquina (consulte Ajuste da altitude).

4. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

5. Prima OK para guardar a selecção.

6. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

Consulte as hiperligações abaixo para definir outras definições úteis para utilizar a máquina.

- consulte Introduzir vários caracteres.

- consulte Números e letras do teclado.

- consulte Definir o tamanho e o tipo de papel.

- consulte Configurar o livro de endereços do fax.