## Funkcje drukowania

- Aby uzyskać informacje o podstawowych funkcjach drukowania, zapoznaj się z Podstawowy podręcznik (patrz Drukowanie podstawowe ).

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

### Zmiana domyślnych ustawień drukowania

1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.

2. Wybierz polecenia Panel sterowania > Urządzenia i drukarki.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij używane urządzenie.

4. Otwórz menu Preferencje drukowania.

   Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.

5. Zmień ustawienia na każdej karcie.

6. Kliknij przycisk OK.

Możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych zadań drukowania w opcji Preferencje drukowania.

### Ustawianie urządzenia jako domyślnego

1. Kliknij przycisk Start w systemie Windows.

2. Wybierz polecenia Panel sterowania > Urządzenia i drukarki.

3. Wybierz urządzenie.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz Ustaw jako drukarkę domyślną.

   Jeśli polecenie Preferencje drukowania ma oznaczenie ►, można wybrać inne sterowniki drukarki powiązane z wybraną drukarką.

### Korzystanie z zaawansowanych funkcji drukowania

Sterownik XPS drukarki: stosowany do drukowania plików w formacie XPS.

- Patrz Funkcje poszczególnych modeli.

- Sterownik XPS może być instalowany tylko w środowiskach Windows Vista lub nowszych.

- Dodaj opcjonalną pamięć, gdy zadania XPS nie są drukowane z powodu braku pamięci drukarki.

- Modele ze sterownikiem XPS na płycie CD z oprogramowaniem:

  - Sterownik drukarki XPS można zainstalować po włożeniu płyty CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM. Po wyświetleniu okna instalacji wybierz polecenia Instalacja zaawansowana > Instalacja niestandardowa. Sterownik drukarki XPS można wybrać w oknie Wybierz oprogramowanie i programy narzędziowe do zainstalowania.

- Modele, których sterownik XPS dostępny jest na stronie internetowej firmy Samsung,www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum Pobierania.

#### Drukowanie do pliku (PRN)

Czasem konieczne może być zapisanie danych drukowania w formie pliku.

1. Zaznacz pole Drukuj do pliku w oknie Drukuj.

2. Kliknij przycisk Drukuj.

3. Wprowadź ścieżkę docelową i nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

   Przykład: c:\Temp\nazwa pliku.

   W przypadku wprowadzenia samej nazwy pliku zostanie on zapisany automatycznie w folderze Moje dokumenty, Documents and Settings lub Użytkownicy. ‎Zapisany folder może wyglądać inaczej w zależności od systemu i używanej aplikacji.

#### Objaśnienie specjalnych funkcji drukarki

Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji drukowania.

Aby skorzystać z opcji drukarki udostępnianych przez sterownik drukarki i zmienić ustawienia drukowania, kliknij Właściwości lub Preferencje w oknie Drukuj używanej aplikacji. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego urządzenia.

- W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

- Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk w oknie lub naciśnij F1 na klawiaturze i kliknij opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej (patrz Korzystanie z pomocy).

Element | Opis
--- | ---
Wiele stron na arkusz | Umożliwia wybór liczby stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru. Aby wydrukować więcej niż jedną stronę na arkusz, strony zostaną zmniejszone i ułożone w określonym porządku. Na jednym arkuszu można wydrukować do 16 stron.

Drukowanie plakatu

Dokument zajmujący jedną stronę można wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Później te arkusze można skleić w jeden duży plakat.

Wybierz wartość opcji Nakładanie się plakatu. Aby łączenie arkuszy było łatwiejsze, określ wartość opcji Nakładanie się plakatu w milimetrach lub calach, klikając przycisk wyboru znajdujący się w prawym górnym rogu karty Podstawowe.

Drukowanie broszury [a]

Drukuje dokument po obu stronach kartki i rozmieszcza kartki tak, aby po złożeniu wydruku na pół można było otrzymać broszurę.

- Aby utworzyć broszurę, należy drukować na nośniku w formacie Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.

- Opcja Drukowanie broszury nie jest dostępna dla wszystkich rozmiarów papieru. Wybierz dostępną opcję Rozmiar papieru na karcie Papier, aby sprawdzić dostępne rozmiary.

- W przypadku wybrania niedostępnego rozmiaru papieru, wybór zostanie automatycznie anulowany. Wybierz tylko dostępny papier (papier bez znaku lub ).

- Drukowanie dwustronne

- Drukowanie dwustronne (Ręcznie) [a]

Można drukować na obu stronach papieru (dupleks). Przed drukowaniem należy wybrać orientację dokumentu.

- Z funkcji można korzystać w przypadku stosowania papieru o rozmiarze Letter, Legal, A4, US Folio lub Oficio.

- Jeśli urządzenie nie ma zespołu druku dwustronnego, należy ręcznie dokończyć zadanie drukowania. Najpierw zostanie wydrukowana każda co druga strona dokumentu. Potem na ekranie wyświetlona zostanie wiadomość.

- Funkcja Pomiń puste strony nie działa w przypadku wybrania opcji drukowania dwustronnego.

- Drukowanie dwustronne

- Drukowanie dwustronne (Ręcznie) [a]

- Domyślne drukarki: Jeśli wybierzesz tę opcję, działanie tej funkcji zależy od ustawień wprowadzonych z panelu sterowania drukarki. Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/XPS.

- Brak: wyłączenie tej funkcji.

- Długa krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu książek.

- Krótka krawędź: typowy układ używany przy oprawianiu kalendarzy.

- Odwrotny druk dwustronny: Zaznacz tę opcję, aby odwrócić kolejność drukowania podczas drukowania dwustronnego. Opcja ta nie jest dostępna, gdy używane jest Drukowanie dwustronne (Ręcznie).

Opcje papieru | Zmienia rozmiar dokumentu, aby na wydrukowanej stronie był on większy lub mniejszy, poprzez wprowadzenie wartości procentowej, o którą dokument ma zostać zwiększony lub zmniejszony.
Znak wodny | Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Można jej użyć, jeżeli na przykład chcesz wydrukować duży szary napis „DRAFT” lub „CONFIDENTIAL” ukośnie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.

Znak wodny

(Tworzenie znaku wodnego)

1. Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.

2. Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.

3. Wpisz tekst w polu Komunikat znaku wodnego.

   Można wpisać do 256 znaków. Tekst zostanie wyświetlony w oknie podglądu obrazu.

Znak wodny

(Edycja znaku wodnego)

1. Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.

2. Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.

3. Aby zmienić tekst znaku wodnego i jego opcje, należy wybrać żądany znak wodny z listy Aktualne znaki wodne.

4. Kliknij Aktualizuj, aby zachować zmiany.

5. Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.

Znak wodny

(Usuwanie znaku wodnego)

1. Aby zmienić ustawienia drukowania z aplikacji oprogramowania, należy otworzyć okno Preferencje drukowania.

2. Z karty Zaawansowane wybierz Edytuj z listy rozwijanej Znak wodny. Zostanie wyświetlone okno Edycja znaków wodnych.

3. Wybierz znak wodny, który chcesz usunąć z listy Aktualne znaki wodne, i kliknij Usuń.

4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.

Nakładka [a]

Funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy używany jest sterownik drukarki PCL/XPS (patrz Oprogramowanie).

Nakładka to tekst i/lub obrazy przechowywane na dysku twardym komputera w formie pliku (w specjalnym formacie), które można wydrukować na dowolnym dokumencie. Nakładki umożliwiają zastąpienie papieru firmowego odpowiednim nadrukiem. Zamiast używania wcześniej wydrukowanego papieru firmowego, można utworzyć nakładkę zawierającą dokładnie te same informacje co papier firmowy. Aby wydrukować list z logo i danymi firmy, nie trzeba wkładać gotowego papieru firmowego do urządzenia — wystarczy wydrukować nakładkę firmową na dokumencie.

Aby użyć nakładki strony, należy ją najpierw utworzyć. Nowa nakładka powinna zawierać logo lub obraz.

- Rozmiar dokumentu nakładki musi być taki sam jak rozmiar dokumentu, który będzie drukowany z nakładką. Nie należy tworzyć nakładek ze znakami wodnymi.

- Rozdzielczość dokumentu nakładki musi być taka sama jak rozdzielczość dokumentu, na którym będzie drukowana nakładka.

Nakładka [a]

(Tworzenie nowej nakładki strony)

1. Aby zapisać dokument jako nakładkę, otwórz okno Preferencje drukowania.

2. Kliknij kartę Zaawansowane i wybierz opcję Edytuj z listy rozwijanej Tekst. Wyświetlone zostanie okno Edycja nakładki.

3. W oknie Edycja nakładki kliknij przycisk Utwórz.

4. W oknie Zapisz jako wpisz nazwę o długości do ośmiu znaków w polu Nazwa zadania. Jeżeli jest to konieczne, wybierz ścieżkę docelową. (Ścieżka domyślna to C:\Formover.)

5. Kliknij przycisk Zapisz. Nazwa zostanie wyświetlona w polu Lista nakładek.

6. Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.

   Plik nie zostanie wydrukowany. Zostanie natomiast zapisany na dysku twardym komputera.

Nakładka [a]

(Korzystanie z nakładek stron)

1. Kliknij kartę Zaawansowane.

2. Z listy rozwijanej Tekst wybierz żądaną nakładkę.

3. Jeżeli żądany plik nakładki nie znajduje się na liście rozwijanej Tekst, wybierz z listy opcję Edytuj... i kliknij Załaduj. Wybierz plik nakładki, z której chcesz skorzystać.

   Jeżeli wybrany plik nakładki jest przechowywany w zewnętrznym źródle, można go również załadować po otwarciu okna Otwórz.

   Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Plik zostanie wyświetlony na liście Lista nakładek i będzie można go użyć do drukowania. Wybierz nakładkę z listy Lista nakładek.

4. W razie potrzeby zaznacz pole Potwierdzaj nakładanie stron podczas druku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, za każdym razem po wysłaniu dokumentu do drukowania wyświetlany będzie monit o potwierdzenie, czy na dokumencie ma być drukowana nakładka.

   Jeśli to pole nie jest zaznaczone, a nakładka została wybrana, będzie ona automatycznie drukowana razem z dokumentem.

5. Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj.

Nakładka [a]

(Usuwanie nakładki strony)

1. W oknie Printing Preferences kliknij kartę Zaawansowane.

2. Z listy rozwijanej Edytuj wybierz opcję Tekst.

3. Wybierz nakładkę, którą chcesz usunąć z listy Lista nakładek.

4. Kliknij przycisk Usuń.

5. Po wyświetleniu komunikatu z prośbą o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

6. Kliknij przycisk OK lub Drukuj przed opuszczeniem okna Drukuj. Nieużywane nakładki stron można usunąć.

Print Mode

- Funkcja ta dostępna jest wyłącznie po zainstalowaniu pamięci opcjonalnej lub urządzenia pamięci masowej (dysku twardego) (patrz Funkcja Różne).

- W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

- Print Mode: Wartość domyślna opcji Print Mode to Normal. Ustawienie to dotyczy drukowania bez zapisywania drukowanego pliku w pamięci.

  - Normalna: W tym trybie drukowanie wykonywane jest bez zapisywania dokumentu w pamięci opcjonalnej.

  - Korekta: Ten tryb jest przydatny podczas druku więcej niż jednej kopii. Na początku można wydrukować jedną kopię próbną, a pozostałe kopie w późniejszym czasie.

  - Poufne: Ten tryb jest używany do druku dokumentów poufnych. W celu wydrukowania dokumentu należy podać hasło.

  - Zapisz: Wybranie tego ustawienia powoduje zapisanie dokumentu na urządzeniu pamięci masowej (dysku twardym) bez drukowania.

  - Zapisz i wydrukuj: Ten tryb stosowany jest podczas jednoczesnego drukowania i zapisywania dokumentu.

  - Buforowanie: Ta opcja przydaje się do obsługi dużych ilości danych. W przypadku wybrania tego ustawienia drukarka buforuje dokument w urządzeniu pamięci masowej (dysku twardym), a następnie drukuje dokument z kolejki pamięci, zmniejszając obciążenie komputera.

  - Harmonogram drukowania: Wybranie tego ustawienia powoduje, że dokument zostanie wydrukowany o określonym czasie.

- User ID: Ta opcja jest używana jeśli zachodzi potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy użyciu panelu sterowania.

- Job Name: Ta opcja jest używana jeśli zachodzi potrzeba znalezienia drukowanego pliku przy użyciu panelu sterowania.

Szyfrowanie zadań

Najpierw szyfruje dane drukowania, następnie przekazuje je do urządzenia. Ta funkcja chroni dane drukowanie pomimo faktu, że znajdują się w sieci.

Funkcja Job Encryption włączona jest wyłącznie wtedy, gdy zainstalowane jest urządzenie pamięci masowej (dysk twardy). Urządzenie pamięci masowej (dysk twardy) używany jest do odkodowania danych drukowania (patrz Funkcja Różne).

[a] Ta opcja nie jest dostępna, gdy używany jest sterownik XPS.

### Korzystanie z programu Narzędzie do drukowania bezpośredniego

- Narzędzie do drukowania bezpośredniego może nie być dostępne w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Oprogramowanie).

- Narzędzie to dostępne jest tylko dla użytkowników systemu Windows.

#### Czym jest program Narzędzie do drukowania bezpośredniego?

Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego pozwala na wysyłanie plików PDF do urządzenia w celu wydrukowania, bez konieczności ich otwierania.

Aby zainstalować program, należy wybrać opcję Instalacja zaawansowana > Instalacja niestandardowa i zaznaczyć pole wyboru tego programu podczas instalowania sterownika drukarki.

- Aby drukowanie plików PDF w tym programie było możliwe, w urządzeniu powinno być zainstalowany urządzenie pamięci masowej (dysk twardy). (Patrz Funkcja Różne).

- Nie można drukować plików PDF z ograniczeniami druku. Należy wyłączyć funkcję ograniczającą drukowanie i spróbować ponownie.

- Nie można drukować plików PDF, do których dostęp ograniczony jest hasłem. Należy wyłączyć funkcję ograniczania dostępu hasłem i spróbować ponownie.

- Możliwość drukowania pliku PDF za pomocą programu Narzędzie do drukowania bezpośredniego zależy od sposobu utworzenia pliku PDF.

- Program Narzędzie do drukowania bezpośredniego obsługuje pliki PDF w wersji 1.7 lub starszej. W przypadku wersji nowszych w celu wydrukowania plik należy otworzyć.

#### Drukowanie

Istnieje kilka metod drukowania za pomocą programu Narzędzie do drukowania bezpośredniego.

1. W menu Start wybierz opcje Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers > Narzędzie do drukowania bezpośredniego > Narzędzie do drukowania bezpośredniego.

   Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do drukowania bezpośredniego.

2. Wybierz drukarkę z listy rozwijanej Wybierz drukarkę i kliknij przycisk Przeglądaj.

3. Wybierz plik do wydrukowania i kliknij przycisk Otwórz.

   Plik zostanie dodany do sekcji Wybierz pliki.

4. Dostosuj ustawienia urządzenia zgodnie z wymaganiami.

5. Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do urządzenia.

#### Korzystając z menu kontekstowego

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik PDF do wydrukowania i wybierz polecenie Drukowanie bezpośrednie.

   Zostanie otwarte okno programu Narzędzie do drukowania bezpośredniego z dodanym plikiem PDF.

2. Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć.

3. Dostosuj ustawienia urządzenia.

4. Kliknij przycisk Drukuj. Wybrany plik PDF zostanie wysłany do urządzenia.

### Drukowanie na komputerach Macintosh

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.

#### Drukowanie dokumentu

Podczas drukowania z komputera Macintosh należy sprawdzić ustawienia sterownika drukarki w każdej aplikacji. Aby drukować z komputera Macintosh, wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz dokument do wydruku.

2. Otwórz menu File i kliknij polecenie Page Setup (w niektórych programach Document Setup).

3. Wybierz rozmiar papieru, orientacje strony, skalowanie i inne opcje oraz upewnij się, że wybrane jest urządzenie użytkownika. Kliknij przycisk OK.

4. Otwórz menu File i kliknij polecenie Print.

5. Wybierz liczbę kopii i zaznacz, które strony mają zostać wydrukowane.

6. Kliknij przycisk Print.

#### Zmiana ustawień drukarki

Podczas korzystania z urządzenia można używać zaawansowanych funkcji drukowania.

Otwórz aplikacje i wybierz opcję Print z menu File. Nazwa urządzenia, która jest wyświetlana w oknie właściwości drukarki, może się różnić w zależności od używanego urządzenia. Z wyjątkiem nazwy układ okna właściwości drukarki jest podobny do okna przedstawionego poniżej.

#### Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Na jednym arkuszu papieru można drukować więcej niż jedną stronę. Jest to oszczędny sposób na drukowanie stron szkicowych.

1. Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.

2. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation. Z listy rozwijanej Pages per Sheet wybierz liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu papieru.

3. Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.

4. Kliknij przycisk Print.

   Urządzenie wydrukuje wybraną liczbę stron na jednym arkuszu papieru.

#### Drukowanie na obydwu stronach papieru

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane (patrz Funkcja Różne).

Przed rozpoczęciem drukowania w trybie dwustronnym należy wybrać krawędź oprawiania dokumentu. Dostępne opcje oprawiania to:

- Long-Edge Binding: Typowy układ przy oprawianiu książek.

- Short-Edge Binding: Opcja stosowana często w przypadku kalendarzy.

1. W aplikacji systemu Macintosh należy wybrać polecenie Print z menu File.

2. Wybierz opcję Layout z listy rozwijanej pod opcją Orientation.

3. Wybierz orientację oprawy w obszarze Two-Sided.

4. Wybierz inne opcje, których chcesz użyć.

5. Kliknij przycisk Print, aby drukować na obu stronach arkusza.

Jeżeli drukujesz więcej niż dwie kopie, pierwsza i druga kopia mogą zostać wydrukowane na tym samym arkuszu. Kiedy drukujesz więcej niż jedną kopię, unikaj drukowania na obu stronach papieru.

#### Korzystanie z pomocy

Kliknij znak zapytania dostępny w lewym dolnym rogu okna i kliknij temat, o którym chcesz dowiedzieć się więcej. Zostanie wyświetlone okno wyskakujące z informacjami o obsługiwanych przez sterownik cechach tej opcji.

### Drukowanie w systemie Linux

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane.

#### Drukowanie z poziomu aplikacji

Istnieje wiele aplikacji systemu Linux, które umożliwiają drukowanie za pomocą systemu Common UNIX Printing System (CUPS). Urządzenie może drukować z poziomu dowolnej aplikacji tego typu.

1. Otwórz aplikację i wybierz opcję Print z menu File.

2. Wybierz opcję Print bezpośrednio korzystając z lpr.

3. W oknie graficznego interfejsu użytkownika LPR wybierz odpowiednią nazwę modelu urządzenia z listy drukarek i kliknij przycisk Properties.

4. Zmień właściwości zadania drukowania, używając następujących czterech kart wyświetlonych u góry okna.

   - General: Umożliwia zmianę rozmiaru papieru oraz orientację dokumentów. Umożliwia również drukowanie dwustronne, dodawanie nagłówka początkowego i końcowego oraz zmianę liczby stron drukowanych na jednym arkuszu.

     W zależności od modelu drukowanie w trybie automatycznego/ręcznego druku dwustronnego może nie być dostępne. Możesz zastosować system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania stron nieparzystych i parzystych.

   - Text: Umożliwia określenie marginesów strony i ustawia takie opcje tekstu, jak odstępy i kolumny.

   - Graphics: Umożliwia ustawianie opcji obrazu używanych podczas drukowania plików obrazów, np. opcje kolorów, rozmiar lub położenie obrazu.

   - Advanced: umożliwia ustawienie rozdzielczości druku, źródła papieru i miejsca docelowego.

5. Kliknij przycisk Apply, aby zastosować zmiany i zamknąć okno Properties.

6. Kliknij przycisk OK w oknie LPR GUI, aby rozpocząć drukowanie.

7. Zostanie wyświetlone okno Printing, umożliwiające kontrolowanie stanu zadania drukowania.

   Aby anulować bieżące zadanie, kliknij przycisk Cancel.

#### Drukowanie plików

Korzystając z systemu CUPS można drukować wiele różnych typów plików – bezpośrednio z poziomu wiersza polecenia. Umożliwia to narzędzie CUPS lpr, ale pakiet sterowników zastępuje standardowe narzędzie lpr bardziej wygodnym dla użytkownika programem LPR GUI.

Aby wydrukować dowolny plik dokumentu:

1. W wierszu polecenia systemu Linux wpisz polecenie „lpr <nazwa_pliku>” i naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlone okno LPR GUI.

   Jeśli wpiszesz tylko „lpr” i naciśniesz klawisz Enter, najpierw pojawi się okno Select file(s) to print. Wybierz pliki, które chcesz wydrukować, i kliknij przycisk Open.

2. W oknie programu LPR GUI wybierz urządzenie z listy i zmień właściwości zadania drukowania.

3. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć drukowanie.

#### Konfigurowanie właściwości drukarki

W oknie Printer Properties w module Printers configuration można zmieniać różnorodne właściwości urządzenia używanego jako drukarka.

1. Otwórz program Unified Driver Configurator.

   W razie potrzeby przejdź do modułu Printers configuration.

2. Z listy dostępnych drukarek wybierz odpowiednie urządzenie i kliknij przycisk Properties.

3. Zostanie otwarte okno Printer Properties.

   U góry okna widocznych jest pięć następujących kart:

   - General: umożliwia zmianę lokalizacji i nazwy drukarki. Nazwa wpisana na tej karcie jest widoczna na liście drukarek na panelu Printers configuration.

   - Connection: umożliwia przeglądanie lub wybór innego portu. W przypadku zmiany używanego portu urządzenia z portu USB na port równoległy (lub odwrotnie) należy na tej karcie ponownie skonfigurować port urządzenia.

   - Driver: umożliwia przeglądanie lub wybór innego sterownika drukarki. Klikając przycisk Options, można ustawić domyślne opcje urządzenia.

   - Jobs: wyświetla listę zadań drukowania. Kliknij przycisk Cancel job, aby anulować wybrane zadanie i zaznacz pole wyboru Show completed jobs, aby wyświetlić poprzednie zadania na liście zadań.

   - Classes: Ta opcja pokazuje klasę danej drukarki. Aby dodać urządzenie do danej klasy, kliknij przycisk Add to Class lub kliknij przycisk Remove from Class, aby usunąć urządzenie z wybranej klasy.

4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno Printer Properties.

### Drukowanie w systemie UNIX

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub opcji. Oznacza to, że funkcje nie są obsługiwane (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

#### Przetwarzanie zadania wydruku

Po zainstalowaniu drukarki wybierz dowolny obraz, plik tekstowy lub plik w formacie PS lub HGL, który chcesz wydrukować.

1. Wykonaj polecenie „printui <file_name_to_print>”.

   Na przykład, w przypadku drukowania pliku o nazwie „document1”

   printui document1

   Spowoduje to otwarcie okna Print Job Manager sterownika drukarki dla systemu UNIX, umożliwiającego określenie różnych opcji drukowania.

2. Wybierz dodaną wcześniej drukarkę.

3. Wybierz w oknie opcje drukowania, takie jak Page Selection.

4. Wybierz liczbę kopii w polu Number of Copies.

   Aby skorzystać z funkcji drukarki oferowanych przez sterownik drukarki, naciśnij przycisk Properties.

5. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć zadanie drukowania.

#### Zmiana ustawień urządzenia

Okno Print Job Manager sterownika drukarki dla systemu UNIX umożliwia wybór różnych opcji drukowania za pomocą opcji Properties.

Dostępne są także następujące klawisze skrótów: „H” – Help, „O” – OK, „A” – Apply i „C” – Cancel.

##### Karta General

- Paper Size: Określ rozmiar papieru A4, Letter lub inny, zgodnie ze swoimi preferencjami.

- Paper Type: Wybierz typ papieru. Dostępne opcje to Printer Default, Plain i Thick.

- Paper Source: Wybierz zasobnik, z którego pobrany zostanie papier. Domyślne źródło to Auto Selection.

- Orientation: Wybierz kierunek wydruku danych na stronie.

- Duplex: Drukuj na obu stronach arkusza, co zapewnia oszczędność papieru.

  W zależności od modelu drukowanie w trybie automatycznego/ręcznego druku dwustronnego może nie być dostępne. Możesz zastosować system drukowania lpr lub inne aplikacje do drukowania stron nieparzystych i parzystych.

- Multiple pages: Drukuj kilka stron na jednej stronie arkusza papieru.

- Page Border: Wybierz dowolny styl krawędzi (np. Single-line hairline, Double-line hairline)

##### Karta Image

Ta karta umożliwia zmianę jasności, rozdzielczości i położenia obrazu w dokumencie.

##### Karta Text

Określ margines znaków oraz odstęp między wierszami i kolumnami na wydruku.

##### Karta HPGL/2

- Use only black pen: Wydruk wszystkich obrazów w czerni.

- Fit plot to page: Wydruk całej grafiki na jednej stronie.

##### Karta Margins

- Use Margins: Określ marginesy dokumentu. Domyślnie marginesy są wyłączone. Użytkownik może zmienić ustawienia marginesów, zmieniając wartość odpowiednich pól. Wartości domyślne są zależne od wybranego rozmiaru strony.

- Unit: Zmień jednostki na punkty, cale lub centymetry.

##### Karta Printer-Specific Settings

Określ różne wartości w ramkach JCL i General, aby dostosować różne ustawienia. Opcje te są różne dla poszczególnych modeli drukarek i zależne od pliku PPD.