## Interpretarea mesajelor de pe afişaj

Mesajele apar pe afişajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile maşinii. Pentru a înţelege mesajele şi semnificaţiile acestora şi pentru a corecta problemele, după caz, consultaţi tabelele de mai jos.

- Această funcţie nu este disponibilă pentru SCX-340x/SCX-340xW Series. Puteţi rezolva eroarea cu ajutorul recomandărilor din fereastra programelor din computer Printing Status sau Smart Panel (consultaţi Utilizarea Samsung Printer Status sau Utilizarea programului Smart Panel).

- Dacă un mesaj nu este în tabel, opriţi şi porniţi alimentarea şi încercaţi să reluaţi comanda de imprimare. Dacă problema persistă, contactaţi un reprezentant de service.

- În cazul în care apelaţi la service, furnizaţi reprezentantului de service conţinutul mesajului afişat.

- În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj.

- [număr eroare] indică numărul erorii.

### Mesaje referitoare la blocarea hârtiei

Mesaj | Semnificaţie | Soluţii sugerate
--- | --- | ---
Document jam. Remove jam | Documentul original încărcat s-a blocat în alimentatorul de documente. | Înlăturaţi blocajul (consultaţi Eliminarea documentelor originale blocate).

Jam or empty

Door open&close

- Hârtia s-a blocat în zona de alimentare a hârtiei.

- Nu există hârtie în tava 1.

- Înlăturaţi blocajul (consultaţi În tavă).

- Încărcaţi hârtie în tava 1 (consultaţi Încărcarea hârtiei în tavă).

Paper Jam inside machine | Hârtia s-a blocat în interiorul maşinii. | Înlăturaţi blocajul (consultaţi În interiorul maşinii).

### Mesaje referitoare la toner

Mesaj | Semnificaţie | Soluţii sugerate
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | Un cartuş de toner nu este instalat. | Instalaţi un cartuş de toner.
Not compatible Toner cartridge | Cartuşul de toner pe care l-aţi instalat nu este pentru maşina dvs. | Instalaţi un cartuş de toner original Samsung, proiectat pentru maşina dvs.
Prepare new cartridge | O cantitate mică de toner a rămas în cartuşul indicat. Durata estimată de viaţă a cartuşului de toner se apropie de sfârşit. | Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului (consultaţi Redistribuirea tonerului).

Replace new cartridge

Cartuşul de toner indicat aproape şi-a atins durata estimată de viaţă.

Durata estimată de viaţă a cartuşului înseamnă durata prevăzută sau estimată de viaţă a cartuşului de toner, care arată capacitatea medie de pagini imprimate şi este proiectată respectând ISO/IEC 19752 (consultaţi Consumabile disponibile). Numărul de pagini poate fi influenţat de mediul de funcţionare, procentul suprafeţei cu imagini, intervalul de imprimare şi de dimensiunea suportului de imprimare. O anumită cantitate de toner poate rămâne în cartuş chiar şi atunci când apare mesajul de schimbare al cartuşului şi maşina opreşte imprimarea.

- Puteţi alege Stop sau Continue după cum este indicat pe panoul de control. Dacă selectaţi Stop, imprimanta nu mai imprimă şi nu mai puteţi imprima fără să schimbaţi cartuşul. Dacă selectaţi Continue, imprimanta continuă să imprime, dar calitatea imprimării nu poate fi garantată.

- Înlocuiţi cartuşul de toner pentru cea mai bună calitate a imprimării atunci când apare acest mesaj. Utilizarea unui cartuş după această etapă poate avea ca rezultat probleme de calitate a imprimării (consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner).

  Samsung nu recomandă utilizarea cartuşelor de toner neoriginale Samsung, precum cele reîncărcate sau refabricate. Samsung nu poate garanta calitatea cartuşelor de toner neoriginale Samsung. Lucrările de service sau de reparaţie necesare ca urmare a utilizării cartuşelor de toner Samsung care nu sunt originale nu vor fi acoperite de garanţia maşinii.

Cartuşul de toner indicat a atins durata estimată de viaţă a cartuşului. Procesul de imprimare se poate opri. | Înlocuiţi cartuşul de toner (consultaţi Înlocuirea cartuşului de toner).

### Mesaje referitoare la tavă

Mesaj | Semnificaţie | Soluţii sugerate
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- Hârtia s-a blocat în zona de alimentare a hârtiei.

- Nu există hârtie în tava 1.

- Înlăturaţi blocajul (consultaţi În tavă).

- Încărcaţi hârtie în tava 1 (consultaţi Încărcarea hârtiei în tavă).

### Mesaje referitoare la reţea

Mesaj | Semnificaţie | Soluţii sugerate
--- | --- | ---
Network Problem: IP Conflict | Adresa IP din reţea pe care aţi setat-o este utilizată de altcineva. | Verificaţi adresa IP şi resetaţi-o dacă este necesar (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei).
Wireless Network Error | Modulul wireless nu este instalat. | Apelaţi la service.

### Mesaje diverse

Mesaj | Semnificaţie | Soluţii sugerate
--- | --- | ---
Door Open Close it | Capacul nu este bine închis. | Închideţi capacul astfel încât să se blocheze pe poziţie.
Door of scanner is open. | Capacul alimentatorului de documente nu este bine închis. | Închideţi capacul astfel încât să se blocheze pe poziţie.
Error [număr eroare] Turn off then on | Unitatea maşinii nu poate fi controlată. | Reporniţi aparatul şi încercaţi din nou imprimarea. Dacă problema persistă, apelaţi la service.
Error [număr eroare] Call for service
Scanner Locked | Scanerul este blocat. | Reporniţi alimentarea. Dacă problema persistă, apelaţi la service.