## Spesifikasjoner

### Generelle spesifikasjoner

Spesifikasjonsverdiene, som er angitt nedenfor, kan endres uten forvarsel. Se www.samsung.com for mulige informasjonsendringer.

Elementer | Beskrivelse
--- | ---
Mål | Bredde x lengde x høyde | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15,31 x 13.30 x 14.88 tommer)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15,83 x 13.30 x 14.88 tommer)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16,02 x 13.30 x 14.88 tommer)
Vekt | Maskin med rekvisita | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg
Støynivå[b] | Klarmodus | Mindre enn 26 dB(A)
Utskriftsmodus | Mindre enn 50 dB(A)
Kopieringsmodus | Skannerglassplate | Mindre enn 50 dB(A)
Dokumentmater | Mindre enn 52 dB(A)
Skannemodus | Skannerglassplate | Mindre enn 52 dB(A)
Dokumentmater | Mindre enn 54 dB(A)
Temperatur | Drift | 10 til 32 °C (50 til 89,6 ºF)
Lagring (Pakket) | -20 til 40 °C (-4 til 104 ºF)
Fuktighet | Drift | 20 til 80 % relativ fuktighet
Lagring (Pakket) | 10 til 90 % relativ fuktighet
Strømforsyning[c] | 110 volt-modeller | AC 110 - 127 V
220 volt-modeller | AC 220 - 240 V
Strømforbruk | Gjennomsnitt i driftsmodus | Mindre enn 310 W
Klarmodus | Mindre enn 30 W

Strømsparingsmodus

- SCX-340x Series: Mindre enn 1,2 W

- SCX-340xW Series: Mindre enn 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Mindre enn 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Mindre enn 2,1 W

Strøm av-modus | Mindre enn 0,45 W
Trådløs[d] | Modul | T77H262

[a] Telefonrør er ikke inkludert i mål og vekt.

[b] Lydtrykknivå, ISO 7779. Konfigurasjonstestet: Grunnleggende maskininstallasjon, A4-papir, enkeltsidig utskrift.

[c] Se merknader på maskinen for korrekt spenning (V), frekvens (Hertz) og strømtype (A) for maskinen.

[d] Kun trådløse modeller (se Funksjoner etter modell).

### Spesifikasjoner for utskriftsmedier

Type | Størrelse | Mål | Utskriftsmedievekt/Kapasitet[a]
--- | --- | --- | ---
Skuff | Manuell mating i skuff[b]

Vanlig papir

Letter

216 x 279 mm (8,5 x 11 tommer)

71 til 85 g/m2 (19 til 23 lbs)

- 150 ark med 80 g/m2 (21 lbs)

71 til 85 g/m2 (19 til 23 lbs)

- 1 ark

Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)
US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 tommer)
Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 tommer)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 tommer)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer)
Executive | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tommer)
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer)

Konvolutt

Konvolutt Monarch

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 tommer)

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 10 ark

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 1 ark

Konvolutt No. 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 tommer)
Konvolutt DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)
Konvolutt C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 tommer)

Tykt papir

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

86 til 120 g/m2 (23 til 32 lbs)

- 50 ark med 120 g/m2 (32 lbs)

86 til 120 g/m2 (23 til 32 lbs)

- 1 ark

Tynt papir

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

60 til 70 g/m2 (16 til 19 lbs)

- 160 ark med 60 g/m2 (16 lbs)

60 til 70 g/m2 (16 til 19 lbs)

- 1 ark

Bomullspapir

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 150 ark med 80 g/m2 (21 lbs)

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 1 ark

Farget

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 150 ark med 80 g/m2 (21 lbs)

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 1 ark

Fortrykt

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 150 ark med 80 g/m2 (21 lbs)

75 til 90 g/m2 (20 til 24 lbs)

- 1 ark

Resirkulert

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

60 til 90 g/m2 (fint papir)

- 150 ark med 80 g/m2 (21 lbs)

60 til 90 g/m2 (fint papir)

- 1 ark

Etiketter[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Se informasjonen om vanlig papir

120 til 150 g/m2 (32 til 40 lbs)

- 10 ark

120 til 150 g/m2 (32 til 40 lbs)

- 1 ark

Kartong

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postkort 4x6

Se informasjonen om vanlig papir

121 til 163 g/m2 (32 til 43 lbs)

- 10 ark

121 til 163 g/m2 (32 til 43 lbs)

- 1 ark

Bond-papir

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

- 10 ark

- 1 ark

Arkivpapir

Se informasjonen om vanlig papir

Se informasjonen om vanlig papir

- 100 ark

- 1 ark

Minimumsstørrelse (egendefinert) | 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) | 60 til 163 g/m2 (16 til 43 lbs)
Maksimumsstørrelse (egendefinert) | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)
[a] Maksimal kapasitet kan variere avhengig av utskriftsmediets vekt og tykkelse samt miljøforhold. [b] 1 ark for manuell mating [c] Jevnheten til etikettene som er benyttet i denne maskinen er 100 til 250 (sheffield). Dette henviser til den numeriske verdien til jevnheten.

### Systemkrav

#### Microsoft® Windows®

Operativsystem | Krav (anbefales)
--- | ---
Prosessor | RAM | Ledig harddiskplass
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 - 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit prosessor eller mer. | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Støtte for DirectX® 9-grafikk med 128 MB minne (for å aktivere Aero-temaet).

- DVD-R/W-stasjon

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64) prosessorer (2 GHz eller raskere) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 eller nyere er minimumskravet for alle Windows-operativsystemer.

- Brukere med administratorrettigheter kan installere programvaren.

- Windows Terminal Services er kompatibel med maskinen din.

- For Windows 2000, kreves Services Pack 4 eller nyere.

#### Macintosh

Operativsystem | Krav (anbefales)
--- | ---
Prosessor | RAM | Ledig harddiskplass

Mac OS X 10.4

- Intel®-prosessorer

- PowerPC G4/G5

- 128 MB for en PowerPC-basert Mac-maskin (512 MB)

- 512 MB for en Intel-basert Mac (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel®-prosessorer

- 867 MHz eller raskere Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel®-prosessorer

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Intel®-prosessorer

2 GB

4 GB

#### Linux

Elementer | Krav
--- | ---

Operativsystem

RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32-/64-biters)

Fedora 5 ~ 13 (32/64-biters)

SuSE Linux 10,1 (32-biters)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32-/64-biters)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-biters)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64-biters)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-biters)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-biters)

Prosessor | Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™ 2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Ledig harddiskplass | 1 GB (2 GB)

### Nettverksmiljø

Kun for nettverk og trådløse modeller (se Funksjoner etter modell).

Du må konfigurere nettverksprotokollene på maskinen for å kunne bruke den som nettverksmaskin. Tabellen nedenfor viser nettverksmiljøet som støttes av maskinen.

Elementer | Spesifikasjoner
--- | ---

Nettverksgrensesnitt

- Ethernet 10/100 Base TX kablet LAN

- 802.11b/g/n trådløst LAN

Nettverksoperativsystem

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Ulike Linux-operativsystemer

- Mac OS X 10.4-10.7

Nettverksprotokoller

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP-utskrift (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Trådløs sikkerhet

- Autentisering: Åpent system, Delt nøkkel, WPA personlig, WPA2 personlig (PSK)

- Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES