## Bruke SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 eller høyere er minimumskravet for SyncThru™ Web Service.

- SyncThru™ Web Service Forklaringer i denne brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell.

- Kun nettverksmodell (se Programvare).

### Slik får du tilgang til SyncThru™ Web Service

1. Start en nettleser (f.eks. Internett Explorer) fra Windows.

   Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, trykk Enter eller klikk på Start.

2. Maskinens innebygde webområde åpnes.

#### Logge på SyncThru™ Web Service

Før du konfigurerer alternativer i SyncThru™ Web Service, må du logge deg inn som administrator. Du kan fortsatt bruke SyncThru™ Web Service uten å logge inn, men du vil ikke ha tilgang til kategoriene Settings og Security.

1. Klikk Login øverst til høyre på nettstedet SyncThru™ Web Service.

2. Skriv inn ID og Password, og klikk deretter på Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

### Oversikt over SyncThru™ Web Service

Noen kategorier kan være nedtonet avhengig av hvilken modell du har.

#### Information-kategorien

Denne kategorien inneholder generell informasjon om maskinen. Du kan sjekke ting, for eksempel hvor mye toner du har igjen. Du kan også skrive ut rapporter, som for eksempel feilrapporter.

- Active Alerts: Viser advarsler og disses alvorlighetsgrad.

- Supplies: Viser hvor mange sider som er skrevet ut og mengde toner som er igjen i kassetten.

- Usage Counters: Viser forbruket (telleverket) etter utskriftstyper: ensidig, tosidig.

- Current Settings: Viser maskinens og nettverkets informasjon.

- Print information: Skriver rapporter som systemrelaterte rapporter, e-postadresser, og fontrapporter.

#### Settings-kategorien

I denne kategorien kan du stille inn alternativene som er tilgjengelige for maskinen og nettverket. Du må logge deg inn som administrator for å se på denne kategorien.

- Kategorien Machine Settings: Innstiller alternativer støttet av din maskin.

- Kategorien Network Settings: Viser alternativer for nettverksmiljøet. Innstiller alternativer som TCP/IP og nettverksprotokoller.

#### Security-kategorien

I denne kategorien kan du stille inn sikkerhetsinformasjonen til systemet og nettverket. Du må logge deg inn som administrator for å se på denne kategorien.

- System Security: Innstiller systemadministrators informasjon, og aktiverer eller deaktiverer maskinfunksjoner.

- Network Security: Du kan sette opp innstillingene for HTTP, IPSec, IPv4-/IPv6-filtrering og 802.1x autentiseringsservere.

- User Access Control: Klassifiserer brukere i flere grupper i henhold til hver brukers rolle. Hver brukers autorisasjoner, autentiseringer og kontostyring vil styres av gruppens rolledefinisjon.

#### Maintenance-kategorien

I denne kategorien kan du vedlikeholde maskinen ved å oppgradere fastvare og angi kontaktinformasjon for sending av e-post. Du kan også koble til nettstedet Samsung eller laste ned drivere ved å velge Link-menyen.

- Firmware Upgrade: Oppgrader maskinens fastvare.

- Contact Information: Viser kontaktinformasjon.

- Link: Viser lenker til nyttige sider hvor du kan laste ned eller få informasjon.

### Oppsett for e-postvarsling

Du kan velge å motta e-postmeldinger om maskinens status. Ved å angi informasjon som IP-adresse, vertsnavn, e-postadresse og SMTP-server, kan maskinstatusen (lavt tonernivå eller maskinfeil) automatisk sendes til en angitt e-postadresse. Dette alternativet er mest til bruk av en maskinadministrator.

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin.

1. Start en nettleser (f.eks. Internet Explorer) fra Windows.

   Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og trykk på Enter eller klikk på Start.

2. Maskinens innebygde webområde åpnes.

3. Fra Settings-kategorien velger du Machine Settings > E-mail Notification.

   Hvis du ikke har konfigurert utgående servermiljø, går du til Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) for å konfigurere nettverksmiljøet før du angir e-postvarsling.

4. Velg avmerkingsboksen Enable for å bruke E-mail Notification.

5. Klikk på Add-knappen for å legge til bruker med e-postvarsling.

   Angi mottakernavnet og e-postadressen(e) med varslingselementer som du ønsker å motta en varsling for.

6. Klikk på Apply.

Hvis brannmuren er aktivert, kan det hende at e-posten ikke blir sendt. Ta i så fall kontakt med en nettverksadministrator.

### Slik innstilles systemadministrator-informasjon

Denne innstillingen er nødvendig for å kunne bruke alternativet e-postvarsling.

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin.

1. Start en nettleser (f.eks. Internet Explorer) fra Windows.

   Skriv inn maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og trykk på Enter eller klikk på Start.

2. Maskinens innebygde webområde åpnes.

3. Fra kategorien Security velger du System Security > System Administrator.

4. Skriv inn navnet på administratoren, telefonnummer, lokasjon og e-postadresse.

5. Klikk på Apply.