## Ustawienia podstawowe urządzenia

Jeśli panel sterowania urządzenia wyposażony jest w przyciski +/-, (patrz Omówienie panelu sterowania):

Możesz skonfigurować ustawienia urządzenia korzystając z opcji Ustawienia urządzenia w programie Samsung Easy Printer Manager lub w części Machine w programie Printer Settings Utility.

- Użytkownicy systemów Windows i Macintosh powinni zapoznać się z częścią Ustawienia urządzenia.

- Użytkownicy systemu Linux powinni zapoznać się z częścią Korzystanie z programu Smart Panel.

Po ukończeniu instalacji zalecane jest skonfigurowanie ustawień domyślnych urządzenia.

Aby zmienić ustawienia domyślne urządzenia, wykonaj następujące czynności:

W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.

1. Wybierz (Menu) na panelu sterowania.

2. Naciśnij Konfiguracja systemu > Konfig.urządzenia.

3. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

   - Język: zmień język wyświetlany na panelu sterowania.

   - Data i godzina: Ustawione data i godzina są używane do opóźnionego faksowania i opóźnionego drukowania. Są one drukowane na raportach. Jeśli ustawienia są nieprawidłowe, należy je zmienić.

     Wprowadź prawidłowy czas i datę za pomocą przycisków strzałek lub za pomocą klawiatury numerycznej (Litery i cyfry na klawiaturze).

     - Miesiąc = od 01 do 12

     - Dzień = od 01 do 31

     - Rok = wymagane cztery cyfry

     - Godzina = od 01 do 12

     - Minuta = od 00 do 59

   - Tryb zegara: Urządzenie umożliwia wyświetlanie bieżącego czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym.

   - Oszcz. toneru: Tryb oszczędzania toneru umożliwia użycie mniejszej ilości toneru podczas drukowania każdej strony. Uruchomienie tego trybu wydłuża okres eksploatacji kasety z tonerem w porównaniu z trybem standardowym, ale obniża jakość wydruku.

     Podczas drukowania z komputera tryb oszczędzania toneru można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach właściwości drukarki.

   - Osz.ener: Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy korzystać z tej funkcji w celu oszczędzania energii.

     - Po naciśnięciu przycisku zasilania, rozpoczęciu drukowania lub otrzymania faksu urządzenie zostanie wybudzone z trybu oszczędzania energii.

     - W panelu sterowania wybierz (Menu) > Konfig. syst. > Konfig.urzadz. > Zdarz. budz. > Nacis.przyc. > Wl.. Gdy zostaje naciśnięty dowolny przycisk oprócz przycisku zasilania, urządzenie zostaje wybudzone z trybu oszczędzania energii.

   - Korekta wysokości. Jakość wydruku różni się w zależności od ciśnienia atmosferycznego panującego na wysokości nad poziomem morza, na której urządzenie jest używane. Przed ustawieniem wartości wysokości należy określić wysokość, na której znajduje się urządzenie (patrz Ustawianie wysokości).

4. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać wybór.

6. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

Aby skonfigurować inne przydatne ustawienia, zapoznaj się z poniższymi łączami.

- Patrz Wprowadzanie różnych alfanumerycznych.

- Patrz Litery i cyfry na klawiaturze.

- Patrz Ustawianie rozmiaru i typu papieru.

- Patrz Konfiguracja książki adresowej faksu.