## Utilizar o Unified Driver Configurator para Linux

O Unified Driver Configurator é uma ferramenta que se destina principalmente à configuração de dispositivos. Tem de instalar o Unified Linux Driver para utilizar o Unified Driver Configurator (consulte Instalação para Linux).

Quando o controlador já estiver instalado no sistema Linux, o ícone Unified Driver Configurator é automaticamente criado no ambiente de trabalho.

### Abrir o Unified Driver Configurator

1. Faça duplo clique em Unified Driver Configurator no ambiente de trabalho.

   Também pode clicar no ícone do menu Startup e seleccionar Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Clique em cada botão à esquerda para alternar para a janela de configuração correspondente.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Para utilizar a ajuda no ecrã, o botão Help ou a partir da janela.

3. Após alterar as configurações, clique em Exit para fechar o Unified Driver Configurator.

### Printers configuration

A janela Printers configuration tem dois separadores: Printers e Classes.

#### Separador Printers

Veja a configuração actual da impressora do sistema clicando no botão do ícone da máquina, no lado esquerdo da janela Unified Driver Configurator.

1 | Alterna para Printers configuration.
2 | Mostra todas as máquinas instaladas.
3 | Mostra o estado, nome do modelo e URI da máquina.

Os botões de controlo da impressora são os seguintes:

- Refresh: actualiza a lista de máquinas disponíveis.

- Add Printer: permite adicionar novas impressoras.

- Remove Printer: remove a máquina seleccionada.

- Set as Default: define a máquina actualmente seleccionada como a máquina predefinida.

- Stop/Start: pára/inicia a máquina.

- Test: permite imprimir uma página de teste para verificar se a máquina está a funcionar devidamente.

- Properties: permite ver e alterar as propriedades da impressora.

#### Separador Classes

O separador Classes apresenta uma lista de classes de máquinas disponíveis.

1 | Mostra todas as classes de máquinas.
2 | Mostra o estado da classe e o número de máquinas na classe.

- Refresh: actualiza a lista de classes.

- Add Class: permite adicionar uma nova classe de máquinas.

- Remove Class: remove a classe da máquina seleccionada.

### Ports configuration

Nesta janela pode ver a lista de portas disponíveis, verificar o estado de cada porta e libertar qualquer porta que mantenha a condição de ocupada quando o utilizador já tiver terminado o trabalho.

1 | Alterna para Ports configuration.
2 | Mostra todas as portas disponíveis.
3 | Mostra o tipo de porta, dispositivo ligado à porta e estado.

- Refresh: actualiza a lista de portas disponíveis.

- Release port: liberta a porta seleccionada.