## Usando o Linux Unified Driver Configurator

O Unified Driver Configurator é uma ferramenta destinada principalmente à configuração de dispositivos do equipamento. É necessário instalar o Unified Linux Driver para usar o Unified Driver Configurator (consulte Instalação para Linux).

Após a instalação do driver em um sistema Linux, o ícone do Unified Driver Configurator será automaticamente criado na sua área de trabalho.

### Abrindo o Unified Driver Configurator

1. Clique duas vezes no Unified Driver Configurator na área de trabalho.

   Você também pode clicar no ícone do menu Startup e selecionar Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Clique em cada botão no lado esquerdo para alternar para a janela de configuração correspondente.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Para usar a ajuda na tela, o botão Help ou da janela.

3. Após alterar as configurações, clique em Exit para fechar o Unified Driver Configurator.

### Configuração de impressoras

A janela Printers configuration possui duas guias: Printers e Classes.

#### Guia Printers

Veja a configuração actual da impressora do sistema clicando no botão do ícone da máquina, no lado esquerdo da janela Unified Driver Configurator.

1 | Alterna para Printers configuration.
2 | Mostra todos os equipamentos instalados.
3 | Mostra o status, o modelo e o URI do equipamento.

Os botões do painel de controle do equipamento são:

- Refresh: atualiza a lista de equipamentos disponíveis.

- Add Printer: permite adicionar um novo equipamento.

- Remove Printer: remove o equipamento selecionado.

- Set as Default: Define a máquina actualmente seleccionada como a máquina predefinida.

- Stop/Start: Para/inicia a máquina.

- Test: permite imprimir uma página de teste para verificar se o equipamento está funcionando corretamente.

- Properties: permite exibir e alterar as propriedades da impressora.

#### Guia Classes

O separador Classes apresenta uma lista de classes de máquinas disponíveis.

1 | Mostra todas as classes de equipamentos.
2 | Mostra o status da classe e o número de equipamentos na classe.

- Refresh: atualiza a lista de classes.

- Add Class: permite adicionar uma nova classe de equipamentos.

- Remove Class: remove a classe de equipamentos selecionada.

### Ports configuration

Nesta janela pode ver a lista de portas disponíveis, verificar o estado de cada porta e libertar qualquer porta que mantenha a condição de ocupada quando o utilizador já tiver terminado o trabalho.

1 | Alterna para Ports configuration.
2 | Mostra todas as portas disponíveis.
3 | Mostra o tipo da porta, o dispositivo conectado a ela e o status.

- Refresh: atualiza a lista de portas disponíveis.

- Release port: libera a porta selecionada.