## Spausdinimo funkcijos

- Apie pagrindines spausdinimo funkcijas skaitykite Pagrindinės informacijos vadovas (žr. Pagrindinis spausdinimas ).

- Šios funkcijos gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Funkcijos pagal modelius).

### Numatytųjų spausdinimo nustatymų keitimas

1. Spustelėkite „Windows“ meniu Pradėti.

2. Pasirinkite Valdymo skydas > Įrenginiai ir spausdintuvai.

3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo įrenginį.

4. Pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

   Jei elementas Spausdinimo nuostatos turi ► ženklą, pasirinktam spausdintuvui galite parinkti kitas prijungtų spausdintuvų tvarkykles.

5. Pakeiskite kiekvieno skirtuko nustatymus.

6. Spustelėkite Gerai.

Jei nustatymus norite keisti kiekvienam spausdinimo darbui, pakeiskite juos lange Spausdinimo nuostatos.

### Jūsų aparato nustatymas numatytuoju

1. Spustelėkite „Windows“ meniu Pradėti.

2. Pasirinkite Valdymo skydas > Įrenginiai ir spausdintuvai.

3. Pasirinkite savo aparatą.

4. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite savo įrenginį ir pasirinkite Nustatyti kaip numatytąjį spausdintuvą.

   Jei elementas Spausdinimo nuostatos turi ► ženklą, pasirinktam spausdintuvui galite parinkti kitas prijungtų spausdintuvų tvarkykles.

### Papildomų spausdinimo funkcijų naudojimas

XPS spausdintuvo tvarkyklė: naudojama spausdinant XPS formato failus.

- Žr. Funkcijos pagal modelius.

- XPS spausdintuvo tvarkyklę galima įdiegti tik „Windows Vista“ arba naujesnėje „Windows“ operacinėje sistemoje.

- Jei nepavyksta spausdinti XPS užduoties, nes baigiasi spausdintuvo atmintis, įdėkite papildomos atminties.

- Modeliams, kurių programinės įrangos CD yra XPS tvarkyklė:

  - Įdiegti XPS spausdintuvo tvarkyklę galite įdėję programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM įrenginį. Kai bus parodytas įdiegimo langas, pasirinkite Advanced Installation > Custom Installation. XPS spausdintuvo tvarkyklę galite pasirinkti lange Select Software and Utilities to Install.

- Modeliams, kurių XPS tvarkyklę galima susirasti „Samsung“ svetainėje, www.samsung.com > susiraskite savo produktą> „Support“ arba „Downloads“.

#### Spausdinimas į failą (PRN)

Kartais jums reikia išsaugoti spausdinimo duomenis failo formatu.

1. Pažymėkite langelį Spausdinti į failą lange Print.

2. Spustelėkite Print.

3. Įveskite paskirties kelią ir failo pavadinimą, po to spustelėkite OK.

   Pavyzdžiui, c:\Temp\failo pavadinimas.

   Jei įvesite tik failo pavadinimą, failas automatiškai išsaugomas aplanke Mano dokumentai, Documents and Settings arba Vartotojai. Išsaugotas aplankas gali skirtis atsižvelgiant į naudojamą operacinę sistemą ar programą.

#### Specialiųjų spausdintuvo funkcijų supratimas

Jūs galite naudotis papildomomis įrenginio spausdinimo funkcijomis.

Jei norite pasinaudoti spausdintuvo funkcijomis, kurias teikia spausdintuvo tvarkyklė, spustelėkite Ypatybės ar Nuostatos programos lange Spausdinti ir pakeiskite spausdinimo nustatymus. Įrenginio pavadinimas, rodomas spausdintuvo ypatybių lange, gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio.

- Atsižvelgiant į parinktis ar modelius kai kurių meniu ekrane gali ir nebūti. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui.

- Pasirinkite meniu Help, lange spustelėkite mygtuką arba spauskite klaviatūros klavišą F1 ir spustelėkite bet kurią parinktį, apie kurią norite sužinoti daugiau (žr. Žinyno naudojimas).

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Multiple Pages per Side | Pasirenkamas viename popieriaus lape spausdinamų puslapių skaičius. Norint spausdinti lape daugiau nei vieną puslapį, puslapiai bus sumažinti ir surikiuoti jūsų nurodyta eilės tvarka. Viename lape galite išspausdinti iki 16 puslapių.

Poster Printing

Spausdina vieno puslapio dokumentą ant 4 („Poster 2x2“), 9 („Poster 3x3“) arba 16 („Poster 4x4“) popieriaus lapų, kad po to sujungę visus lapus kartu suformuotumėte vieną plakato dydžio dokumentą.

Pasirinkite Poster Overlap reikšmę. Nurodykite Poster Overlap milimetrais arba coliais pasirinkdami akutę viršutiniame dešiniajame skirtuko Basic kampe, kad būtų lengviau suklijuoti lakštus kartu.

Booklet Printing [a]

Dokumentas spausdinamas abiejose popieriaus lapo pusėse ir puslapiai išdėstomi taip, kad išspausdinus būtų galima perlenkti lapą per pusę ir gauti lankstinuką.

- Jei norite padaryti bukletą, jums reikia spausdinti ant „Letter“, „Legal“, A4, „US Folio“ ar „Oficio“ dydžio spausdinimo laikmenos.

- Kai kurių dydžių popieriui parinkties Booklet Printing naudoti negalima. Jei norite pamatyti galimus popieriaus dydžius, skirtuke Paper pasirinkite galimo popieriaus parinktį Size.

- Jei pasirenkate popieriaus dydį, kurio naudoti negalima ši parinktis gali būti automatiškai atšaukta. Pasirinkite tik galimą popierių (popierių be arba ženklo).

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

Spausdina ant abiejų popieriaus lapo pusių (dvipusis spausdinimas). Prieš spausdindami nurodykite dokumento orientaciją.

- Šią funkciją galite naudoti su „Letter“, „Legal“, A4, „US Folio“ ar „Oficio“ dydžio popieriumi

- Jei jūsų įrenginyje nėra dvipusio spausdinimo įtaiso, turite atlikti spausdinimo užduotį rankiniu būdu. Iš pradžių aparatas išspausdina kas antrą dokumento lapą. Po to kompiuteryje pasirodo pranešimas.

- Pasirinkus dvipusio spausdinimo parinktį, funkcija Skip Blank Pages neveikia.

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

- Printer Default: jei pasirinksite šią parinktį, ši funkcija nustatoma pagal įrenginio valdymo skydelyje pasirinktus nustatymus. Ši parinktis galima tik naudojant PCL/XPS spausdintuvo tvarkyklę.

- None: ši funkcija išjungiama.

- Long Edge: ši parinktis yra patogus išdėstymas, naudojamas rišant knygas.

- Short Edge: ši parinktis yra patogus išdėstymas, naudojamas kalendoriams.

- Reverse Double-Sided Printing: pažymėkite šią parinktį, jei norite apgręžti spausdinimo eiliškumą spausdindami ant abiejų pusių. Ši parinktis negalima naudojant Double-sided Printing (Manual).

Paper Options | Pakeičia dokumento dydį, kad spausdinamame lape jis būtų didesnis arba mažesnis. Dydis keičiamas įvedant procentinę didinimo arba mažinimo reikšmę.
Watermark | Vandens ženklų parinktis leidžia jums spausdinti tekstą ant esamo dokumento. Pavyzdžiui, šią funkciją naudokite, kai ant pirmo arba ant visų dokumento puslapių norite turėti didelėmis pilkomis raidėmis įstrižai atspausdintą užrašą „DRAFT“ arba „CONFIDENTIAL“.

Watermark

(Vandenženklio kūrimas)

1. Jei spausdinimo nustatymus norite keisti iš programos, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

2. Spustelėkite skirtuką Advanced, pasirinkite Edit išskleidžiamajame sąraše Watermark. Pasirodys Edit Watermarks langas.

3. Laukelyje Watermark Message įveskite tekstinį pranešimą.

   Jūs galite įvesti iki 256 simbolių. Pranešimas rodomas peržiūros lange.

Watermark

(Vandenženklio redagavimas)

1. Jei spausdinimo nustatymus norite keisti iš programos, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

2. Spustelėkite skirtuką Advanced, pasirinkite Edit išskleidžiamajame sąraše Watermark. Pasirodys Edit Watermarks langas.

3. Sąraše Current Watermarks pasirinkite vandens ženklą, kurį norite redaguoti ir pakeiskite vandens ženklo pranešimą ir parinktis.

4. Norėdami išsaugoti pakeitimus spustelėkite Update.

5. Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print.

Watermark

(Vandenženklio trynimas)

1. Jei spausdinimo nustatymus norite keisti iš programos, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

2. Spustelėkite skirtuką Advanced, pasirinkite Edit išskleidžiamajame sąraše Watermark. Pasirodys Edit Watermarks langas.

3. Sąraše Current Watermarks pasirinkite vandens ženklą, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite Delete.

4. Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print.

Overlay [a]

Ši parinktis galima tik naudojant PCL/SPL spausdintuvo tvarkyklę (žr. Programinė įranga).

Persidengimas – tai tekstas ir (arba) vaizdai, saugomi kompiuterio standžiajame diske (HDD) specialiu failo formatu, kurį galima išspausdinti ant bet kurio dokumento. Persidengimai dažnai naudojami vietoje firminių blankų. Vietoje to, kad naudotumėte iš anksto atspausdintus firminius blankus, galite sukurti persidengimą, kuriame bus tokia pati informacija, kaip ir šiuo metu esanti jūsų firminiame blanke. Jei norite spausdinti laišką ant savo įmonės firminio blanko, jums nebereikia įdėti į įrenginį iš anksto atspausdinto firminio blanko: tiesiog spausdinkite firminio blanko trafaretą dokumente.

Norėdami naudoti puslapio persidengimą, turite sukurti naują puslapio persidengimą su jūsų logotipu arba vaizdu.

- Persidengimo dokumento dydis turi atitikti dokumento, ant kurio spausdinsite persidengimą, dydį. Nekurkite persidengimo naudodami vandens ženklą.

- trafareto dokumento raiška turi būti tokia pat kaip ir dokumento, kuris bus spausdinamas su trafaretu.

Overlay [a]

(Naujo puslapio trafareto sukūrimas)

1. Norėdami išsaugoti dokumentą kaip trafaretą, pasirinkite Spausdinimo nuostatos.

2. Spustelėkite skirtuką Advanced ir išskleidžiamajame sąraše Text pasirinkite Edit. Pasirodo langas Edit Overlay.

3. Lange Edit Overlay spustelėkite Create.

4. Lango Įrašyti kaip lauke File name įveskite iki aštuonių simbolių ilgio pavadinimą. Jei reikia, pasirinkite paskirties kelią (numatytasis yra C:\Formover).

5. Spustelėkite Save. Pavadinimas pasirodo Overlay List.

6. Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print.

   Failas nespausdinamas. Tačiau jis išsaugomas jūsų kompiuterio standžiajame diske.

Overlay [a]

(Puslapio trafareto naudojimas)

1. Spustelėkite skirtuką Advanced.

2. Išskleidžiamajame sąraše Text pasirinkite pageidaujamą persidengimą.

3. Jei trafareto failas neatsiranda išplečiamajame sąraše Text, iš sąrašo pasirinkite Edit... ir spustelėkite Load. Pasirinkite persidengimo failą, kurį norite naudoti.

   Jei pageidaujamą naudoti trafareto failą esate išsaugoję išoriniame šaltinyje, failą įkelti galite, kai pasirenkate langą Atidaryti.

   Pasirinkę failą spustelėkite Atidaryti. Failas pasirodo laukelyje Overlay List ir jis yra parengtas spausdinti. Laukelyje Overlay List pasirinkite persidengimą.

4. Jei reikia, pažymėkite laukelį Confirm Page Overlay When Printing. Jei šis langelis pažymėtas, kaskart, kai pateiksite dokumentą spausdinti, bus parodytas pranešimo langas, kuriame bus klausiama, ar norite spausdinti trafaretą dokumente.

   Jei šis laukelis nepažymėtas ir buvo pasirinktas persidengimas, pastarasis bus automatiškai spausdinamas jūsų dokumente.

5. Spustelėkite Gerai arba Spausdinti, kol uždarysite langą Spausdinti.

Overlay [a]

(Puslapio trafareto trynimas)

1. Lange Printing Preferences spustelėkite skirtuką Advanced.

2. Išskleidžiamajame sąraše Text pasirinkite Edit.

3. Laukelyje Overlay List pasirinkite persidengimą, kurį norite ištrinti.

4. Spustelėkite Delete.

5. Kai pasirodo patvirtinimo pranešimo langas, spustelėkite Yes.

6. Spustelėkite OK arba Spausdinti, kol uždarysite langą Print. Galite ištrinti puslapio persidengimus, kurių nebenaudosite.

Print Mode

- Ši funkcija galima tik įdėjus papildomą atmintį arba didelės talpos atminties įtaisą (standųjį diską) (žr. Įvairios savybės).

- Atsižvelgiant į parinktis ar modelius kai kurių meniu ekrane gali ir nebūti. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui.

- Print Mode: numatytoji Print Mode parinktis yra Normal, kurią nustačius spausdinama neišsaugant spausdinimo failo atmintyje.

  - Normal: šiuo režimu spausdinama neišsaugant dokumento papildomoje atmintyje.

  - Proof: šis režimas naudingas spausdint daugiau nei vieną kopiją. Pirmiausia išspausdinama viena kopija, kurią galite patikrinti, tuomet išspausdinamos likusios kopijos.

  - Confidential: šis režimas naudojamas konfidencialiems dokumentams spausdinti. Norint spausdinti, reikia įvesti slaptažodį.

  - Store: pasirinkite šį nustatymą, jei norite išsaugoti dokumentą didelės talpos atminties įtaise (standžiajame diske) jo nespausdindami.

  - Store and Print: šis režimas naudojamas tuomet, kai dokumentas tuo pačiu metu spausdinamas ir išsaugomas.

  - Spool: ši parinktis gali būti naudinga dirbant su dideliu kiekiu duomenų. Pasirinkus šį nustatymą spausdintuvas sukaupia dokumentus didelės talpos atminties įtaise (standžiajame diske), tuomet spausdina juos iš didelės talpos atminties įtaiso (standžiojo disko) eilės, taip sumažindamas kompiuterio apkrovą.

  - Print Schedule: pasirinkite šį nustatymą, jei dokumentą norite spausdinti nurodytu laiku.

- User ID: ši parinktis naudojama tuomet, kai norite rasti išsaugotą failą naudodamiesi valdymo skydeliu.

- Job Name: ši parinktis naudojama tuomet, kai norite rasti išsaugotą failą naudodamiesi valdymo skydeliu.

Job Encryption

Pirmiausiai užšifruoja spausdinamus duomenis, tuomet perduoda juos į aparatą. Ši funkcija apsaugo spausdinamą informaciją, net jei duomenys tinkle pavagiami.

Job Encryption funkcija galima tik kai yra prijungtas didelės talpos atminties įtaisas (standusis diskas). Didelės talpos atminties įtaisas (standusis diskas) naudojamas spausdinamiems duomenis užšifruoti (žr. Įvairios savybės).

[a] Ši parinktis negalima naudojant XPS spausdintuvo tvarkyklę.

### „Direct Printing Utility“ naudojimas

- „Direct Printing Utility“ gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba papildomų priedų (žr. Programinė įranga).

- Gali naudoti tik operacinės sistemos „Windows“ naudotojai.

#### Kas yra „Direct Printing Utility“?

„Direct Printing Utility“ – tai yra programa, kuri siunčia spausdinti PDF failus tiesiogiai į įrenginį jų neatveriant.

Jei norite įdiegti šią programą, pasirinkite Advanced Installation > Custom Installation ir pažymėkite šią programą diegdami spausdintuvo tvarkyklę.

- Kad galėtumėte spausdinti failus naudodami šią programą, įrenginyje turi būti įdėtas didelės talpos atminties įtaisas (standusis diskas). (žr. Įvairios savybės).

- Negalima spausdinti PDF failų, kurių spausdinimas apribotas. Išjunkite spausdinimo apribojimo funkciją ir bandykite spausdinti dar kartą.

- Negalima spausdinti PDF failų, kurie apsaugoti slaptažodžiu. Išjunkite slaptažodžio funkciją ir bandykite spausdinti dar kartą.

- Ar galima spausdinti PDF failą naudojant programą „Direct Printing Utility“ priklauso nuo PDF failo sukūrimo ypatybių.

- Programa „Direct Printing Utility“ palaiko 1.7 ir senesnes PDF versijas. Jei norite spausdinti naujesnės versijos failą, jį reikia atverti.

#### Spausdinimas

Spausdinti naudojant programą „Direct Printing Utility“ galima keliais būdais.

1. Meniu Pradėti pasirinkite Programos arba Visos programos > Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing Utility.

   Bus parodytas „Direct Printing Utility“ langas.

2. Pasirinkite savo įrenginį išskleidžiamajame sąraše Select Printer ir spustelėkite Browse.

3. Pasirinkite norimą spausdinti failą ir spustelėkite Open.

   Failas pridedamas į sekciją Select Files.

4. Tinkinkite įrenginio nustatymus pagal savo poreikius.

5. Spustelėkite Print. Pasirinktas PDF failas siunčiamas į įrenginį.

#### Dešiniuoju pelės klavišu iškviečiamo meniu naudojimas

1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite norimą spausdinti PDF failą ir pasirinkite Direct Printing.

   Bus parodytas „Direct Printing Utility“ langas su pridėtu PDF failu.

2. Pasirinkite norimą naudoti įrenginį.

3. Tinkinkite įrenginio nustatymus.

4. Spustelėkite Print. Pasirinktas PDF failas siunčiamas į įrenginį.

### Spausdinimas operacinėje sistemoje „Macintosh“

Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai reiškia, jog funkcijos nepalaikomos.

#### Dokumento spausdinimas

Kai spausdinate operacinėje sistemoje „Macintosh“, turite pažymėti spausdintuvo tvarkyklės nustatymus kiekvienoje naudojamoje programoje. Norėdami spausdinti iš „Macintosh“ atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

1. Atverkite norimą spausdinti dokumentą.

2. Atidarykite meniu File ir spustelėkite Page Setup (kai kuriose programose Document Setup).

3. Pasirinkite popieriaus dydį, orientaciją, mastelį, kitas parinktis ir patikrinkite, ar pasirinktas įrenginys. Spustelėkite OK.

4. Atidarykite meniu File ir spustelėkite Print.

5. Pasirinkite kopijų skaičių ir nurodykite, kuriuos puslapius norite spausdinti.

6. Spustelėkite Print.

#### Spausdintuvo nustatymų keitimas

Jūs galite naudotis papildomomis įrenginio spausdinimo funkcijomis.

Atidarykite programą ir pasirinkite Print iš meniu File. Įrenginio pavadinimas, rodomas spausdintuvo ypatybių lange, gali skirtis priklausomai nuo naudojamo įrenginio. Išskyrus pavadinimą, spausdintuvo savybių lango išvaizda yra panaši į pavaizduotą.

#### Kelių puslapių spausdinimas viename lape

Viename popieriaus lakšte galite spausdinti daugiau kaip vieną puslapį. Ši funkcija leidžia ekonomiškai spausdinti juodraštines kopijas.

1. Atidarykite programą ir pasirinkite Print iš meniu File.

2. Pasirinkite Layout išplečiamame meniu po Orientation. Išskleidžiamajame sąraše Pages per Sheet pasirinkite, kiek puslapių norite spausdinti viename popieriaus lakšte.

3. Pasirinkite kitas parinktis, kurias norite naudoti.

4. Spustelėkite Print.

   Įrenginys spausdins pasirinktą puslapių skaičių viename popieriaus lape.

#### Spausdinimas ant abiejų popieriaus lapo pusių

Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai reiškia, jog funkcijos nepalaikomos (žr. Įvairios savybės).

Prieš spausdindami dvipusiu režimu nuspręskite, kuris kraštas bus siejamas su užbaigtu dokumentu. Galimos susegimo parinktys:

- Long-Edge Binding: tai yra įprastinio išdėstymo, naudojamo knygoms įrišti, parinktis.

- Short-Edge Binding: tai yra parinktis, dažniausiai naudojama spausdinant kalendorius.

1. „Macintosh“ sistemos programos meniu File pasirinkite Print.

2. Pasirinkite Layout išplečiamame meniu po Orientation.

3. Parinktyje Two-Sided pasirinkite susegimo padėtį.

4. Pasirinkite kitas parinktis, kurias norite naudoti.

5. Spustelėkite Print. Įrenginys spausdins abiejose popieriaus lapo pusėse.

Jei spausdinsite daugiau nei 2 kopijas, abi kopijos gali būti išspausdintos tame pačiame popieriaus lape. Jei spausdinate daugiau nei 1 kopiją, nespausdinkite ant abiejų popieriaus lapo pusių.

#### Žinyno naudojimas

Spustelėkite klaustuko ženklą viršutiniame kairiajame lango kampe, tuomet spustelėkite temą, apie kurią norite sužinoti daugiau. Bus parodytas iškylantysis langas su informacija apie tvarkyklės parinkties ypatybes.

### Spausdinimas operacinėje sistemoje „Linux“

Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai reiškia, jog funkcijos nepalaikomos.

#### Spausdinimas iš programų

Yra daug „Linux“ programų, kuriose galite spausdinti naudodami bendrąją UNIX spausdinimo sistemą (CUPS). Jūs galite spausdinti šiuo įrenginiu iš bet kokios programos.

1. Atverkite programą ir meniu File pasirinkite Print

2. Pasirinkite Print directly using lpr.

3. LPR grafinės vartotojo sąsajos lange pasirinkite įrenginio modelį iš spausdintuvų sąrašo ir spustelėkite Properties.

4. Pakeiskite spausdinimo užduoties ypatybes, naudodami keturis toliau pateikiamus skirtukus, rodomus lango viršuje.

   - General: pakeičia popieriaus dydį, popieriaus tipą ir dokumentų orientaciją. Ji leidžia naudoti dvipusio spausdinimo funkciją, prideda pradžios ir pabaigos juostas ir pakeičia puslapių kiekį lape.

     Atsižvelgiant į modelį, automatinis / rankinis dvipusis spausdinimas gali būti nepalaikomas. Lyginiams ir nelyginiams puslapiams spausdinti galite naudoti lpr spausdinimo sistemą arba kitas programas.

   - Text: nustato puslapio paraštes ir teksto parinktis, pavyzdžiui, tarpus ar stulpelius.

   - Graphics: nustato vaizdo parinktis, naudojamas spausdinant vaizdų failus, pavyzdžiui, spalvų parinktis, vaizdo dydį ar padėtį.

   - Advanced: nustato spausdinimo raišką, popieriaus šaltinį ir paskirties vietą.

5. Norėdami pritaikyti pakeitimus spustelėkite Apply ir uždarykite langą Properties.

6. Norėdami pradėti spausdinti lange LPR GUI spustelėkite OK.

7. Atsiras spausdinimo langas, kuriame galėsite stebėti spausdinimo darbo būseną.

   Norėdami nutraukti esamą darbą, spustelėkite Cancel.

#### Failų spausdinimas

Šiuo įrenginiu galite spausdinti įvairių tipų failus naudodami standartinį CUPS būdą, tiesiai iš komandų eilutės sąsajos. Tai daryti leidžia paslaugų programa „CUPS lpr“, tačiau tvarkyklės pakuotė pakeičia standartinę „lpr“ priemonę naudotojui patogesne programa „LPR GUI“.

Kaip spausdinti bet kokį dokumento failą:

1. „Linux“ apvalkalo komandų eilutėje įveskite „lpr <failo_pavadinimas>“ ir paspauskite Enter. Pasirodys LPR GUI langas.

   Kai įvedate tik lpr ir paspaudžiate Enter, iš pradžių pasirodo langas Select file(s) to print. Tiesiog pasirinkite norimus spausdinti failus ir spustelėkite Open.

2. Lange LPR GUI pateikiamame sąraše pasirinkite savo aparatą ir pakeiskite spausdinimo užduoties ypatybes.

3. Spustelėkite OK spausdinimui pradėti.

#### Spausdintuvo ypatybių konfigūravimas

Naudodami Printers configuration teikiamą langą Printer Properties galite pakeisti įvairias savo aparato ir spausdintuvo ypatybes.

1. Atidarykite Unified Driver Configurator.

   Jei reikia, perjunkite ties Printers configuration.

2. Pasirinkite savo įrenginį iš galimų spausdintuvų sąrašo ir spustelėkite Properties.

3. Bus atidarytas langas Printer Properties.

   Lango viršuje rodomi tokie penki skirtukai:

   - General: suteikia galimybę keisti spausdintuvo vietą ir pavadinimą. Šiame skirtuke įvestas pavadinimas rodomas Printers configuration pateikiamame spausdintuvų sąraše.

   - Connection: suteikia galimybę peržiūrėti arba pasirinkti kitą prievadą. Jei naudodami aparatą pakeičiate jo prievadą iš USB į lygiagretųjį arba atvirkščiai, šiame skirtuke turite iš naujo sukonfigūruoti aparato prievadą.

   - Driver: leidžia peržiūrėti arba pasirinkti kitą įrenginio tvarkyklę. Spustelėdami Options galite nustatyti numatytąsias įrenginio parinktis.

   - Jobs: parodo spausdinimo užduočių sąrašą. Spustelėkite Cancel job, kad atšauktumėte pasirinktą darbą, ir pasirinkite žymės langelį Show completed jobs, jei darbų sąraše norite matyti ankstesnius spausdinimo darbus.

   - Classes: parodo klasę, kurioje yra įrenginys. Jei norite pridėti įrenginį į nurodytą klasę, spustelėkite Add to Class, o jei norite pašalinti iš pasirinktos klasės, spustelėkite Remove from Class.

4. Norėdami pritaikyti pakeitimus spustelėkite OK ir uždarykite langą Printer Properties.

### „Unix“ spausdinimas

Atsižvelgiant į modelį arba parinktis, kai kurių funkcijų gali nebūti. Tai reiškia, kad funkcijos nepalaikomos (žr. Funkcijos pagal modelius).

#### Spausdinimo užduoties paleidimas

Kai įdiegsite spausdintuvą, pasirinkite bet kokius vaizdo, teksto, PS arba HPGL failus, kuriuos norite spausdinti.

1. Įvykdykite komandą „printui <file_name_to_print>“.

   Pavyzdžiui, jei spausdinate „document1“

   printui document1

   Ši komanda atvers „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklę Print Job Manager, kurioje naudotojas galės pasirinkti įvairias spausdinimo parinktis.

2. Pasirinkite jau pridėtą spausdintuvą.

3. Lange pasirinkite spausdinimo parinktis, pvz., Page Selection.

4. Parinktimi Number of Copies pasirinkite reikiamą kopijų skaičių.

   Jei norite pasinaudoti spausdintuvo tvarkyklės teikiamomis funkcijomis, paspauskite Properties.

5. Paspausdami OK pradėkite spausdinimo užduotį.

#### Įrenginio nustatymų keitimas

„UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės Print Job Manager lange Properties naudotojas gali pasirinkti įvairias spausdinimo parinktis.

Galima naudoti šiuos sparčiuosius klavišus: „H“ – Help, „O“ – OK, „A“ – Apply, o „C“ – Cancel.

##### Skirtukas General

- Paper Size: pagal savo poreikius nustatykite A4, „Letter“ arba kitą popieriaus dydį.

- Paper Type: Pasirinkite spausdintuvo tipą. Sąrašo langelyje galima pasirinkti šias parinktis: Printer Default, Plain ir Thick.

- Paper Source: pasirinkite dėklą, iš kurio bus imamas popierius. Numatytoji parinktis yra Auto Selection.

- Orientation: pasirinkite informacijos spausdinimo kryptį puslapyje.

- Duplex: spausdinkite ant abiejų lapo pusių, kad taupytumėte popierių.

  Atsižvelgiant į modelį, automatinis / rankinis dvipusis spausdinimas gali būti nepalaikomas. Lyginiams ir nelyginiams puslapiams spausdinti galite naudoti lpr spausdinimo sistemą arba kitas programas.

- Multiple pages: spausdinkite keletą puslapių vienoje lapo pusėje.

- Page Border: pasirinkite kurį nors iš galimų rėmelių stilių (pvz., Single-line hairline, Double-line hairline)

##### Skirtukas Image

Šiame skirtuke galite keisti dokumento ryškumą, raišką arba vaizdo padėtį.

##### Skirtukas Text

Nustatykite ženklų paraštę, eilučių intervalą arba stulpelius faktiniuose spaudiniuose.

##### Skirtukas HPGL/2

- Use only black pen: visi paveikslėliai spausdinami nespalvotai.

- Fit plot to page: visa grafika sutalpinama viename puslapyje.

##### Skirtukas Margins

- Use Margins: nustatykite dokumento paraštes. Numatytoje sąrankoje paraštės nenustatytos. Naudotojas gali keisti paraščių nustatymus keisdamas reikšmes atitinkamuose laukuose. Numatytosios reikšmės priklauso nuo pasirinkto puslapio dydžio.

- Unit: keiskite matavimo vienetus į taškus, colius arba centimetrus.

##### Skirtukas Printer-Specific Settings

Pasirinkite įvairias parinktis ir tinkinkite nustatymus kadruose JCL bei General. Tai yra specifinės spausdintuvo parinktys, priklausančios nuo PPD failo.