## Configuração do sistema

### Config máq

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Config maquina no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Configuração inicial na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
ID aparelho | Define a ID do equipamento que será impressa na parte superior de cada página de fax enviada.
Numero de fax | Define o número do fax que será impresso na parte superior de cada página de fax enviada.
Data e hora | Define a data e a hora.
Modo relogio | Seleciona o formato para a exibição das horas entre 12h e 24h.

Menu form.

- Desligado: imprime em modo normal.

- Form. simples: imprime todas as páginas usando o primeiro formulário.

- Form. duplo: imprime a primeira página usando o primeiro formulário e a última página usando o segundo formulário.

Sel. form. | Sobreposições de formulários são imagens armazenadas no dispositivo de armazenamento em massa (HDD) da impressora em um formato de arquivo especial que pode ser impresso em camadas em qualquer documento.
HDD env dados spool | Quando Ligado, armazena documentos no dispositivo de armazenamento em massa (HDD) para impressão em rede.
Idioma | Define o idioma do texto mostrado no visor do painel de controle.
Modo padrao | Define o modo padrão do equipamento dentre modo de fax, modo de cópia ou modo de digitalização.
Tamanho papel padrão | Você pode definir o tamanho padrão do papel a ser usado.
Econ energia | Define o tempo que o equipamento aguarda antes de entrar no modo de economia de energia. Quando o equipamento não recebe dados durante um período prolongado, o consumo de energia é reduzido automaticamente.
Digit econ | Define o tempo que a parte do scanner do equipamento aguarda antes de entrar no modo de economia de energia. Quando o scanner não recebe dados durante um período prolongado, o consumo de energia é reduzido automaticamente.
Temp lim sist | Define o tempo em que o equipamento se lembrará das configurações de cópia usadas anteriormente. Após esse tempo limite, o equipamento restaura as configurações padrão de cópia.
Tempo lim trab | Define por quanto tempo a impressora aguardará antes de imprimir a última página de um trabalho que não termina com um comando para imprimir a página.

Evento saida

Você pode configurar a condição para despertar do modo de economia de energia. Ative o item.

- Press. botao: Ao pressionar qualquer botão, exceto o botão liga/desliga, o equipamento se desperta do modo de economia de energia.

- Scanner: Ao inserir papel no alimentador de documentos, o equipamento se desperta do modo de economia de energia.

- Impressora: Ao abrir ou fechar a bandeja de papel, o equipamento se desperta do modo de economia de energia.

Continuac aut

Determina se o equipamento continuará ou não imprimindo ao detectar uma inconsistência de papel em suas configurações de papel.

- Desligado: se houver uma inconsistência de papel, o equipamento aguardará até que você insira o papel correto.

- Ligado: se o papel estiver incorreto, uma mensagem de erro será exibida. O equipamento aguarda cerca de 30 segundos e, em seguida, elimina automaticamente a mensagem e continua a impressão.

- Aj. altitude

- Ajuste de altitude

Otimiza a qualidade da impressão de acordo com a altitude do equipamento.

CR automatico | Permite acrescentar o retorno de carro necessário a cada alimentação de linha, o que é útil para usuários de Unix ou DOS.
Versão do firmware | Mostra a versão do firmware do produto.
Completar automaticamente | Fornece sugestões à medida que você digita um endereço de e-mail ou número de fax. Isso permite encontrar e selecionar os dados sem digitá-los completamente.

- Enc de bandeja

- Troca autom. band.

Determina se o equipamento continuará ou não imprimindo ao detectar uma inconsistência de papel. Por exemplo, se tanto a bandeja 1 quanto a 2 estiverem com papel do mesmo tamanho, a máquina imprimirá automaticamente a partir da bandeja 2 após a 1 ficar sem papel.

Esta opção não aparecerá se você tiver selecionado Auto como Origem do Papel do driver da impressora.

Troca de papel Troca de papel | Substitui automaticamente o tamanho de papel do driver de impressão para impedir inconsistências de papel entre Carta e A4. Por exemplo, se houver papel A4 na bandeja, mas você definir o tamanho do papel como Carta no driver de impressão, o equipamento imprimirá em papel A4 e vice-versa.
Incomp.papel | Determina se o erro de incompatibilidade de papel deve ser ignorado ou não. Selecione Desligado e a máquina não parará de imprimir mesmo se houver incompatibilidade de papel.
ImpPágBranco | A impressora detecta os dados de impressão no computador se uma página está vazia ou não. Você pode definir para imprimir ou ignorar a página em branco.

Compart múltipla

- Modo: Seleciona o modo de várias bandejas que deseja usar.

- Compart padrão: seleciona a bandeja a ser usada como padrão.

Origem padrão | Seleciona a bandeja a ser usada como padrão.
Catál de end | Exibe ou imprime o catálogo de endereços ou lista de endereços de e-mail.

Manutencao

- Limpar tambor: limpa o tambor OPC do cartucho ao imprimir uma folha.

- Limpar fusor: limpa o fusor ao imprimir uma folha.

- Limp msg vazio: esta opção é exibida somente quando o cartucho de toner está vazio.

- Info suprim: permite verificar quantas páginas foram impressas e também a quantidade de toner que resta no cartucho.

- Alert ton baix: se o cartucho estiver sem toner, uma mensagem solicitando a troca do cartucho será exibida. Você pode definir se deseja que esta mensagem seja exibida.

- Empilh papel: se você usa o equipamento em uma área úmida ou está usando material de impressão úmido devido às condições ambientais, as impressões enviadas para a bandeja de saída podem sofrer ondulações e apresentar problemas no empilhamento. Nesse caso, você poderá configurar o equipamento para usar esta função para que as impressões sejam empilhadas com firmeza. No entanto, a utilização desta função tornará a impressão lenta.

Import config | Importa os dados armazenados em um cartão de memória USB para o equipamento.
Export config | Exporta os dados armazenados em um cartão de memória USB para o equipamento.
Economia toner | A ativação deste modo prolonga a vida útil do cartucho de toner e reduz o custo por página além do que seria obtido no modo normal. No entanto, a qualidade de impressão é reduzida.
Modo silencioso | Você pode reduzir o ruído de impressão ativando este menu. No entanto, a velocidade e qualidade de impressão podem ser reduzidas.

Config econom

Permite salvar os recursos de impressão e ativa a impressão com economia.

- Modo padrao: selecione para ativar ou desativar o modo econômico.

  Forçado (Ativ.-Forçado): ativa o modo econômico com senha. Se um usuário quiser ativar ou desativar o modo econômico, ele precisará inserir uma senha.

- Selec. temp. (Selec. temp.): seleciona o modelo eco definido no SyncThru™ Web Service.

Limpar config | Restaura as configurações padrão de fábrica do equipamento.

### Config Papel

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Config papel no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Configuração de papel na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Tamanho papel | Define o tamanho do papel como A4, Carta ou outro de acordo com os seus requisitos.
Tipo de papel | Escolhe o tipo de papel de cada bandeja.
Origem papel | Seleciona de qual bandeja o papel está sendo usado.
Margem | Define as margens do documento.
Confirmação de band. | Ativa a mensagem de confirmação de bandeja. Se você abrir e fechar uma bandeja, será exibida uma janela perguntando se você definiu o tamanho e o tipo do papel para a bandeja recentemente aberta.

### Som/volume

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Som/Volume no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Configuração inicial > Som/Volume na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Som tecla | Ativa ou desativa o som das teclas. Quando esta opção está ativada, um som é reproduzido sempre que uma tecla é pressionada.
Som alarme | Ativa ou desativa o som do alarme. Quando esta opção está ativada, um som de alarme é reproduzido sempre que um erro ocorre ou quando uma comunicação de fax é encerrada.

Alto-falante

Ativa ou desativa os sons da linha telefônica no alto-falante, como o tom de discagem ou um sinal de fax. Quando esta opção está definida como Comunic, significa que o alto-falante permanecerá ligado até que o equipamento remoto responda.

Tom de Disc.) pode ser utilizado para ajustar o volume. O volume do alto-falante só poderá ser ajustado quando a linha telefônica estiver conectada.

1. Pressione (Fax) no painel de controle.

2. Pressione Tom de Disc.). O alto-falante emitirá um tom de discagem.

3. Pressione as setas até ouvir o volume desejado.

4. Pressione Tom de Disc.) para salvar a alteração e voltar ao modo online.

Campainha | Ajusta o volume da campainha. O volume da campainha pode ser definido como Desativado, Baixo, Médio e Alto.

### Relat.

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Relatorio no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Relatórios na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Mapa de menus | Imprime o mapa de menus que mostra o layout e as configurações atuais deste equipamento.
Todos relat | Imprime todos os tipos de relatórios a máquina fornece.
Configuracao | Imprime um relatório com a configuração geral do equipamento.

- Info suprim

- Info de sup

Imprime a página de informações de suprimentos.

Catalog ender | Imprime todos os endereços de email atualmente armazenados na memória do equipamento.
Pag demonstr | Imprime a página de demonstração para verificar se o equipamento está imprimindo corretamente.
Envio de fax | Imprime um relatório de transmissão incluindo o número do fax, a quantidade de páginas, o tempo gasto pelo trabalho, o modo de comunicação e os resultados da comunicação para um trabalho de fax. Você pode configurar o seu equipamento para imprimir automaticamente um relatório de confirmação de transmissão após cada trabalho de fax.
Fax enviado | Imprime informações sobre fax enviados recentemente.
Fax recebido | Imprime informações sobre fax recebidos recentemente.
Email enviado | Imprime informações sobre os e-mails enviados recentemente.

- Trabalhos prog

- Agendar trabalhos no fax

Imprime a lista de documentos atualmente armazenados para fax com retardo com a hora de início e o tipo de operação.

Fax lixo | Imprime os números de fax especificados como indesejáveis.

- Conf. de rede

- Configuração de Rede

Imprime as informações sobre a conexão e as configurações de rede do equipamento.

- Usua autor

- Autenticação de usuário local

Imprime os usuários autorizados que podem utilizar o recurso de email.

Fonte PCL | Imprime a lista de fontes PCL.

- Fonte PS

- Fontes PS3

Imprime a lista de fontes PS/PS3.

Fonte EPSON | Imprime a lista de fontes EPSON.
Fonte KSC5843 | Imprime a lista de fontes KSC5843.
Fonte KSC5895 | Imprime a lista de fontes KSC5843.
Fontes KSSM | Imprime a lista de fontes KSSM.

- Aut usr rede

- Autenticação de usuário da rede

Imprime os usuários (e as IDs correspondentes) que fizeram logon no domínio.

Cont. de uso | Imprime uma página de utilização. A página de utilizações contém o número total de páginas impressas.
Opçoes de fax | Imprime as informações de um relatório de fax.

- Trab. armaz.

- Trabs armaz

Imprime os trabalhos armazenados no momento na memória opcional ou em um dispositivo de armazenamento em massa (HDD).

- Tar. concluída

- Trabalho concluído

Imprime a lista de trabalhos concluídos.

Relat. contab. | Este recurso só estará disponível quando a contabilidade de trabalhos estiver ativada no SyncThru™ Web Admin Service. Você pode imprimir um relatório com a quantidade de impressões por usuário.

### Manutenção

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Manutencao no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Configuração inicial na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Limp msg vazio | Quando o cartucho de toner está vazio, esta opção é exibida. Você pode limpar a mensagem de toner vazio.
Ignorar toner | Você pode configurar o equipamento para ignorar a mensagem de toner vazio e continuar a imprimir, exceto as mensagens de fax recebidas.
Vida suprim. | Mostra os indicadores de vida útil dos suprimentos (consulte Monitorando a vida útil dos suprimentos.)
Alert ton baix | Personaliza o nível para alertar quando o toner está baixo ou vazio (consulte Definindo o alerta de pouco toner).

- Numero serie

- No. serie

Mostra o número de série do equipamento. Quando você solicitar serviços ou registrar-se como um usuário no site da Samsung, o número de série do equipamento poderá ser encontrado.

Empilh papel | Habilita o recurso de vinculação automática para bandejas. Quando uma bandeja não está disponível por estar sem papel ou por inconsistências, esta opção permite que sua impressora alimente papel de outra bandeja disponível.
Papel colorid | Permite ajustar a cor, como o nível de contraste, registro de cor, densidade de cores, etc.
Disco RAM | Define alguma parte do disco RAM para a área de armazenamento de trabalhos. O uso da área de armazenamento ativa o menu de gerenciamento de trabalhos (consulte Gerenc. trab.). Isso permite que os dados do computador sejam enviados para a fila de impressão do disco RAM.

### Limpar config

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Limpar config no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Restaurar opções na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Todas configs | Apaga todos os dados armazenados na memória e restaura todas as configurações para os valores padrão de fábrica.
Config da impr | Restaura todas as opções da impressora para os valores padrão de fábrica.
Configuração de papel | Restaura todas as opções de papel para os valores padrão de fábrica.

- Config fax

- Padrão de fax

Restaura todas as opções de fax para os valores padrão de fábrica.

- Config copia

- Padrão de cópia

Restaura todas as opções de cópia para os valores padrão de fábrica.

- Config digit

- Padrão de digital

Restaura todas as opções de digitalização para os valores padrão de fábrica.

Config sistema | Restaura todas as opções do sistema para os valores padrão de fábrica.
Config rede | Restaura todas as opções de rede para os valores padrão de fábrica. (É necessário reinicializar)
Catalog ender | Apaga todos os endereços de email armazenados na memória.

- Fax enviado

- Relat de envio

Apaga todos os registros de mensagens de fax enviadas.

Email enviado | Apaga todos os registros e-mails enviados.

- Receber fax

- Rel fax RCB

- Relat de receb

Apaga todos os registros de mensagens de fax recebidas.

### Gerenc. trab.

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (Menu) > Config sistema > Gerenc trabalh no painel de controle.

Item | Descrição
--- | ---
Trabalho ativo | Mostra as listas de trabalhos aguardando a impressão.
Arm. trabalho | Mostra as listas de trabalhos de impressão armazenados no disco.
Polít.arq. | Se a memória já possuir o mesmo nome quando você inserir um novo nome de arquivo, você poderá renomeá-lo ou sobrescrevê-lo.

### Subst. imagem

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

- Pressione (Menu) > Config sistema > Substit imagem no painel de controle.

Item | Descrição
--- | ---
Manual | Você pode substituir a memória USB incorporada para limpar todos os dados armazenados.

### Configuração de USB

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

- Pressione USB na tela de toque.

Opção | Descrição
--- | ---
Imprimir de | Exibe a lista de arquivos da Navegação de arquivos. Selecione um arquivo para imprimir.
Digit p/ USB | Define o destino da digitalização para um USB. Você pode digitalizar documentos e salvar as imagens digitalizadas em um dispositivo USB.
Ger arquivo | Exibe a lista de arquivos da Navegação de arquivos. Selecione um arquivo para excluir. Você não pode formatar o dispositivo USB.
Mostrar esp | Mostra o espaço restante.

### Configuração de emulação

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

- Pressione (Menu) > Conf de impres > Emulacao no painel de controle.

Item | Descrição
--- | ---
Tipo emulacao | O idioma do equipamento define o modo de comunicação do computador com o equipamento.
Configurar | Define as configurações detalhadas do tipo de emulação selecionado.

### Configuração de e-mail

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

- Pressione Config > Config da máq > Config de e-mail na tela de toque.

Opção | Descrição
--- | ---
Serv SMTP | Define a configuração do servidor SMTP.
Enviar p/ si mesmo | Envia o e-mail para si mesmo de modo que você possas fazer backup ou usar como lembrete.
End de destino pad | Define um endereço de e-mail de destino como o padrão.
End de origem pad | Define um endereço de e-mail do remetente como o padrão.
Assunto pad | Define um assunto de e-mail como o padrão.

### Configuração do catálogo de endereços

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

- Pressione Config > Config da máq > Catál de end na tela de toque.

Opção | Descrição
--- | ---
Agenda | Adiciona, exibe, imprime ou exclui a agenda. Você também pode criar um grupo.
Email | Adiciona, exibe, imprime ou exclui a lista de emails. Você também pode criar um grupo.

### Configuração da caixa de documentos

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

#### Recurso Caixa de doc

- Pressione (Menu) > Caixa de docum. > Recurso Caixa de doc no painel de controle.

Opção | Descrição
--- | ---
Adic. da digitaliz | Armazena os documentos digitalizados em uma caixa. O arquivo armazenado receberá automaticamente o nome "anomêsdiahoraminutossegundos".
Tarefa da caixa | Imprime um documento de uma caixa.

#### Config da Caixa doc

- Pressione (Menu) > Caixa de docum. > Config da Caixa doc no painel de controle.

Opção | Descrição
--- | ---
Adic. da digitaliz | Define as opções padrão para armazenar o documento em uma caixa.
Tarefa da caixa | Define as opções padrão para imprimir o documento de uma caixa.

### Configuração de rede

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

- Pressione (Menu) > Rede no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Configuração da rede na tela de toque.

Opção | Descrição
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Seleciona o protocolo adequado e configura os parâmetros para usar o ambiente de rede.

Há vários parâmetros a serem definidos. Se você não tiver certeza, deixe-os como estão ou consulte o administrador de rede.

TCP/IP (IPv6) | Selecione esta opção para usar o ambiente de rede através de IPv6 (consulte Configuração de IPv6).
Veloc Ethernet | Configure a velocidade de transmissão da rede.
802.1x | É possível selecionar a autenticação de usuário para a comunicação em rede. Para obter informações detalhadas, consulte o administrador da rede.
Sem fio | Selecione esta opção para usar a rede sem fio.
Limpar config | Restaura os valores padrão das configurações de rede. (É necessário reinicializar)

- Conf. de rede

- Configuração de Rede

Esta lista mostra as informações sobre a conexão e as configurações de rede do equipamento.

Ativação de rede | Você pode definir se deseja usar Ethernet ou não.
Ativacao Http | Você pode definir se deseja usar o SyncThru™ Web Service ou não.