## Dostępne części do konserwacji

Aby zakupić części do konserwacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Wymiana części do konserwacji może być przeprowadzana tylko przez autoryzowany serwis, przedstawiciela lub sprzedawcę, od którego zakupiono urządzenie. Gwarancja nie obejmuje wymiany żadnych części do konserwacji po upływie okresu „średniej wydajności”.

Części do konserwacji są wymieniane w określonych odstępach czasu, aby zapobiec problemom z jakością drukowania i podawaniem papieru związanym ze zużytymi częściami (patrz tabela poniżej). Ma to na celu utrzymanie optymalnej sprawności urządzenia. Wymienione poniżej części zamienne powinny zostać wymienione, gdy skończy się ich okres eksploatacji.

Części | Średnia wydajność[a]
--- | ---
Wałek transferowy | Około 30,000 stron
Zespół utrwalający | Około 30,000 stron
Rolka zbierająca | Około 30,000 stron
Wałek podawania | Około 30,000 stron
Wałek automatycznego podajnika dokumentów (ADF)[b] | Około 20,000 stron
Podkładka automatycznego podajnika dokumentów (ADF)[b] | Około 20,000 stron
[a] Zależy od używanego systemu operacyjnego, wydajności komputera, oprogramowania, metody połączenia, typu nośników, rozmiarów nośników oraz złożoności zadania. [b] Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcja Różne).