## Kopijavimo meniu

### Kopijavimo funkcija

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

- Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką (kopijuoti) > (Menu) > Copy Feature.

- Arba liečiamajame ekrane spauskite Setup > Machine Setup > Default Setting > Copy Default.

- Arba paspauskite Copy ir liečiamajame ekrane pasirinkite pageidaujamą meniu elementą.

Elementas | Aprašymas
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

nustatomas vaizdo dydis.

Copies | Naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite kopijų skaičių.

Reduce/Enlarge

Sumažinamas ar padidinamas kopijuojamo vaizdo dydis (žr. Sumažinta arba padidinta kopija).

Jeigu įrenginys veikia ekonominiu režimu, sumažinimo ir padidinimo funkcijų nėra.

Darkness | Reguliuojamas ryškumo lygis, kad kopija būtų geriau įskaitoma, kai originale yra blankių ženklų ar tamsių vaizdų (žr. Tamsumas)
Contrast | Reguliuojamas kontrasto lygis, kad nuskaitytą vaizdą būtų lengviau skaityti, jei originalus dokumentas buvo labai blankus arba tamsus (žr. Contrast)
Original Type | Pagerinama kopijos kokybė, pasirenkant dabartinio kopijavimo dokumento tipą (žr. Originalas )
Orientation | Nustatoma teksto kryptis originaliame dokumente.
Layout | Reguliuojamas maketo formatas, pvz. plakatas, identiška kopija, ID kopijavimas, 2 / 4 puslapiai, lankstinukas ir t. t.

- Copy Collation

- Collate Copy

Jūs galite nustatyti įrenginį, kad rūšiuotų kopijavimą. Pavyzdžiui, jei darote 2 kopijas originalo, sudaryto iš 3 puslapių, iš pradžių bus atspausdintas vienas 3 puslapių dokumentas, o paskui kitas.

- On: išvestis atspausdinama rinkiniais, kad atitiktų originalų seką.

- Off: išvestis atspausdinama surūšiuota atskirų lapų krūvelėmis.

- 2-up arba 4-up

- N-up Copy

Sumažina originalo vaizdo dydį ir viename popieriaus lape atspausdina 2 arba 4 puslapius.

Ši kopijavimo funkcija galima tik kai dedate originalus į dokumentų tiektuvą.

Poster Copy

Spausdina vieno puslapio dokumentą ant 4 („Poster 2x2“), 9 („Poster 3x3“) arba 16 („Poster 4x4“) popieriaus lapų, kad po to sujungę visus lapus kartu suformuotumėte vieną plakato dydžio dokumentą.

- Ši kopijavimo funkcija galima tik kai dedate originalus ant skaitytuvo stiklo.

- Jūsų originalas padalijamas į 9 dalis. Kiekviena dalis bus nuskenuota ir atspausdinta po vieną tokia tvarka:

Clone Copy

Įrenginys atspausdins kelis originalo vaizdus ant vieno lapo. Vaizdų skaičius nustatomas automatiškai pagal originalo vaizdą ir popieriaus dydį.

- Ši kopijavimo funkcija galima tik kai dedate originalus ant skaitytuvo stiklo.

- Kopijavimo dydžio naudodami Reduce/Enlarge reguliuoti negalėsite, kai pasirinkta Clone Copy funkcija.

Book Copy

Funkcija „Book Copy“ leidžia kopijuoti visą knygą. Jei knyga per stora, pakelkite dangtį kol jo lankstai atsirems į ribotuvą ir tuomet uždarykite jį. Jei knyga ar žurnalas yra storesni nei 30 mm, kopijuoti pradėkite esant atidarytam dangčiui.

- Off: Nenaudoja šios funkcijos.

- Left Page: Šią funkciją naudoja kairiajam knygos puslapiui spausdinti.

- Right Page: Šią funkciją naudoja dešiniajam knygos puslapiui spausdinti.

- Both Page: Šią funkciją naudoja abiems knygos puslapiams spausdinti.

Ši kopijavimo funkcija galima tik kai dedate originalus ant skaitytuvo stiklo.

Booklet

Aparatas automatiškai spausdina ant vienos ar abiejų popieriaus lapo pusių, kurį sulanksčius gaunamas lankstinukas su teisinga visų puslapių seka.

Aparatas sumažins ir teisingai sureguliuos kiekvieno vaizdo poziciją, kad jis tilptų pasirinktame lape.

Adjust Bkgd

Spausdina vaizdą be fono. Ši kopijavimo funkcija pašalina fono spalvą ir ja patogu naudotis, kai kopijuojamo originalo fonas yra spalvotas, pavyzdžiui, laikraščio ar katalogo.

- Off: Nenaudoja šios funkcijos.

- Auto: Fonas optimizuojamas.

- Enhance Lev.1~2: kuo didesnis skaičius, tuo ryškesnis fonas.

- Erase Lev.1~4: kuo didesnis skaičius, tuo šviesesnis fonas.

Margin Shift kopijavimas

Leidžia dokumentui sukurti įrišimo kraštą. Vaizdą puslapyje galima pastumti aukštyn arba žemyn, bei kairėn arba dešinėn.

- Off: Nenaudoja šios funkcijos.

- Auto Center: Kopija automatiškai spausdinama lapo viduryje. Ši funkcija galima tik kai dedate originalus ant skaitytuvo stiklo.

- Custom Margin: Kairės, dešinės, viršutinės, apatinės paraščių dydį įveskite naudodami skaičių klaviatūrą.

Edge Erase kopijavimas

Leidžia pašalinti dėmes, segtuvo kiaurymes, lenkimo raukšles ir segiklio kabių žymes esančias išilgai bet kurio iš keturių dokumento kraštų.

- Off: Nenaudoja šios funkcijos.

- SmallOriginal: Pašalina kraštus, jei originalas mažas. Ši funkcija galima tik kai dedate originalus ant skaitytuvo stiklo.

- Hole Punch: Pašalina įrišimo kiaurymių žymes.

- Book Center: Pašalina juodą horizontalią puslapio dalį, kai kopijuojate knygą. Ši funkcija galima tik kai dedate originalus ant skaitytuvo stiklo.

- Border Erase: Kairės, dešinės, viršutinės, apatinės paraščių dydį įveskite naudodami skaičių klaviatūrą.

Gray Enhance kopijavimas | Kaip kopiją darote pilkos spalvos skalėje, naudojant šią funkciją gaunama geresnės kokybės kopija.

Watermark kopijavimas

Vandens ženklų parinktis leidžia jums spausdinti tekstą ant esamo dokumento. Pavyzdžiui, šią funkciją naudokite, kai ant pirmo arba ant visų dokumento puslapių norite turėti didelėmis pilkomis raidėmis įstrižai atspausdintą DRAFT (juodraštis) ar CONFIDENTIAL (konfidencialu) užrašą.

Duplex

Galite nustatyti įrenginį spausdinti kopijas ant abiejų popieriaus lapo pusių.

- Off: spausdina įprastu režimu.

- 1->2Side Short

- 1->2Side Long

Duplex (tęsinys)

- 2->1Side

- 2->2Side

- 2->1Side ROT2

### Kopijavimo Sąranka

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Norėdami pakeisti meniu parinktis:

Valdymo skydelyje paspauskite (kopijuoti) > (Menu) > Copy Setup.

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Change Default | Atstato spausdintuvo nustatymus ir vertes į tokias kurios buvo ką tik jį išpakavus.