## Fjerne dokumentstopp av originaler

Hvis en original setter seg fast i dokumentmateren, vises det en advarsel på displayet.

Fjern papiret sakte og forsiktig for å unngå at det rives i stykker.

For å hindre dokumentstopp skal du bruke glassplaten til tykke og tynne originaler samt originaler av ulik type.

### Originalstopp foran i skanneren

- Illustrasjonene i brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell. Sjekk maskintype (se Sett forfra).

- Det kan hende at denne feilsøkingen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Variety feature).

### Originalstopp inni skanner

- Illustrasjonene i brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell. Sjekk maskintype (se Sett forfra).

- Det kan hende at denne feilsøkingen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Variety feature).

### Originalstopp i skannerens utområde.

- Illustrasjonene i brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell. Sjekk maskintype (se Sett forfra).

- Det kan hende at denne feilsøkingen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Sett forfra).

1. Fjern eventuelle gjenværende sider fra dokumentmateren.

2. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret fra dokumentmateren.