## Menu kopiowania

### Funk. kopiow.

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- Na panelu sterowania naciśnij (Kopiowanie) > (Menu) > Funk. kopiow..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne kop.

- Możesz też wybrać opcję Kopiowanie > wybrać z menu żądaną opcje na ekranie dotykowym.

Element | Opis
--- | ---

- Rozmiar skan.

- Rozmiar oryginalu

ustawia rozmiar obrazu.

Kopie | Liczbę kopii można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej.

Zmn./powieksz

Pomniejszanie lub powiększanie rozmiaru kopiowanego obrazu (patrz Kopia pomniejszona lub powiększona).

Jeśli włączony jest tryb Eco, funkcje zmniejszania i zwiększania nie są dostępne.

Zaciemnienie | Dostosowywanie poziomu jasności w celu uzyskania łatwej do przeczytania kopii w przypadku, kiedy oryginał zawiera niewyraźne znaki i ciemne obrazy (patrz Zaciemnienie).
Kontrast | Dostosowuje poziom kontrastu w celu uzyskania łatwego do przeczytania skanu w przypadku, kiedy oryginał jest zbyt niewyraźny lub zbyt ciemny (patrz Kontrast).
Typ oryginalu | Zwiększanie jakości kopiowania przez wybór typu dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania (patrz Oryginał ).
Orientacja | Ustawia orientację dokumentu oryginału.
Uklad | Dostosowanie układu, np. plakat, duplikat, kopia ID, kopiowanie dwustronne 4 na 2, broszura itp.

- Sort. kopii

- Sortowanie kopii

Ustawienie urządzenia, aby sortowane były zadania kopiowania. Jeśli na przykład użytkownik chce zrobić 2 kopie oryginału mającego 3 strony, zostaną wydrukowane kolejno dwa kompletne 3-stronicowe dokumenty.

- Wl. na wydruku zachowywana jest sekwencja oryginałów.

- Wyl. wydruk jest sortowany według pojedynczych stron.

- 2 str./ark. lub 4 str. na ark.

- Kopiowanie N-up

Zmniejsza rozmiar oryginalnych obrazów i wykonuje wydruk 2 lub 4 stron na jednym arkuszu papieru.

Funkcja ta jest dostępna tylko w sytuacji, gdy oryginały są umieszczone w podajniku dokumentów.

Kopia plakat.

Dokument zajmujący jedną stronę można wydrukować na 4 (Plakat 2x2), 9 (Plakat 3x3) lub 16 arkuszach (Plakat 4x4). Później te arkusze można skleić w jeden duży plakat.

- Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera.

- Oryginał jest dzielony na 9 części. Poszczególne części są kolejno skanowane i drukowane w następującym porządku:

Kopia klon

Drukuje wiele obrazów oryginalnych na pojedynczej stronie. Liczba obrazów jest automatycznie określana na podstawie obrazu oryginału i rozmiaru papieru.

- Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera.

- Za pomocą opcji Reduce/Enlarge nie można dostosować rozmiaru kopii dla funkcji Kopia klon.

Kopia ksiazk.

Funkcja Kopia książki umożliwia skopiowanie całej książki. Jeśli książka jest za gruba, unieś pokrywę do chwili zablokowania jej zawiasów w uchwycie, a następnie zamknij pokrywę. Jeśli grubość książki lub czasopisma przekracza 30 mm, należy rozpocząć kopiowanie przy otwartej pokrywie.

- Wyl. Funkcja nie jest używana.

- Strona lewa: Ta opcja służy do wydrukowania lewej strony książki.

- Strona prawa: Ta opcja służy do wydrukowania prawej strony książki.

- Obie strony: Ta opcja służy do wydrukowania obu stron książki.

Ta funkcja kopiowania jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera.

Broszura

Urządzenie automatycznie drukuje na jednej lub obu stronach papieru, po złożeniu których można otrzymać broszurę o stronach złożonych we właściwej kolejności.

Urządzenie zmniejszy i dostosuje pozycję każdego z obrazów tak, aby zmieściły się one na wybranym papierze.

Dostosuj tlo

Drukowanie obrazu bez tła. Ta funkcja kopiowania usuwa kolor tła i może być przydatna podczas kopiowania oryginału zawierającego kolor w tle, takiego jak gazeta lub katalog.

- Wyl. Funkcja nie jest używana.

- Auto: Optymalizacja tła.

- Ulepsz poz. 1-2: Im większa liczba, tym żywsze są kolory tła.

- Usun poziom 1-4: Im większa liczba, tym jaśniejsze jest tło.

Kopiowanie z Przes. marg.

Umożliwia utworzenie obszaru na zszycie dokumentu. Obraz można przesunąć w górę lub w dół strony oraz w prawo lub w lewo.

- Wyl. Funkcja nie jest używana.

- Autom. centr. Automatycznie kopiuj na środku papieru. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera.

- Mar. wlasny: Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź lewy, prawy, górny i dolny margines.

Kopiowanie z Usuw. Kraw.

Umożliwia usuwanie plam, otworów, zagięć i znaków po zszywaczach na wszystkich czterech krawędziach dokumentu.

- Wyl. Funkcja nie jest używana.

- Maly oryginal: Wybiela brzeg małego oryginału. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera.

- Dziurkacz: Wybiela ślady po dziurkaczu.

- Srodek ksiaz. Wybiela czarne poziome smugi ze środkowej części papieru, które powstają podczas kopiowania książki. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy oryginał zostanie umieszczony na szybie skanera.

- Kasow. kraw. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź lewy, prawy, górny i dolny margines.

Kopiowanie z Polep. szar. | Podczas kopiowania oryginału w skali szarości należy użyć tej opcji w celu uzyskania lepszej jakości kopii wyjściowej.

Kopiowanie Znak wodn

Opcja znaku wodnego umożliwia drukowanie tekstu na istniejącym dokumencie. Można jej użyć, jeżeli na przykład chcesz wydrukować duży szary napis „WERSJA ROBOCZA” lub „POUFNE” ukośnie na pierwszej stronie lub na wszystkich stronach dokumentu.

Dupleks

Urządzenie można skonfigurować do drukowania kopii na obu stronach arkusza papieru.

- Wył: Drukuje w trybie normalnym.

- 1 ->2-str. kr. kraw

- 1 ->2-str. dł. kraw

Dupleks (kontynuacja)

- 2->1-str

- 2->2-str

- 2->1-str OBR 2

### Konfiguracja kopiowania

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

Na panelu sterowania naciśnij przycisk (kopiowanie) > (Menu) > Konfig. kop..

Element | Opis
--- | ---
Zmien domyslne | Resetuje wartość lub ustawienie stanu skrzynki drukarki.