## Pagrindiniai įrenginio nustatymai

Jeigu jūsų įrenginio valdymo skydelyje yra mygtukai +/- (žr. Valdymo skydelio apžvalga):

Įrenginio nuostatas galite nustatyti per Device Settings programoje „Samsung Easy Printer Manager“ arba skyriuje Machine iš programos „Printer Settings Utility“.

- Operacinių sistemų „Windows“ ir „Macintosh“ naudotojai žr. Device Settings.

- Operacinės sistemos „Linux“ naudotojai žr. „Smart Panel“ naudojimas.

Įdiegę galite nustatyti numatytuosius įrenginio nustatymus.

Kad pakeistumėte įrenginio numatytuosius nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:

Kai kuriuose modeliuose norint pereiti į žemesnio lygmens meniu gali reikėti paspausti mygtuką OK.

1. Valdymo skydelyje pasirinkite mygtuką (Menu).

2. Paspauskite System Setup > Machine Setup.

3. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

   - Language: pakeičia valdymo skydelyje rodomą kalbą.

   - Date & Time: Kai nustatote laiką ir datą, jie bus naudojami norint atlikti atidėtą faksogramos siuntimą ir spausdinimą. Laikas ir data spausdinami ataskaitose. Jei jie nėra teisingi, reikės pakeisti teisingu esamu laiku.

     Įveskite teisingą laiką ir datą, naudodamiesi rodyklėmis arba skaičių klaviatūra (žr. Raidžių ir skaičių klaviatūra).

     - Mėnuo = 01–12

     - Diena = 01–31

     - Metai = reikia keturių skaičių

     - Valandos = 01–12

     - Minutės = 00–59

   - Clock Mode: Jūs galite nustatyti, kad įrenginys esamąjį laiką rodytų 12 arba 24 valandų formatu.

   - Toner Save: Dažų taupymo režimas padeda įrenginiui sunaudoti mažiau dažų, kad atspausdintų kiekvieną puslapį. Suaktyvinus šį režimą, pailgėja dažų kasetės eksploatavimo trukmė – ji tampa ilgesnė nei naudojant įprastu režimu – tačiau sumažėja spausdinimo kokybė.

     Kai spausdinate iš kompiuterio, dažų taupymo režimą įjungti ar išjungti galite spausdintuvo ypatybių lange.

   - Power Save: Kai kurį laiką nenaudojate aparato, naudokite šią funkciją, kad būtų taupoma energija.

     - Paspaudus maitinimo mygtuką, pradėjus spausdinti arba priimant faksogramą, gaminys pabus iš energijos taupymo režimo.

     - Valdymo skydelyje paspauskite (Menu) > System Setup > Machine Setup > Wakeup Event > Button Press > On. Įrenginys iš energijos taupymo režimo pabus nuspaudus bet kurį mygtuką, išskyrus maitinimo mygtuką.

   - Altitude Adjust: Spausdinimo kokybę įtakoja atmosferos slėgis, kurį lemia įrenginio aukštis virš jūros lygio. Prieš nustatydami aukščio reikšmę, nustatykite vietos, kurioje esate, aukštį virš jūros lygio. (žr. Aukščio reguliavimas).

4. Pasirinkite norimą parinktį ir paspauskite OK.

5. Paspauskite OK, kad išsaugotumėte pasirinkimą.

6. Paspauskite (Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengto naudoti režimą.

Žr. toliau pateiktas nuorodas, kad nustatytumėte kitus įrenginiui naudingus nustatymus.

- Žr. Įvairių simbolių įvedimas.

- Žr. Raidžių ir skaičių klaviatūra.

- Žr. Popieriaus dydžio ir tipo nustatymas.

- Žr. Fakso adresų knygelės nustatymas.