## Caracteristici imprimare

- Pentru funcţii elementare de imprimare, consultaţi Ghidul de bază (consultaţi Noţiuni de bază despre imprimare ).

- Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

### Modificarea setărilor implicite de imprimare

1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2. Selectaţi Panou de control > Dispozitive şi imprimante.

3. Faceţi clic dreapta pe echipamentul dvs.

4. Selectaţi Preferinţe imprimare.

   Dacă Preferinţe imprimare prezintă marcajul ▶, puteţi selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

5. Modificaţi setările în fiecare filă.

6. Faceţi clic pe OK.

Dacă doriţi să modificaţi setările pentru fiecare lucrare de imprimare, modificaţi-le în Preferinţe imprimare.

### Setarea maşinii dvs. ca echipament implicit

1. Faceţi clic pe meniul Start din Windows.

2. Selectaţi Panou de control > Dispozitive şi imprimante.

3. Selectaţi maşina dvs.

4. Faceţi clic dreapta pe maşina dvs. şi selectaţi Setare ca imprimantă implicită.

   Dacă Preferinţe imprimare prezintă marcajul ▶, puteţi selecta alte drivere de imprimantă conectate la imprimanta selectată.

### Utilizarea caracteristicilor avansate de imprimare

Driver imprimantă XPS: utilizat pentru a tipări în formatul de fişiere XPS.

- Consultaţi Caracteristici în funcţie de model.

- Dreiverul de imprimant XPS poate fi instalat numai pe Windows Vista OS sau o versiune ulterioară.

- Instalaţi memorie opţională când lucrarea XPS nu se tipăreşte deoarece imprimanta nu dispune de memorie liberă.

- Pentru modelele care oferă driverul XPS pe CD-ul cu software:

  - Puteţi instala driverul de imprimantă XPS atunci când introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM. Când se afişează fereastra de instalare, selectaţi Advanced Installation > Custom Installation. Puteţi selecta driverul de imprimantă XPS în fereastra Select Software and Utilities to Install.

- Pentru modelele care oferă driverul XPS de pe site-ul web Samsung, www.samsung.com > find your product> Support sau descărcări.

#### Imprimarea într-un fişier (PRN)

În anumite cazuri, veţi dori să salvaţi datele de imprimare într-un fişier.

1. Bifaţi caseta Print to file din fereastra Print.

2. Faceţi clic pe Print.

3. Tastaţi calea de destinaţie şi numele fişierului şi apoi faceţi clic pe OK.

   De exemplu, c:\Temp\file name.

   Dacă tastaţi doar numele fişierului, acesta este salvat automat în Documentele mele, Documente şi setări, sau Utilizatori. Folderul în care se salvează poate fi diferit, în funcţie de sistemul de operare folosit sau de aplicaţie.

#### Înţelegerea caracteristicilor speciale ale imprimantei

Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.

Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei, oferite de driverul imprimantei, faceţi clic pe Proprietăţi sau Preferinţe în ferestra Imprimare a aplicaţiei, pentru a modifica setările de imprimare. Numele maşinii, care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în funcţie de maşina utilizată.

- În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs.

- Selectaţi meniul Help sau faceţi clic pe butonul din fereastră sau apăsaţi F1 pe tastatură şi faceţi clic pe orice opţiune despre care doriţi să aflaţi mai multe informaţii (consultaţi Utilizarea ajutorului).

Element | Descriere
--- | ---
Multiple Pages per Side | Este selectat numărul de pagini pe care să le imprimaţi pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală, dimensiunea paginilor va fi redusă iar paginile vor fi aranjate în ordinea specificată de dvs. Puteţi imprima până la 16 pagini pe o singură coală.

Poster Printing

Este imprimată o singură pagină de document pe 4 (poster 2x2), 9 (poster 3x3), sau 16 (poster 4x4) coli de hârtie, pentru îmbinarea ulterioară a colilor într-un singur document de dimensiunea unui poster.

Selectaţi valoarea pentru Poster Overlap. Specificaţi Poster Overlap în milimetri sau ţoli selectând butonul radio din colţul din dreapta sus al filei Basic pentru a uşura lipirea colilor împreună.

Booklet Printing [a]

Este imprimat documentul pe ambele feţe ale colii de hârtie şi sunt aranjate paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare pentru a realiza o broşură.

- Dacă doriţi să imprimaţi o broşură, trebuie să imprimaţi pe suport de imprimare de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio sau Oficio.

- Opţiunea Booklet Printing nu este disponibilă pentru toate dimensiunile de hârtie. Selectaţi opţiunea Size disponibilă, din fila Paper pentru a vedea ce dimensiuni pentru hârtie sunt disponibile.

- Dacă selectaţi o dimensiune de hârtie indisponibilă, această opţiune poate fi anulată automat. Selectaţi doar hârtie disponibilă (hârtie fără semnul sau ).

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

Imprimarea se realizează pe ambele feţe ale unei coli de hârtie (duplex). Înainte de a imprima, stabiliţi orientarea documentului.

- Puteţi utiliza această caracteristică cu hârtie de dimensiunile Letter, Legal, A4, US Folio, sau Oficio.

- Dacă maşina dvs. nu are unitate duplex, trebuie să terminaţi comanda de imprimare în mod manual. Maşina imprimă întâi fiecare a doua pagină a documentului. După aceasta, pe calculatorul dvs. apare un mesaj.

- Caracteristica Skip Blank Pages nu este disponibilă când selectaţi opţiunea duplex.

- Double-sided Printing

- Double-sided Printing (Manual) [a]

- Printer Default: Dacă selectaţi această opţiune, această funcţie este determinată de setările efectuate prin intermediul panoului de control al maşinii. Această opţiune este disponibilă numai atunci când utilizaţi driverul de imprimantă PCL/XPS.

- None: Dezactivează această caracteristică.

- Long Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.

- Short Edge: această opţiune este formatul convenţional utilizat pentru calendare.

- Reverse Double-Sided Printing: Bifaţi această opţiune pentru a inversa ordinea imprimării atunci când imprimaţi duplex. Această opţiune nu este disponibilă atunci când folosiţi Double-sided Printing (Manual).

Paper Options | Este modificată dimensiunea documentului pentru a apărea mai mare sau mai mic pe pagina imprimată, prin introducerea unui procentaj cu care să se realizeze mărirea sau micşorarea documentului.
Watermark | Opţiunea filigran vă permite să imprimaţi text peste un document existent. De exemplu, o folosiţi când doriţi să imprimaţi cu litere gri, mari, textul “DRAFT” sau “CONFIDENTIAL” în diagonală, pe prima pagină sau pe toate paginile unui document.

Watermark

(Crearea unui filigran)

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.

2. Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.

3. Introduceţi mesajul text în caseta Watermark Message.

   Puteţi introduce până la 256 de caractere. Mesajul se afişează în fereastra de examinare.

Watermark

(Editarea unui filigran)

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.

2. Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.

3. Selectaţi filigranul pe care doriţi să-l editaţi din lista Current Watermarks şi modificaţi mesajul filigranului şi opţiunile.

4. Faceţi clic pe Update pentru a salva modificările.

5. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.

Watermark

(Ştergerea unui filigran)

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software pe care o utilizaţi, accesaţi Preferinţe imprimare.

2. Faceţi clic pe fila Advanced, selectaţi Edit din lista derulantă Watermark. Apare fereastra Edit Watermarks.

3. Selectaţi din lista Current Watermarks filigranul pe care doriţi să îl ştergeţi şi faceţi clic pe Delete.

4. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.

Overlay [a]

Această opţiune este disponibilă numai atunci când utilizaţi driverul de imprimantă PCL/SPL (consultaţi Software).

O suprapunere este un text şi/sau o imagine stocate pe hard disk-ul computerului (HDD) ca fişier cu format special care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile se utilizează deseori în locul hârtiei cu antet. În locul utilizării antetului preimprimat, puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii care există în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul societăţii dvs., nu aveţi nevoie să încărcaţi în maşină o hârtie cu antet preimprimat. imprimaţi suprapunerea antetului pe documentul dvs.

Pentru a utiliza un fişier de suprapunere, trebuie să creaţi un nou fişier de suprapunere care să conţină sigla sau imaginea dvs.

- Dimensiunea documentului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere. Nu creaţi o suprapunere cu filigran.

- Rezoluţia fişierului de suprapunere trebuie să fie aceeaşi cu cea a documentului pe care îl imprimaţi cu suprapunere.

Overlay [a]

(Crearea unei pagini noi de suprapunere)

1. Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi Preferinţe imprimare.

2. Faceţi clic pe fila Advanced şi selectaţi Edit din lista derulantă Text. Apare fereastra Edit Overlay.

3. În fereastra Edit Overlay, faceţi clic pe Create.

4. În fereastra Salvare ca, tastaţi un nume de cel mult opt caractere în caseta File name. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este necesar (implicit, aceasta este C:\Formover).

5. Faceţi clic pe Save. Numele apare în Overlay List.

6. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print.

   Fişierul nu se imprimă. În schimb, este stocat pe hard disk-ul computerului dvs.

Overlay [a]

(Utilizarea unei pagini de suprapunere)

1. Faceţi clic pe fila Advanced.

2. Selectaţi suprapunerea dorită din lista derulantă Text.

3. Dacă fişierul suprapus dorit nu apare în lista derulantă Text, selectaţi Edit... din listă şi faceţi clic pe Load. Selectaţi fişierul suprapus pe care doriţi să îl utilizaţi.

   Dacă fişierul dorit a fost stocat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra Deschidere.

   După selectarea fişierului, faceţi clic pe Deschidere. Fişierul apare în caseta Overlay List şi poate fi utilizat pentru imprimare. Selectaţi suprapunerea din caseta Overlay List.

4. Dacă este necesar, bifaţi caseta Confirm Page Overlay When Printing. Dacă este bifată această casetă, va apărea o fereastră de mesaj de fiecare dată când trimiteţi un document pentru imprimare, în care vi se va cere să confirmaţi imprimarea unei suprapuneri pe documentul dvs.

   Dacă această casetă nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea va fi imprimată în mod automat pe document.

5. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Imprimare.

Overlay [a]

(Ştergerea unei pagini de suprapunere)

1. În fereastra Printing Preferences, faceţi clic pe fila Advanced.

2. Selectaţi Edit din lista derulantă Text.

3. Selectaţi din caseta Overlay List suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi.

4. Faceţi clic pe Delete.

5. Când apare fereastra cu mesajul de confirmare, faceţi clic pe Yes.

6. Faceţi clic pe OK sau Imprimare până când ieşiţi din fereastra Print. Puteţi şterge fişierele de suprapunere pe care nu le mai utilizaţi.

Print Mode

- Această funcţie este disponibilă doar dacă aţi instalat memoria opţională sau un dispozitiv de stocare în masă (HDD) (consultaţi Funcţie de diversitate).

- În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs.

- Print Mode: Setarea implicită Print Mode este Normal, care este pentru imprimare fără a salva fişierul de imprimare în memorie.

  - Normal: Acest mod imprimă fără a vă stoca documentul în memoria opţională.

  - Proof: Acest mod este util când imprimaţi mai mult de o copie. Puteţi imprima mai întâi o copie pentru a verifica, apoi puteţi imprima şi celelalte copii.

  - Confidential: Acest mod se foloseşte pentru imprimarea documentelor confidenţiale. Pentru a imprima, trebuie să introduceţi o parolă.

  - Store: Selectaţi această setare pentru a salva documentul pe dispozitivul de stocare în masă (HDD) fără a-l imprima.

  - Store and Print: Acest mod este utilizat atunci când imprimarea şi stocarea documentului se realizează în acelaşi timp.

  - Spool: Această opţiune poate fi utilă atunci când aveţi de-a face cu volume mari de date. Dacă selectaţi această setare, imprimanta trimite documentul în dispozitivul de stocare în masă (HDD) şi apoi îl imprimă din coada dispozitivului de stocare în masă (HDD), reducând din solicitarea computerului.

  - Print Schedule: Selectaţi această setare pentru a imprima documentul la o anumită oră.

- User ID: Această opţiune este folosită atunci când doriţi să găsiţi un fişier salvat folosind panoul de control.

- Job Name: Această opţiune este folosită atunci când doriţi să găsiţi un fişier salvat folosind panoul de control.

Job Encryption

Mai întâi sunt criptate datele de imprimare, apoi sunt transmise către maşină. Această caracteristică protejează informaţiile de imprimare chiar dacă datele sunt luate dintr-o reţea.

Caracteristica Job Encryption este activată doar dacă dispozitivul de stocare în masă (HDD) este instalat. Dispozitivul de stocare în masă (HDD) este utilizat pentru a decripta datele de imprimare (consultaţi Funcţie de diversitate).

[a] Această opţiune nu este disponibilă atunci când folosiţi driverul XPS.

### Folosirea programuluiDirect Printing Utility

- Direct Printing Utility poate să nu fie disponibilă, în funcţie de model sau de elementele opţionale (consultaţi Software).

- Disponibil doar pentru utilizatorii sistemelor de operare Windows OS.

#### Ce este Direct Printing Utility?

Direct Printing Utility este un program care trimite fişierele PDF direct la maşină fără ca deschiderea fişierului să fie necesară.

Pentru a instala acest program, selectaţi Advanced Installation > Custom Installation şi bifaţi acest program atunci când instalaţi driverul imprimantei.

- Dispozitivul de stocare în masă (HDD) trebuie instalat pe maşină, pentru a imprima fişiere folosind acest program. (consultaţi Funcţie de diversitate).

- Nu puteţi imprima fişiere PDF al căror acces este restricţionat. Dezactivaţi funcţia de restricţionare a imprimării şi reîncercaţi imprimarea.

- Nu puteţi imprima fişiere PDF care sunt protejate de o parolă. Dezactivaţi funcţia de protejare prin parolă şi reîncercaţi imprimarea.

- Dacă un fişier PDF poate sau nu să fie imprimat folosind programul Direct Printing Utility depinde de modul în care a fost creat fişierul PDF.

- Programul Direct Printing Utility acceptă fişiere PDF în versiunea 1.7 şi anterioare. Pentru versiuni ulterioare, trebuie să deschideţi fişierul pentru a-l imprima.

#### Imprimarea

Există mai multe modalităţi prin care puteţi imprima utilizând Direct Printing Utility.

1. Din meniul Start selectaţi Programe sau Toate programele > Samsung Printers > Direct Printing Utility > Direct Printing Utility.

   Se deschide fereastra Direct Printing Utility.

2. Selectaţi maşina dvs. din lista derulantă Select Printer şi faceţi clic pe Browse.

3. Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi şi faceţi clic pe Open.

   Fişierul este adăugat în secţiunea Select Files.

4. Personalizaţi setările maşinii conform necesităţilor dvs.

5. Faceţi clic pe Print. Fişierul PDF selectat este trimis la maşină.

#### Utilizarea meniului contextual

1. Faceţi clic dreapta pe fişierul PDF pe care doriţi să îl imprimaţi şi selectaţi Direct Printing.

   Se deschide fereastra Direct Printing Utility cu fişierul PDF adăugat.

2. Selectaţi maşina pe care doriţi să o utilizaţi.

3. Particularizaţi setările maşinii.

4. Faceţi clic pe Print. Fişierul PDF selectat este trimis la maşină.

### Imprimare pe Macintosh

În funcţie de modele sau de opţiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.

#### Imprimarea unui document

Când imprimaţi din Macintosh, este necesar să verificaţi setările driver-ului de imprimantă din fiecare aplicaţie pe care o utilizaţi. Urmaţi paşii de mai jos pentru a imprima din Macintosh:

1. Deschideţi documentul pentru imprimat.

2. Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Page Setup (Document Setup din unele aplicaţii).

3. Alegeţi dimensiunea hârtiei, orientarea, modificarea, alte opţiuni şi asiguraţi-vă că maşina dvs. este selectată. Faceţi clic pe OK.

4. Deschideţi meniul File şi faceţi clic pe Print.

5. Alegeţi numărul copiilor şi indicaţi paginile pe care doriţi să le imprimaţi.

6. Faceţi clic pe Print.

#### Modificarea setărilor imprimantei

Puteţi configura setările avansate când utilizaţi maşina dvs.

Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File. Numele maşinii, care apare în fereastra cu proprietăţile imprimantei, poate să difere în funcţie de maşina utilizată. Cu excepţia numelui, componenţa ferestrei de proprietăţi ale imprimantei este similară cu următoarele.

#### Imprimarea mai multor pagini pe o singură foaie

Puteţi imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această caracteristică este un mod rentabil de a imprima pagini ciornă.

1. Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.

2. Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation. Selectaţi numărul de pagini pe care doriţi să le imprimaţi pe o coală, din lista derulantă Pages per Sheet.

3. Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.

4. Faceţi clic pe Print.

   Maşina imprimă numărul selectat de pagini pe o singură coală de hârtie.

#### Imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei

În funcţie de modele sau de opţiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcţiile nu sunt suportate (consultaţi Funcţie de diversitate).

Înainte de a imprima în modul duplex, decideţi pe care margine veţi lega documentul finalizat. Opţiunile de legare sunt după cum urmează:

- Long-Edge Binding: Această opţiune este formatul convenţional utilizat la legarea cărţilor.

- Short-Edge Binding: Această opţiune este tipul utilizat deseori pentru calendare.

1. Din aplicaţia Macintosh, selectaţi Print din meniul File.

2. Selectaţi Layout din lista derulantă din Orientation.

3. Selectaţi o orientare de legare din opţiunea Two-Sided.

4. Selectaţi celelalte opţiuni pe care doriţi să le utilizaţi.

5. Faceţi clic pe Print, iar maşina va imprima pe ambele feţe ale hârtiei.

Dacă imprimaţi mai mult de 2 copii, prima şi a doua copie s-ar putea copia pe aceeaşi coală de hârtie. Evitaţi imprimarea pe ambele feţe ale hârtiei atunci când imprimaţi mai mult de 1 copie.

#### Utilizarea ajutorului

Faceţi clic pe semnul de întrebare din colţul stânga jos al ferestrei şi faceţi clic pe opţiunea despre care doriţi să aflaţi informaţii. Apare o fereastră mesaj cu informaţii despre caracteristicile acelei opţiuni care sunt furnizate de driver.

### Imprimare pe Linux

În funcţie de modele sau de opţiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate.

#### Imprimarea din aplicaţii

Există numeroase aplicaţii Linux care vă permit să imprimaţi utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteţi utiliza maşina pentru imprimare din orice astfel de aplicaţie.

1. Deschideţi o aplicaţie şi selectaţi Print din meniul File.

2. Selectaţi direct Print utilizând lpr.

3. În fereastra LPR GUI, selectaţi modelul imprimantei dvs. din lista printer şi faceţi clic pe Properties.

4. Modificaţi proprietăţile lucrării de imprimare utilizând următoarele patru file afişate în partea superioară a ferestrei.

   - General: Sunt modificate dimensiunea hârtiei, tipul hârtiei şi orientarea documentelor. Activează caracteristica duplex, adaugă benzi de început şi de sfârşit şi modifică numărul de pagini pentru fiecare coală.

     În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/manuală să nu fie disponibilă. Alternativ, puteţi utiliza sistemul de imprimare lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pare-impare.

   - Text: Sunt specificate dimensiunile marginilor paginilor şi sunt setate opţiunile de text, precum spaţierea sau coloanele.

   - Graphics: Sunt setate opţiunile imaginilor care vor fi utilizate la imprimarea de fişiere imagine, precum opţiuni de culoare, dimensiunea imaginii sau poziţia imaginii.

   - Advanced: Sunt setate rezoluţia de imprimare, sursa de hârtie şi destinaţia.

5. Faceţi clic pe Apply pentru a aplica modificările şi a închide fereastra Properties.

6. Faceţi clic pe OK în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.

7. Este afişată fereastra Printing, care vă permite să monitorizaţi starea proiectului dumneavoastră de imprimare.

   Pentru a abandona comanda curentă, faceţi clic pe Cancel.

#### Imprimarea fişierelor

Puteţi imprima o mare diversitate de tipuri de fişiere cu maşina dvs. utilizând metoda standard CUPS, direct prin interfaţa liniei de comenzi. Utilitarul CUPS lpr vă permite să faceţi acest lucru, dar pachetul driverului înlocuieşte instrumentul lpr standard cu un program LPR cu o interfaţă mult mai prietenoasă.

Pentru a imprima orice fişier document:

1. Introduceţi lpr <nume_fişier> din linia de comenzi Linux shell şi apăsaţi Enter. Apare fereastra LPR GUI.

   Atunci când tastaţi doar Ipr şi apăsaţi Enter, fereastra Select file(s) to print apare prima. Selectaţi toate fişierele pe care doriţi să le imprimaţi şi faceţi clic pe Open.

2. În fereastra LPR GUI, selectaţi maşina dvs. din listă şi modificaţi proprietăţile lucrării de imprimare.

3. Faceţi clic pe OK pentru a iniţia procesul de imprimare.

#### Configurarea proprietăţilor imprimantei

Utilizând fereastra Printer Properties furnizată de Printers configuration, puteţi modifica diverse proprietăţi ale maşinii ca imprimantă.

1. Accesaţi Unified Driver Configurator.

   Dacă este necesar, comutaţi Printers configuration.

2. Selectaţi maşina dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile şi faceţi clic pe Properties.

3. Se deschide fereastra Printer Properties.

   În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:

   - General: Vă permite să modificaţi locaţia şi numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în lista de imprimante din Printers configuration.

   - Connection: Vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt port. Dacă schimbaţi port-ul maşinii de la USB la paralel sau invers, în timpul utilizării, este necesar să reconfiguraţi port-ul pentru maşină în această filă.

   - Driver: Vă permite să vizualizaţi sau să selectaţi un alt driver al maşinii. Facând clic pe Options, puteţi reveni la opţiunile standard ale aparatului.

   - Jobs: Afişează lista lucrărilor de imprimare. Faceţi clic pe Cancel job pentru a revoca proiectul selectat şi selectaţi caseta de validare Show completed jobs pentru a vizualiza lucrările anterioare din lista de lucrări.

   - Classes: Afişează clasa din care face parte maşina dvs. Faceţi clic pe Add to Class pentru a adăuga maşina dvs. la o anumită clasă sau faceţi clic pe Remove from Class pentru a şterge maşina din clasa selectată.

4. Faceţi clic pe OK pentru a aplica modificările şi închideţi fereastra Printer Properties.

### Imprimare Unix

În funcţie de modele sau de opţiuni, este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile. Înseamnă că funcţiile nu sunt acceptate (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

#### Continuarea lucrării de imprimare

După instalarea imprimantei, alegeţi oricare dintre fişierele imagine, text, PS sau HPGL pentru imprimare.

1. Executaţi comanda „printui <file_name_to_print>”.

   De exemplu, dacă imprimaţi „document1”

   printui document1

   Aceasta va deschide UNIX Printer Driver Print Job Manager în care utilizatorul poate selecta diferite opţiuni de imprimare.

2. Selectaţi o imprimantă care a fost deja adăugată.

3. Selectaţi opţiunile de imprimare din fereastră precum Page Selection.

4. Selectaţi numărul de copii necesare în Number of Copies.

   Pentru a beneficia de caracteristicile imprimantei furnizate de driverul imprimantei dvs., apăsaţi Properties.

5. Apăsaţi OK pentru a porni lucrarea de imprimare.

#### Modificarea setărilor maşinii

UNIX printer driver Print Job Manager în care utilizatorul poate selecta diferite opţiuni de imprimare în Properties.

Următoarele taste de comenzi rapide pot fi de asemenea utilizate: „H” pentru Help, „O” pentru OK şi „A” pentru Apply şi „C” pentru Cancel.

##### Fila General

- Paper Size: Setaţi dimensiunea hârtiei ca A4, Letter sau alte dimensiuni de hârtie, conform cerinţelor dvs.

- Paper Type: Selectaţi tipul de hârtie. Opţiunile disponibile în caseta listă sunt Printer Default, Plain şi Thick.

- Paper Source: Selectaţi din care tavă să fie utilizată hârtia. În mod implicit, aceasta este Auto Selection.

- Orientation: Selectaţi direcţia de imprimare a informaţilor pe o pagină.

- Duplex: Imprimaţi pe ambele feţe ale hârtiei pentru a economisi hârtia.

  În funcţie de modele, este posibil ca imprimarea duplex automată/manuală să nu fie disponibilă. Alternativ, puteţi utiliza sistemul de imprimare lpr sau alte aplicaţii pentru imprimarea de pagini pare-impare.

- Multiple pages: Imprimaţi mai multe pagini pe o singură faţă a hârtiei.

- Page Border: Alegeţi oricare dintre stilurile pentru chenar (ex., Single-line hairline, Double-line hairline).

##### Fila Image

În această filă, puteţi schimba luminozitatea, rezoluţia sau poziţia imaginii documentului dvs.

##### Fila Text

Setaţi marginea caracterului, spaţierea liniilor sau coloanele rezultatului real al imprimării.

##### Fila HPGL/2

- Use only black pen: Pentru a imprima toate graficele în negru.

- Fit plot to page: Încadraţi tot graficul într-o singură pagină.

##### Fila Margins

- Use Margins: Setaţi marginile pentru document. Implicit, marginile nu sunt activate. Utilizatorul poate schimba setările marginii prin schimbarea valorilor în câmpurile respective. Setate implicit, aceste valori depind de dimensiunea hârtiei selectate.

- Unit: Schimbaţi unităţile în puncte, ţoli sau centimetri.

##### Fila Printer-Specific Settings

Selectaţi diferite opţiuni în casetele JCL şi General pentru a personaliza diverse setări. Aceste opţiuni sunt specifice pentru imprimantă şi depind de fişierul PPD.