## Configurare admin

Element | Descriere
--- | ---
Password Protect | Este setată parola pentru a avea acces la meniul Admin Setup. Selectaţi On pentru a utiliza această opţiune şi introduceţi parola.
Change Password | Este modificată parola maşinii pentru a accesa Admin Setup.

Maintenance

- Clean Fuser: Este curăţat cuptorul, prin imprimarea unei coli. Coala imprimată prezintă reziduuri de toner pe ea.

- CLR Empty Msg. Împiedică apariţia pe afişaj a mesajului Toner Low Alert.

- Supplies Info. Vă permite să verificaţi câte pagini au fost imprimate şi cât toner a mai rămas în cartuş.

- Toner Low Alert: Dacă tonerul din cartuş s-a epuizat, apare un mesaj care informează utilizatorul că trebuie să schimbe cartuşul de toner. Puteţi să setaţi ca acest mesaj să apară sau nu.

- Ram Disk: Este activat/dezactivat discul RAM pentru gestionarea lucrărilor. În funcţie de dimensiunea memoriei opţionale instalate, puteţi seta dimensiunea discului RAM între 32 şi 64 MB. Această opţiune nu este afişată dacă aţi instalat un dispozitiv de stocare în masă (HDD).