## Grunnleggende innstillinger for maskinen

Hvis maskinen har knapper for +/- på kontrollpanelet, se Oversikt over kontrollpanelet):

Du kan angi maskinens innstilinger ved å bruke Enhetsinnstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager eller seksjonenMachine i programmet Printer Settings Utility.

- For brukere av Windows og Macintosh, se Enhetsinnstillinger.

- For brukere av Linux, se Bruk av Smart Panel.

Når installeringen er ferdig, ønsker du kanskje å angi standardinnstillingene til maskinen.

Følg disse trinnene hvis du vil endre maskinens standardinnstillinger:

For noen modeller kan det hende du må trykke på OK for å navigere til menyer på lavere nivå.

1. Trykk på knappen (Menu) på kontrollpanelet.

2. Trykk Systemoppsett > Maskinoppsett.

3. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

   - Språk: endre språket som vises på kontrollpanelet.

   - Dato/klokkeslett: Dato og klokkeslett brukes når du skal legge inn en forsinkelse ved faksing eller utskrift. De skrives også ut på rapporter. Hvis de er feil angitt, må du endre dem slik at riktig dato og klokkeslett vises.

     Tast inn dato og klokkeslett ved hjelp av piltastene eller talltastaturet (se Bokstaver og tall på tastaturet).

     - Måned = 01 til 12

     - Dag = 01 til 31

     - År = må ha fire sifre

     - Time = 01 til 12

     - Minutt = 00 til 59

   - Klokkemodus: Du kan velge om maskinen skal vise klokkeslettet i 12- eller 24-timers format.

   - Tonersparing: Tonersparingsmodusen gjør at maskinen bruker mindre toner på hver side. Når denne modusen er aktivert, får tonerkassetten lengre levetid enn i normal modus, men utskriftskvaliteten blir redusert.

     For PC-utskrift kan du også aktivere og deaktivere tonersparingsmodusen i skriveregenskapene.

   - Strømsparing: Bruk denne funksjonen for å spare strøm når du ikke bruker maskinen på en stund.

     - Når du trykker på strømknappen, starter utskrift eller mottar en faks, vil produktet gå ut av strømsparingsmodus.

     - Trykk (Menu) > Systemoppsett > Maskinoppsett > Reaktivering > Knappetrykk > Pa på kontrollpanelet. Når du trykker på en knapp bortsett fra strømknappen, vil maskinen starte opp fra strømsparingsmodus.

   - Høydejustering: Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av hvor mange meter over havet maskinen er plassert. Før du angir høydeverdien, må du finne ut hvilken høyde du befinner deg på (se Høydejustering).

4. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

5. Trykk OK for å lagre valget.

6. Trykk på (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

Se linkene nedenfor for innstilling av andre nyttige innstillinger for bruk av maskinen.

- Se Slik legger du inn forskjellige tegn.

- Se Bokstaver og tall på tastaturet.

- Se Angi papirstørrelse og papirtype.

- Se Oppsett av faksadressebok.