## Utilizarea Unified Driver Configurator pentru Linux

Unified Driver Configurator este un instrument care are în primul rând scopul de a configura dispozitivele echipamentului. Trebuie să instalaţi Unified Linux Driver pentru utilizarea Unified Driver Configurator (consultaţi Instalare pentru Linux).

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pictograma Configurator driver unificat va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

### Deschiderea Unified Driver Configurator

1. Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator de pe desktop.

   De asemenea, puteţi să faceţi clic pe pictograma meniului Startup şi să selectaţi Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator.

2. Faceţi clic pe fiecare buton din stânga pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

   1. Printer Configuration

   2. Port Configuration

   Pentru a utiliza asistenţa de pe ecran, butonul Help sau din fereastră.

3. După modificarea configuraţiilor, faceţi clic pe Exit pentru a închide Unified Driver Configurator.

### Configurare imprimante

Printers configuration are cele două file: Printers şi Classes.

#### Fila Printers

Vizualizaţi configuraţia curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma echipamentului, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

1 | Comută la Printers configuration.
2 | Afişează toate maşinile instalate.
3 | Afişează starea, numele modelului şi URI-ul maşinii dvs.

Butoanele de control ale maşinii sunt următoarele:

- Refresh: Actualizează lista maşinilor disponibile.

- Add Printer: vă permite să adăugaţi o maşină nouă.

- Remove Printer: Elimină maşina selectată.

- Set as Default: Setează maşina curentă selectată ca maşină implicită.

- Stop/Start: Opreşte/porneşte maşina.

- Test: Vă permite să imprimaţi o pagină de test pentru a vă asigura că maşina funcţionează corect.

- Properties: vă permite să vizualizaţi şi să modificaţi proprietăţile imprimantei.

#### Fila Classes

În fila Classes este afişată lista claselor de maşini disponibile.

1 | Afişează toate clasele de maşină.
2 | Afişează starea clasei şi numărul de maşini din clasă.

- Refresh: Actualizează lista de clase.

- Add Class: vă permite să adăugaţi o nouă clasă de maşini.

- Remove Class: Elimină clasa de maşini selectată.

### Ports configuration

În această fereastră, puteţi vizualiza lista port-urilor disponibile, puteţi verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port aflat în starea ocupat atunci când proprietarul acestuia a întrerupt comanda din orice motiv.

1 | Comută la Ports configuration.
2 | Afişează toate port-urile disponibile.
3 | Afişează tipul port-ului, dispozitivul conectat la port şi starea.

- Refresh: Actualizează lista port-urilor disponibile.

- Release port: Deblochează port-ul selectat.