## Recursos de impressão

- Para recursos de impressão básica, consulte o Manual Básico (consulte Impressão básica ).

- Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

### Alterando as configurações de impressão padrão

1. Clique no menu Iniciar do Windows.

2. Selecione Painel de controle > Dispositivos e Impressoras.

3. Clique com o botão direito do mouse no seu equipamento.

4. Selecione Preferências de impressão.

   Se Preferências de impressão possuir um ►, você poderá selecionar outros drivers de impressão conectados à impressora selecionada.

5. Altere as configurações em cada guia.

6. Clique em OK.

Para alterar as configurações para cada trabalho de impressão, acesse as Preferências de impressão.

### Definindo o seu equipamento como a impressora padrão

1. Clique no menu Iniciar do Windows.

2. Selecione Painel de controle > Dispositivos e Impressoras.

3. Selecione o seu equipamento.

4. Clique com o botão direito do mouse no equipamento e selecione Definir como Impressora Padrão.

   Se Preferências de impressão possuir um ►, você poderá selecionar outros drivers de impressão conectados à impressora selecionada.

### Usando recursos avançados de impressão

Driver de impressão XPS: usado para imprimir o formato de arquivo XPS.

- Consulte Recursos por modelos.

- O driver de impresão XPS pode ser instalado apenas no Windows Vista ou mais recente.

- Instale a memória opcional quando uma tarefa XPS não for impressão devido à impressora estar com falta de memória.

- Para modelos que fornecem o driver XPS no CD do software:

  - Você pode instalar o driver de impressão XPS inserindo o CD de software em sua unidade de CR-ROM. Quando a janela de instalação aparecer, selecione Instalação avançada > Instalação personalizada. Você pode selecionar o driver de impressão XPS na janela Selecione o software e os utilitários para instalar.

- Para modelos que fornecem o driver XPS a partir do site da Samsung, www.samsung.com > localize seu produto > Suporte ou downloads.

#### Imprimindo em arquivos (PRN)

Algumas vezes é necessário salvar os dados de impressão na forma de um arquivo.

1. Marque a caixa Imprimir em arquivo na janela Imprimir.

2. Clique em Print.

3. Digite o caminho e o nome do arquivo de destino e, em seguida, clique em OK.

   Por exemplo, c:\Temp\nome do arquivo.

   Se você digitar somente o nome do arquivo, o arquivo será automaticamente salvo em Meus Documentos, Documents and Settings ou Usuários. A pasta salva poderá ser diferente em função do sistema operacional ou do aplicativo usado.

#### Compreendendo os recursos especiais da impressora

Você pode usar recursos de impressão avançados quando estiver usando o equipamento.

Para aproveitar os recursos da impressora fornecidos pelo driver, clique em Propriedad ou em Preferências na janela Imprimir do aplicativo para alterar as configurações de impressão. O nome do equipamento mostrado na janela de propriedades da impressora pode variar em função do equipamento em utilização.

- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.

- Selecione o menu Ajuda ou clique no botão na janela ou pressione F1 no teclado e clique em qualquer opção sobre a qual deseje obter mais informações (consulte Usando a ajuda).

Item | Descrição
--- | ---
Várias páginas por lado | Selecione o número de páginas que serão impressas em uma única folha de papel. Quando mais de uma página é impressa por folha, o tamanho das páginas é reduzido e elas são organizadas na ordem especificada por você. É possível imprimir até 16 páginas em uma folha.

Impressão de pôsteres

Imprime documentos de uma única página em 4 (Pôster 2x2), 9 (Pôster 3x3) ou 16 (Pôster 4x4) folhas de papel para depois colar as folhas e formar um documento com o tamanho de um pôster.

Selecione o valor de Sobreposição do pôster. Especifique o valor de Sobreposição do pôster em milímetros ou polegadas ao selecionar o botão de opção no canto superior direito da guia Básico para facilitar a colagem das folhas umas nas outras.

Impressão de livretos [a]

Imprime documentos nos dois lados das folhas de papel e organiza as páginas para que o papel possa ser dobrado ao meio para formar um livreto após ser impresso.

- Se desejar produzir um livreto, você deverá imprimir em materiais nos tamanhos Carta, Legal, A4, Fólio EUA ou Ofício.

- A opção Impressão de livretos não está disponível para todos os tamanhos de papel. Selecione a opção Tamanho na guia Papel para ver quais tamanhos de papel estão disponíveis.

- Se você selecionar um tamanho de papel não disponível, essa opção será automaticamente cancelada. Selecione apenas papéis disponíveis (sem a marca ou ).

- Impressão em frente e verso

- Impressão em frente e verso (manual) [a]

Imprima em ambos os lados de uma folha de papel (duplex). Antes de imprimir, decida qual será a orientação do documento.

- Esse recurso pode ser usado com papéis nos tamanhos Carta, Legal, A4, Fólio EUA ou Ofício.

- Se o seu equipamento não possuir uma unidade duplex, o trabalho de impressão deverá ser concluído manualmente. O equipamento imprime páginas alternadas do documento primeiro. Em seguida, uma mensagem será exibida no seu computador.

- O recurso Ignorar páginas em branco não funciona quando você selecionar a opção duplex.

- Impressão em frente e verso

- Impressão em frente e verso (manual) [a]

- Padrão da impressora: se você selecionar esta opção, o recurso será determinado pelas configurações selecionadas no painel de controle do equipamento. Essa opção estará disponível somente quando o driver de impressão PCL/XPS for usado.

- Nenhuma: desativa este recurso.

- Borda longa: esta opção corresponde ao layout convencional usado na encadernação de livros.

- Borda curta: esta opção corresponde ao layout convencional usado em calendários.

- Impressão em frente e verso invertida: selecione esta opção para reverter a ordem das impressões duplex. seta opção não está disponível quando você usa Impressão em frente e verso (Manual).

Opções de papel | Altera o tamanho de um documento para que ele pareça maior ou menor na página impressa inserindo o percentual com o qual ampliar ou reduzir o documento.
Marca d’água | A opção de marcas d’água permite imprimir texto sobre um documento existente. Por exemplo, você pode optar por incluir as palavras "DRAFT" ou "CONFIDENTIAL" em letras grandes de cor cinza no sentido diagonal ao longo da primeira página ou em todas as páginas de um documento.

Marca d’água

(Criando marcas d'água)

1. Para alterar as configurações de impressão do aplicativo, acesse as Preferências de impressão.

2. Clique na guia Avançado e selecione Editar na lista suspensa Marca d’água. A janela Editar marcas d’água é exibida.

3. Digite uma mensagem de texto na caixa Mensagem da marca d’água.

   Você pode inserir até 256 caracteres. A mensagem será exibida na janela de visualização.

Marca d’água

((Editando marcas d'água)

1. Para alterar as configurações de impressão do aplicativo, acesse as Preferências de impressão.

2. Clique na guia Avançado e selecione Editar na lista suspensa Marca d’água. A janela Editar marcas d’água é exibida.

3. Selecione a marca d'água que deseja editar na lista Marcas d’água atuais e altere a mensagem e as opções da marca d'água.

4. Clique em Atualizar para salvar as alterações.

5. Clique em OK ou em Imprimir até sair da janela Imprimir.

Marca d’água

((Excluindo marcas d’água)

1. Para alterar as configurações de impressão do aplicativo, acesse as Preferências de impressão.

2. Clique na guia Avançado e selecione Editar na lista suspensa Marca d’água. A janela Editar marcas d’água é exibida.

3. Selecione a marca d'água que deseja excluir na lista Marcas d’água atuais e clique em Excluir.

4. Clique em OK ou em Imprimir até sair da janela Imprimir.

Sobreposição [a]

Essa opção estará disponível somente quando o driver de impressão PCL/SPL for usado (consulte Software).

Sobreposições são textos e/ou imagens armazenadas na unidade de disco rígido (HD) do computador em um formato de arquivo especial que pode ser impresso em qualquer documento. As sobreposições costumam ser usadas para substituir papéis timbrados. Em vez de usar papéis timbrados pré-impressos, você pode criar uma sobreposição que contém as mesmas informações do timbre. Para imprimir uma carta com o timbre de sua empresa, não é necessário colocar papéis timbrados pré-impressos no equipamento. Basta imprimir uma sobreposição de papel timbrado em seu documento.

Para usar uma sobreposição de página, crie uma nova sobreposição que contenha um logotipo ou uma imagem.

- O tamanho do documento de sobreposição deve ser igual ao tamanho dos documentos que serão impressos com a sobreposição. Não crie sobreposições que contenham marcas d’água.

- A resolução do documento de sobreposição deve ser igual ao documento que será impresso.

Sobreposição [a]

((Criando uma nova sobreposição de página)

1. Para salvar o documento como uma sobreposição, acesse as Preferências de impressão.

2. Clique na guia Avançado e selecione Editar na lista suspensa Texto. A janela Editar sobreposição é exibida.

3. Na janela Editar sobreposição, clique em Criar.

4. Na janela Salvar como, digite um nome com até oito caracteres na caixa Nome do trabalho. Se necessário, selecione o caminho de destino (o caminho padrão é C:\Formover).

5. Clique em salvar. O nome é exibido na Lista de sobreposições.

6. Clique em OK ou em Imprimir até sair da janela Imprimir.

   O arquivo não será impresso. Em vez disso, ele será armazenado no disco rígido do computador.

Sobreposição [a]

(Usando sobreposições de página)

1. Clique na guia Avançado.

2. Selecione a sobreposição desejada na lista suspensa Texto.

3. Se o arquivo de sobreposição desejado não for mostrado na lista suspensa Texto, selecione Editar... na lista e clique em Carregar. Selecione o arquivo de sobreposição que deseja usar.

   Se o arquivo de sobreposição estiver armazenado em uma origem externa, você também poderá carregá-lo através da janela Abrir.

   Após selecionar o arquivo, clique em Abrir. O arquivo será exibido na caixa Lista de sobreposições e estará disponível para impressão. Selecione a sobreposição na caixa Lista de sobreposições.

4. Se necessário, marque a caixa Confirmar sobreposição de página ao imprimir. Se essa caixa for marcada, uma janela de mensagem solicitando a confirmação de que o usuário pretende imprimir uma sobreposição no documento será exibida sempre que um documento for enviado para impressão.

   Se essa caixa não estiver marcada e uma sobreposição for selecionada, ela será impressa automaticamente com o documento.

5. Clique em OK ou em Imprimir até sair da janela Imprimir.

Sobreposição [a]

(Excluindo sobreposições de página)

1. Na janela Printing Preferences, clique na guia Avançado.

2. Selecione Editar na lista suspensa Texto.

3. Na caixa Lista de sobreposições, selecione a sobreposição que deseja excluir.

4. Clique em Excluir.

5. Quando a mensagem de confirmação for exibida, clique em Sim.

6. Clique em OK ou em Imprimir até sair da janela Imprimir. Você pode excluir as sobreposições de página que não estão mais em utilização.

Print Mode

- Esse recurso está disponível apenas se você tiver instalado a memória opcional ou um dispositivo de armazenamento em massa (HDD) (consulte Recursos variados).

- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.

- Print Mode: o Print Mode padrão é Normal, o que significa imprimir sem salvar o arquivo de impressão na memória.

  - Normal: este modo imprime sem armazenar o seu documento na memória opcional.

  - Prova: este modo é útil ao imprimir mais de uma cópia. Você pode imprimir somente uma cópia primeiro para verificar e, em seguida, imprimir as demais cópias.

  - Confidencial: este modo é usado para imprimir documentos confidenciais. Você deve inserir uma senha para imprimir.

  - Armazenar: Selecione essa configuração para salvar um documento no dispositivo de armazenamento em massa (HDD) sem imprimir.

  - Armazenar e imprimir: Este modo é usado ao imprimir e armazenar documentos ao mesmo tempo.

  - Spool: esta opção pode ser útil para lidar com grandes quantidades de dados. Se você selecionar essa configuração, a impressora enviará o documento para o dispositivo de armazenamento em massa (HDD) e o imprimirá da fila do dispositivo de armazenamento em massa (HDD), diminuindo assim a carga de trabalho do computador.

  - Agendamento de impressão: selecione esta configuração para imprimir o documento em um horário especificado.

- User ID: esta opção é usada quando você precisa encontrar um arquivo salvo usando o painel de controle.

- Job Name: esta opção é usada quando você precisa encontrar um arquivo salvo usando o painel de controle.

Criptografia de trabalhos

Criptografa primeiro os dados de impressão e depois os transmite para o equipamento. Este recurso protege as informações de impressão mesmo que os dados estejam em uma rede.

O recurso de Job Encryption é ativado apenas quando um dispositivo de armazenamento em massa (HDD) esta instalado. O dispositivo de armazenamento em massa (HDD) é usado para descriptografar os dados de impressão (consulte Recursos variados).

[a] Essa opção não está disponível quando você usa o driver XPS.

### Usando o Utilitário de impressão direta

- O Utilitário de impressão direta pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Software).

- Disponível para usuários do Windows apenas.

#### O que é o Utilitário de impressão direta?

O Utilitário de impressão direta é um programa que envia arquivos PDF diretamente à impressora sem a necessidade de abri-los.

Para instalar este programa, selecione Instalação avançada > Instalação personalizada e marque sua caixa de seleção correspondente ao instalar o driver de impressão.

- O dispositivo de armazenamento em massa (HDD) deverá estar instalado em seu equipamento para imprimir arquivos usando este programa. (consulte Recursos variados).

- Você não pode imprimir arquivos PDF com restrição de impressão. Desative o recurso de restrição de impressão e tente imprimir novamente.

- Você não pode imprimir arquivos PDF restritos por uma senha. Desative o recurso de senha e tente imprimir novamente.

- Se um arquivo PDF pode ou não ser impresso com o Utilitário de impressão direta depende de como o arquivo PDF foi criado.

- O programa Utilitário de impressão direta oferece suporte para PDF versão 1.7 e inferior. Para usar versões superiores, você deverá abrir o arquivo para imprimi-lo.

#### Impressão

Há várias maneiras de imprimir com o Utilitário de impressão direta.

1. No menu Iniciar, selecione Programas ou Todos os Programas > Samsung Printers > Utilitário de impressão direta > Utilitário de impressão direta.

   A janela Utilitário de impressão direta será aberta.

2. Selecione o seu equipamento na lista suspensa Selecionar impressora e clique em Procurar.

3. Selecione o arquivo que deseja imprimir e clique em Aberta.

   O arquivo será adicionado à seção Selecionar arquivos.

4. Personalize as configurações do equipamento de acordo com as suas necessidades.

5. Clique em Imprimir. O arquivo PDF selecionado será enviado para o equipamento.

#### Usando o menu de clique com o botão direito do mouse

1. Clique com o botão direito do mouse no arquivo PDF a ser impresso e selecione Impressão direta.

   A janela do Utilitário de impressão direta será aberta com o arquivo PDF adicionado.

2. Selecione o equipamento a ser usado.

3. Personalize as configurações do equipamento.

4. Clique em Imprimir. O arquivo PDF selecionado será enviado para o equipamento.

### Imprimindo no Macintosh

Alguns recursos talvez não estejam disponíveis dependendo dos modelos ou das opções. Isso significa que os recursos não são suportados.

#### Imprimindo documentos

Na impressão de documentos em um sistema Macintosh, é necessário verificar as configurações do driver de impressão em cada aplicativo usado. Siga estas etapas para imprimir em um Macintosh:

1. Abra o documento a ser impresso.

2. Abra o menu File e clique em Page Setup (Document Setup em algumas aplicações).

3. Escolha o tamanho do papel, a orientação e a escala, entre outras opções, e certifique-se de que o seu equipamento esteja selecionado. Clique em OK.

4. Abra o menu File e clique em Print.

5. Escolha o número de cópias e indique quais páginas deseja imprimir.

6. Clique em Print.

#### Alterando as configurações da impressora

Você pode usar recursos de impressão avançados quando estiver usando o equipamento.

Abra um aplicativo e selecione Print no menu File. O nome do equipamento mostrado na janela de propriedades da impressora pode variar em função do equipamento em utilização. Com exceção do nome, a composição da janela de propriedades da impressora é semelhante à mostrada a seguir.

#### Imprimindo várias páginas em uma folha

Você pode imprimir várias páginas em uma única folha de papel. Esse recurso representa uma maneira econômica de imprimir cópias de rascunho.

1. Abra um aplicativo e selecione Print no menu File.

2. Selecione Layout na lista suspensa Orientation. Selecione o número de páginas que serão impressas em uma única folha de papel na lista suspensa Pages per Sheet.

3. Selecione as outras opções a serem usadas.

4. Clique em Print.

   O equipamento imprimirá o número de páginas selecionado em um lado do papel.

#### Imprimindo em ambos os lados do papel

Alguns recursos talvez não estejam disponíveis dependendo dos modelos ou das opções. Isso significa que os recursos não são suportados (consulte Recursos variados).

Antes de imprimir no modo duplex, decida em qual margem a encadernação de seu documento pronto será feita. As opções de encadernação são:

- Long-Edge Binding: esta opção corresponde ao layout convencional usado na encadernação de livros.

- Short-Edge Binding: tipo usado muitas vezes em calendários.

1. No aplicativo do Macintosh, selecione Print no menu File.

2. Selecione Layout na lista suspensa Orientation.

3. Selecione a orientação da encadernação na opção Two-Sided.

4. Selecione as outras opções a serem usadas.

5. Clique em Print para imprimir em ambos os lados do papel.

Se você imprimir mais de duas cópias, a primeira e a segunda cópias podem ser impressas na mesma folha de papel. Evite imprimir nos dois lados do papel ao produzir mais de uma cópia.

#### Usando a ajuda

Clique no ponto de interrogação no canto inferior direito da janela e clique no tópico sobre o qual deseja obter mais informações. Uma janela pop-up será exibida com as informações sobre os recursos da opção que são oferecidos pelo driver.

### Imprimindo no Linux

Alguns recursos talvez não estejam disponíveis dependendo dos modelos ou das opções. Isso significa que os recursos não são suportados.

#### Imprimindo de aplicativos

Você pode imprimir a partir de vários aplicativos do Linux que usam o CUPS (Common Unix Printing System). Qualquer aplicativo desse tipo pode ser usado.

1. Abra um aplicativo e selecione Print no menu File.

2. Selecione Print diretamente usando o lpr.

3. Na janela LPR GUI, selecione o nome do modelo do seu equipamento na lista de impressoras e clique em Properties.

4. Altere as propriedades do trabalho de impressão usando as quatro guias a seguir na parte superior da janela.

   - General: altera o tamanho e o tipo do papel e a orientação dos documentos. Aqui é possível ativar o recurso duplex, adicionar faixas no início e no final das impressões e alterar o número de páginas por folha.

     A impressão duplex automática/manual talvez não esteja disponível dependendo dos modelos. Você pode usar alternadamente o sistema de impressão lpr ou outros aplicativos para impressão de páginas ímpares-pares.

   - Text: especifica as margens da página e configura as opções de texto, como espaços ou colunas.

   - Graphics: configura as opções de imagem usadas na impressão de arquivos de imagem, como as opções de cores, tamanho da imagem ou posição da imagem.

   - Advanced: configura a resolução de impressão, a origem e o destino do papel.

5. Clique em Apply para aplicar as alterações e fechar a janela Properties.

6. Clique em OK na janela LPR GUI para iniciar a impressão.

7. A janela Printing é exibida, permitindo a monitoração do status do seu trabalho de impressão.

   Para cancelar o trabalho atual, clique em Cancel.

#### Imprimindo arquivos

Você pode imprimir vários tipos diferentes de arquivos com o seu equipamento usando CUPS padrão diretamente da interface de linha de comando. O utilitário lpr CUPS permite fazer isso, mas o pacote de drivers substitui a ferramenta lpr padrão por um programa de interface gráfica LPR muito mais fácil de usar.

Para imprimir qualquer arquivo de documento:

1. Digite lpr <nome_arquivo> na linha de comando do shell do Linux e pressione Enter. A janela LPR GUI será exibida.

   Quando você digita somente lpr e pressiona Enter, a janela Select file(s) to print é exibida primeiro. Basta selecionar os arquivos a serem impressos e clicar em Open.

2. Na janela LPR GUI, selecione o seu equipamento na lista e altere as propriedades do trabalho de impressão.

3. Clique em OK para iniciar a impressão.

#### Configurando as propriedades da impressora

A janela Printer Properties fornecida por Printers configuration permite alterar as diversas propriedades de impressão do seu equipamento.

1. Abra o Unified Driver Configurator.

   Se necessário, alterne para Printers configuration.

2. Selecione o seu equipamento na lista de impressoras disponíveis e clique em Properties.

3. A janela Printer Properties é exibida.

   A parte superior da janela contém as seguintes guias:

   - General: permite alterar o nome e a localização da impressora. O nome fornecido nessa guia é exibido na lista de impressoras em Printers configuration.

   - Connection: permite exibir ou selecionar outra porta. Se a porta do equipamento for alterada de paralela para USB (ou vice-versa) enquanto estiver em uso, reconfigure a porta nessa guia.

   - Driver: permite exibir ou selecionar outro driver de impressão. Você pode definir as opções de dispositivo padrão ao clicar em Options.

   - Jobs: mostra a lista de tarefas de impressão. Clique em Cancel job para cancelar o trabalho selecionado e marque a caixa de seleção Show completed jobs para exibir os trabalhos anteriores na lista.

   - Classes: mostra a classe do seu equipamento. Clique em Add to Class para adicionar o seu equipamento a uma classe específica ou clique em Remove from Class para remover o equipamento da classe selecionada.

4. Clique em OK para aplicar as alterações e fechar a janela Printer Properties.

### Impressão no UNIX

Alguns recursos talvez não estejam disponíveis dependendo dos modelos ou das opções. Isso significa que os recursos não são suportados (consulte Recursos por modelos).

#### Executando o trabalho de impressão

Após instalar a impressora, escolha qualquer arquivo de imagem, texto, PS ou HPGL para impressão.

1. Execute o comando "printui <file_name_to_print>".

   Por exemplo, você está imprimindo "document1"

   printui document1

   Isso abrirá o UNIX Printer Driver Print Job Manager onde o usuário pode selecionar várias opções de impressão.

2. Selecione uma impressora que já tenha sido adicionada.

3. Selecione as opções de impressão na janela como Page Selection.

4. Selecione o número de cópias necessárias em Number of Copies.

   Para aproveitar os recursos da impressora oferecidos pelo seu driver de impressão, pressione Properties.

5. Pressione OK para iniciar o trabalho de impressão.

#### Alterando as configurações da impressora

O Print Job Manager do UNIX Printer Driver permite que o usuário selecione várias opções de impressão nas Properties da impressora.

As seguintes teclas de acesso também podem ser usadas: "H" para Help, "O" para OK, "A" para Apply e "C" para Cancel.

##### Guia General

- Paper Size: define o tamanho do papel como A4, Carta ou outro de acordo com os seus requisitos.

- Paper Type: escolhe o tipo do papel. As opções disponíveis na caixa de listagem são Printer Default, Plain e Thick.

- Paper Source: Selecione de qual bandeja o papel está sendo usado. Por padrão, essa opção é definida como Auto Selection.

- Orientation: seleciona a direção na qual as informações serão impressas na página.

- Duplex: imprime em frente e verso para economizar papel.

  A impressão duplex automática/manual talvez não esteja disponível dependendo dos modelos. Você pode usar alternadamente o sistema de impressão lpr ou outros aplicativos para impressão de páginas ímpares-pares.

- Multiple pages: imprime várias páginas em um lado do papel.

- Page Border: Escolha um dos estilos de borda (ex., Single-line hairline, Double-line hairline).

##### Guia Image

Nesta guia, você pode alterar o brilho, a resolução ou a posição de uma imagem do seu documento.

##### Guia Text

Defina a margem de caracteres, o espaço de linhas ou colunas da saída de impressão real.

##### Guia HPGL/2

- Use only black pen: para imprimir todos os gráficos em preto.

- Fit plot to page: ajusta todo o gráfico em uma única página.

##### Guia Margins

- Use Margins: define as margens do documento. Por padrão, as margens não estão ativadas. O usuário pode alterar as configurações de margem, alterando os valores nos respectivos campos. Definidos por padrão, esses valores dependem do tamanho de página selecionado.

- Unit: altera as unidades para pontos, polegadas ou centímetros.

##### Guia Printer-Specific Settings

Selecione as diversas opções nos quadros JCL e General para personalizar várias configurações. Essas opções são específicas para a impressora e dependem do arquivo PPD.