## Administratoriaus sąranka

Elementas | Aprašymas
--- | ---
Password Protect | Nustato prieigos prie meniu Admin Setup slaptažodį. Jei norite naudoti šią parinktį, pasirinkite On ir įveskite slaptažodį.
Change Password | Pakeičia įrenginyje nustatytą prieigos prie meniu Admin Setup slaptažodį.

Maintenance

- Clean Fuser: nuvalo terminį įtaisą išspausdindamas lapą. Ant išspausdinto lapo lieka dažų dulkių.

- CLR Empty Msg. Išjungia pranešimo Toner Low Alert rodymą ekrane.

- Supplies Info. suteikia galimybę patikrinti atspausdintų puslapių skaičių ir kasetėje likusį dažų kiekį.

- Toner Low Alert: jei kasetėje baigėsi dažai, bus parodytas pranešimas, kuris informuos naudotoją, jog reikia pakeisti dažų kasetę. Galite nustatyti parinktį, kuria kontroliuojama, ar rodomas šis pranešimas.

- Ram Disk: Įjungia / išjungia RAM diską, naudojamą užduotims tvarkyti. Priklausomai nuo įdėtos papildomos atminties dydžio, galite nustatyti 32 arba 64 MB dydžio RAM diską. Jei įdėtas didelės talpos atminties įtaisas (standusis diskas), ši parinktis nerodoma.