## Nuskaitymo triktys

Būsena | Siūlomi sprendimai
--- | ---

Skaitytuvas neveikia.

- Patikrinkite, ar originalas ant skenerio stiklo padėtas priekine puse į apačią arba į viršų dokumentų tiektuve (žr. Originalų uždėjimas).

- Gali nepakakti atminties dokumentui, kurį norite nuskaityti, patalpinti. Išbandykite „Prescan“ funkciją, kad pamatytumėte, ar veikia. Pabandykite sumažinti skenavimo raišką.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas įrenginio spausdintuvo kabelis.

- Patikrinkite, ar aparato spausdintuvo kabelis nesugadintas. Pakeiskite spausdintuvo kabelį geros būklės kabeliu. Jei reikia, pakeiskite spausdintuvo kabelį.

- Patikrinkite, kad skaitytuvas sukonfigūruotas tinkamai. Patikrinkite „SmarThru Office“ skenavimo nustatymą arba programą, kurią norite naudoti tam tikriems darbams atlikti, kai skenerio darbas siunčiamas į tinkamą prievadą (pavyzdžiui, USB001).

Įrenginys nuskaito labai lėtai.

- Patikrinkite, ar įrenginys spausdina priimtus duomenis. Jei taip, nuskaitykite dokumentą po to, kai priimti duomenys bus išspausdinti.

- Grafika nuskaitoma lėčiau nei tekstas.

- Ryšio sparta nuskaitymo režimu sulėtėja dėl to, kad analizuoti ir atkurti nuskaitytą vaizdą reikia didelio kiekio atminties. Nustatykite kompiuterį į ECP spausdintuvo režimą per BIOS nustatymą. Tai padės padidinti spartą. Daugiau informacijos apie BIOS nustatymą ieškokite kompiuterio naudotojo vadove.

Kompiuterio ekrane pasirodo pranešimas:

- Įrenginio negalima nustatyti, kad veiktų pageidaujamu H/W režimu.

- Prievadą naudoja kita programa.

- Prievadas išjungtas.

- Skaitytuvas yra užimtas gaunamų ar spausdinamų duomenų. Bandykite iš naujo, kai bus užbaigtas dabartinis darbas.

- Netinkamai valdoma.

- Nuskaityti nepavyko.

- Gali būti, kad yra šiuo metu vykdoma kopijavimo arba spausdinimo užduotis. Pamėginkite atlikti užduotį dar kartą, kai vykdoma užduotis bus baigta.

- Pasirinktas prievadas šiuo metu naudojamas. Išjunkite ir vėl įjunkite kompiuterį ir pamėginkite iš naujo.

- Aparato spausdintuvo kabelis gali būti prijungtas netinkamai arba išjungta elektros srovė.

- Neįdiegta skaitytuvo tvarkyklė arba darbo aplinka parengta netinkamai.

- Užtikrinkite, kad aparatas būtų prijungtas tinkamai ir įjungtas maitinimas, tada išjunkite ir vėl įjunkite kompiuterį.

- USB kabelis gali būti prijungtas netinkamai arba išjungta elektros srovė.