## Substituindo o cartucho de toner

Clique neste link para abrir uma animação sobre a substituição de um cartucho de toner.

- Sacuda o cartucho de toner por completo, isso aumenta a qualidade de impressão inicial.

- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).

- Para evitar danos ao cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Se necessário, cubra-a com um pedaço de papel.

- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a alça do cartucho para evitar tocar nessa área.

- Não use objetos pontiagudos, como facas ou tesouras, para abrir o pacote do cartucho de toner. Eles podem riscar o tambor do cartucho.

- Caso manche a roupa com toner, limpe-a com um pano seco e lave-a em água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

- Ao abrir uma unidade de digitalização, segure o alimentador do documento e digitalize a unidade junto.

Quando um cartucho de toner atingir o fim de sua duração estimada, o equipamento vai parar de imprimir.