## Reglarea altitudinii

Calitatea imprimării este influenţată de presiunea atmosferică, determinată de înălţimea faţă de nivelul mării la care se află echipamentul. Următoarele informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a maşinii pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, identificaţi altitudinea la care vă aflaţi.

1. High 3

2. High 2

3. High 1

4. Normal

Puteţi seta valoarea altitudinii din Device Settings în programul Samsung Easy Printer Manager sau secţiunea Machine în programul Printer Settings Utility.

- Pentru utilizatorii de Windows şi Macintosh, consultaţi Device Settings.

- Pentru utilizatorii de Linux, consultaţi Utilizarea programului Smart Panel.

- Dacă imprimanta dvs. este conectată la reţea, puteţi seta altitudinea cu ajutorul SyncThru™ Web Service (consultaţi Utilizarea SyncThru™ Web Service).

- Puteţi seta altitudinea şi din opţiunea System Setup de pe afişajul maşinii (consultaţi Setări de bază ale maşinii).