## Descrição geral dos menus

O painel de controlo possibilita o acesso a vários menus de configuração da máquina ou de utilização das funções respectivas.

- Esta função não é suportada para a SCX-340x/SCX-340xW Series (consulte Descrição geral do painel de controlo).

- Alguns menus poderão não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina.

- Alguns nomes de menu podem ser diferentes dos da sua máquina dependendo das opções e dos modelos.

- Os menus são descritos no Guia Avançado (consulte Menus de definição úteis).

### Aceder ao menu

1. Seleccione o botão de Fax, Cópia ou Digitalização no painel de controlo, dependendo da funcionalidade a utilizar.

2. Seleccione (Menu) até ver o menu pretendido na linha inferior do visor e prima OK.

3. Prima as setas até aparecer o item de menu necessário e prima OK.

4. Se o item possuir submenus, repita o passo 3.

5. Prima OK para guardar a selecção.

6. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo pronto.

Itens | Opções
--- | ---
Funcao fax | Luminosidade | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Contraste | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Resolucao | Padrao Fina Super Fina Fax fotog. Fax cor
Tamanho digit.
Envio mult.
Envio diferido
Funcao fax (Continuação) | Envio priorit.
Reencaminhar | Fax PC
Recep. segura | Desactivado Activado Imprimir
Adicionar pag.
Cancelar trab.

Config fax

Envio

Vezes remarc.

Prazo remarcar

Prefixo marc

Modo ECM

Relat.de envio

Imagem TCR

Modo marcacao [a]

Config fax (Continuar)

Recepcao

Modo Receber

Toque p/resp.

Exibir receptr

Cod. Com. RCB.

Reducao auto

Rejeit tamanho

Config lix fax

Modo DRPD [a]

Alterar padrao | Resolucao Luminosidade Contraste Tamanho digit.
Relatorio auto | Activado Desactivado
Funcao copia | Tamanho digit.
Reduz./ampliar
Luminosidade | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Funcao copia (Continuar) | Contraste | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Tipo original | Texto Texto/Foto Foto

Esquema

Normal

2 pág/folha

4 pag/folha

Copia ID

Copia cartaz

Replicar copia

Ajustar fundo | Desactivado Auto Realce nível1 Realce nível2 Apagar nível1- Apagar nível4

Config. copias

Alterar padrao

Tamanho digit.

Copias

Agrup. copias

Reduz./ampliar

Luminosidade

Contraste

Tipo original

Ajustar fundo

Config sistema

Config maquina

ID maquina

Num. de Fax

Data & hora

Modo relogio

Idioma

Econ. energia

Evnt. Activ.

Tmp Lim. Sist.

Ajuste altit.

Contin. autom. [b]

no tabuleiro 1

Substit. papel [b]

Econ. toner

Definiçoes Eco

Definic. papel | Tamanho papel Tipo de papel Margem
Config sistema (Continuar) | Som/Volume | Som das teclas Som do alarme Altifalante Toque

Relatorio

Todos relat.

Configuracao

Inf. suprim.

Livro ender.

Enviar Fax

Fax Enviado

Fax Recebido

Trab. progr.

Fax Lixo

Config. Rede [c]

Conts uso

Opcoes de Fax

Manutencao | Limp msg vazio [d] Duracao supr. No. serie Al pouco toner

Config sistema (Continuar)

Limpar defin.

Todas as defin

Config fax

Config. copias

Config sistema

Config. rede [c]

Livro ender.

Fax Enviado

Fax Recebido

Rede [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Estatico
TCP/IP (IPv6) | IPv6 Activar Config. DHCPv6
Vel. Ethernet | Imediato 10 Mbps Half 10 Mbps Full 100 Mbps Half 100 Mbps Full

Rede [c] (Continuar)

Sem fios

Wi-Fi ON/OFF

Wi-Fi Direct

Config. WPS

Config. WLAN

WLAN Padrao

Sinal WLAN

Limpar defin.
Config. Rede
[a] Esta opção poderá não estar disponível, dependendo do seu país. [b] Esta opção só aparece se no tabuleiro 1 estiver activado. [c] Apenas série SCX-340xFW/SCX-340xHW. [d] Esta opção só aparece quando resta uma pequena quantidade de toner no cartucho.