## Usando o SyncThru™ Web Service

- O Internet Explorer 6.0 ou superior é o requisito mínimo para o SyncThru™ Web Service.

- A explicação do SyncThru™ Web Service neste manual do usuário pode diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo.

- Apenas modelo de rede (consulte Software).

### Acessando o SyncThru™ Web Service

1. No Windows, abra um navegador da Web. Por exemplo, o Internet Explorer.

   Insira o endereço IP (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do equipamento no qual a impressora está instalada no campo de endereço e pressione a tecla Enter ou clique em Ir.

2. O site interno do seu equipamento será aberto.

#### Fazendo login no SyncThru™ Web Service

Antes de configurar as opções no SyncThru™ Web Service, você precisa fazer login como administrador. Você ainda poderá utilizar o SyncThru™ Web Service sem fazer login, mas não terá acesso às guias Configurações e Segurança.

1. Clique em Login no canto superior direito do site SyncThru™ Web Service.

2. Digite a ID e a Senha e, em seguida, clique em Login.

   - ID: admin

   - Senha: sec00000

### Visão geral do SyncThru™Web Service

Dependendo do modelo do equipamento, algumas guias podem não ser exibidas.

#### Guia Informações

Esta guia fornece informações gerais sobre a máquina. Você pode verificar itens como, por exemplo, a quantidade de toner restante. Também é possível imprimir relatórios como um relatório de erros.

- Alertas ativos: Mostra os alertas que ocorreram no equipamento, bem como a severidade de cada um.

- Suprimentos: Mostra quantas páginas foram impressas e a quantidade de toner que resta no cartucho.

- Contadores de uso: Mostra a contagem de utilizações por tipos de impressão: simplex e duplex.

- Configurações atuais: Mostra as informações sobre o equipamento e a rede.

- Informações sobre a impressão: Imprime relatórios como relatórios do sistema, endereços de email e fontes.

#### Guia Configurações

Esta guia permite definir configurações fornecidas pela máquina e pela rede. Para exibi-la, é necessário fazer login como administrador.

- Guia Config. equipamento: Define as opções fornecidas pelo seu equipamento.

- Guia Configurações de rede: Mostra as opções do ambiente de rede. Define opções como protocolos TCP/IP e de rede.

#### Guia Segurança

Esta guia permite definir as informações de segurança do sistema e da rede. Para exibi-la, é necessário fazer login como administrador.

- Segurança do sistema: Define as informações do administrador do sistema e também ativa ou desativa recursos do equipamento.

- Segurança da rede: Define as opções de HTTPs, IPSec, filtragem de IPv4/IPv6, 802.1x e servidores de autenticação.

- Controle de acesso de usuários: Classifica os usuários em vários grupos de acordo com suas funções. Cada autorização, autenticação e contabilidade de usuários será controlada pela definição da função de grupo.

#### Guia Manutenção

Esta guia permite realizar a manutenção do seu equipamento via atualizações de firmware e definição das informações de contato para o envio de emails. Você também pode se conectar ao site da Samsung ou baixar os drivers ao selecionar o menu Link.

- Atualização de firmware: Atualize o firmware do seu equipamento.

- Informações de contato: Mostra as informações de contato.

- Link: Mostra links para sites úteis nos quais você pode baixar ou verificar informações.

### Configuração da notificação de e-mails

Você pode receber emails sobre o status do equipamento ao definir esta opção. Se informações como endereço IP, nome de host, endereço de email e servidor SMTP forem definidas, o status do equipamento (pouco toner ou erro do equipamento) será enviado automaticamente para o email de uma pessoa específica. Essa opção pode ser usada com mais frequência por um administrador do equipamento.

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.

1. No Windows, inicie um navegador da Web como, por exemplo, o Internet Explorer.

   Insira o endereço IP (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do equipamento no campo de endereço e pressione a tecla Enter ou clique em Ir.

2. O site interno do seu equipamento será aberto.

3. Na guia Configurações, selecione Config. equipamento > Notificação de email.

   Se você não configurou o ambiente do servidor de saída, vá para Configurações > Configurações de rede > Servidor de email de saída(SMTP) para configurar o ambiente de rede antes de configurar a notificação por email.

4. Marque a caixa de seleção ATIVAR para usar a Notificação de email.

5. Clique no botão Adicionar para adicionar usuários para receber a notificação por email.

   Defina o nome do destinatário e os endereços de email com itens de notificação para os quais você deseja receber um alerta.

6. Clique em Aplicar.

Se o firewall estiver ativado, talvez o email não seja enviado com êxito. Nesse caso, entre em contato com um administrador de rede.

### Definindo as informações do administrador do sistema

Essa configuração é necessária para usar a opção de notificação por email.

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.

1. No Windows, inicie um navegador da Web como, por exemplo, o Internet Explorer.

   Insira o endereço IP (http://xxx.xxx.xxx.xxx) do equipamento no campo de endereço e pressione a tecla Enter ou clique em Ir.

2. O site interno do seu equipamento será aberto.

3. Na guia Segurança, selecione Segurança do sistema > Administrador do sistema.

4. Insira o nome, o número de telefone, o local e o endereço de email do administrador.

5. Clique em Aplicar.