## Papirmatingsproblemer

Tilstand | Foreslåtte løsninger
--- | ---
Det oppstår papirstopp under utskrift. | Fjern det fastkjørte papiret.

Arkene kleber seg sammen.

- Kontroller skuffens maksimale papirkapasitet.

- Kontroller at du bruker riktig papirtype.

- Ta papiret ut av papirskuffen, og bøy eller luft papiret.

- Fuktige omgivelser kan føre til at enkelte typer papir kleber seg sammen.

Flere ark setter seg fast om gangen. | Skuffen inneholde kanskje ulike papirtyper. Legg bare i papir av samme type, størrelse og vekt.

Papiret mates ikke inn i maskinen.

- Fjern eventuelle hindringer inne i maskinen.

- Papiret er ikke lagt i riktig. Fjern papiret fra skuffen og legg det i riktig.

- Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen.

- Papiret er for tykt. Bruk bare papir som er i henhold til spesifikasjonene for maskinen.

Det oppstår stadig papirstopp.

- Det er for mye papir i skuffen. Fjern noe av papiret fra skuffen. Bruk den manuelle materen for utskrift på spesialmateriale.

- Du bruker feil papirtype. Bruk bare papir som er i henhold til spesifikasjonene for maskinen.

- Det kan være rusk inne i maskinen. Åpne frontdekselet og fjern rusket.

Konvolutter mates skjevt eller mates feil på annen måte. | Kontroller at papirførerne ligger inntil begge sidene av konvoluttene.