## Instalação para Macintosh

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Clique duas vezes no ícone de CD-ROM exibido na área de trabalho do Macintosh.

4. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

5. Clique em Continue.

6. Leia o contrato de licença e clique em Continue.

7. Clique em Agree para aceitar os termos do contrato de licença.

8. Quando a mensagem informando que todos os aplicativos serão fechados for exibida no seu computador, clique em Continue.

9. Clique em Continue na janela User Options Pane.

10. Clique em Install. Todos os componentes necessários para o funcionamento do equipamento serão instalados.

    Se clicar em Customize, poderá escolher os componentes individuais a instalar.

11. Insira a senha e clique em OK.

12. A instalação do software requer a reinicialização do computador. Clique em Continue Installation.

13. Após a conclusão da instalação, clique em Quit ou Restart.

14. Abra a pasta Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, abra a pasta Applications > System Preferences e clique em Print & Fax.

15. Clique em Add em Printer List.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, clique no ícone da pasta "+"; uma janela pop-up será exibida.

16. Clique em Default Browser e descubra qual a conexão USB.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, clique em Default e localize a conexão USB.

17. No Mac OS X 10.4, se a seleção automática não funcionar corretamente, selecione Samsung em Print Using e o nome do seu equipamento em Model.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, se a seleção automática não funcionar corretamente, selecione Select a driver to use... e o nome do seu equipamento em Print Using.

    O seu equipamento será exibido em Printer List e configurado como o equipamento padrão.

18. Clique em Add.

Para instalar o driver de fax:

1. Abra a pasta Aplicativos > Samsung > Fax Queue Creator.

2. Seu equipamento aparecerá na Printer List

3. Selecione o equipamento a ser usado e clique no botão Create.