## Configuração do sistema

### Config maquina

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Config maquina no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Config. Inicial no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
ID maquina | Define o ID da máquina que será impresso na parte superior de cada página de fax que envia.
Num. de Fax | Define o número de fax que será impresso na parte superior de cada página de fax que envia.
Data & hora | Define a data e hora.
Modo relogio | Selecciona o formato para apresentar a hora entre 12 h e 24 h.

Menu Formulár

- Desactivado: Imprime em modo normal.

- Formul. único: Imprime toda a página utilizando o primeiro formulário.

- Formul. duplo: Imprime a página da frente utilizando o primeiro formulário e o verso da página utilizando o segundo formulário.

Selec. formul. | A sobreposição de formulários são imagens guardadas no dispositivo de armazenamento em massa (HDD) da impressora como um formato de ficheiro especial que pode ser impresso por camadas em qualquer documento.
HDD para spooling | Quando Activado, armazena documentos no dispositivo de armazenamento em massa (HDD) para impressão em rede.
Idioma | Define o idioma do texto que surge no visor do painel de controlo.
Modo padrao | Define o modo predefinido da máquina entre modo de fax, modo de cópia ou modo de digitalização.
Formato papel predef. | Pode definir o tamanho de papel predefinido a utilizar.
Econ. energia | Define o tempo que a máquina aguarda antes de entrar no modo de economia de energia. Quando a máquina não recebe dados durante um período de tempo prolongado, o consumo de energia é diminuído automaticamente.
Econ. ener dig | Define o tempo que a parte de scanner da máquina aguarda antes de entrar no modo de economia de energia. Quando o scanner não recebe dados durante um período de tempo prolongado, o consumo de energia é diminuído automaticamente.
Tmp Lim. Sist. | Define o tempo que a máquina memoriza definições de cópia usadas previamente. Após o tempo limite, a máquina restaura as predefinições de cópia.
Tempo lim trab | Define o período de tempo que a impressora aguarda até imprimir a última página de um trabalho que não termine com um comando para impressão da página.

Evnt. Activ.

Pode definir a condição para despertar a partir do modo de economia de energia. Definir o item para activado.

- Accion.Botao: Ao premir qualquer botão excepto o botão de alimentação, a máquina desperta a partir do modo de economia de energia.

- Scanner: Ao introduzir papel no alimentador de documentos, a máquina desperta a partir do modo de economia de energia.

- Impress: Ao abrir ou fechar o tabuleiro, a máquina desperta a partir do modo de economia de energia.

Contin. autom.

Determine se a máquina continua ou pára a impressão ao detectar que o papel não corresponde às definições de papel.

- Desactivado: Caso haja diferenças no formato de papel, a máquina aguarda que insira o papel correcto.

- Activado: Aparece uma mensagem de erro no caso de haver diferenças no formato de papel. A máquina aguarda durante cerca de 30 segundos e, em seguida, apaga a mensagem automaticamente e continua a imprimir.

- Ajuste altit.

- Ajuste da altitude

Optimizar a qualidade de impressão de acordo com a altitude da máquina.

CR automatico | Permite acrescentar o retorno do carreto necessário para cada avanço de linha, útil para os utilizadores de UNIX ou DOS.
Versão do firmware | Apresenta a versão do firmware do produto.
ConclusãoAuto | Fornece sugestões enquanto introduz um endereço de correio electrónico ou um número de fax. Isto permite encontrar e seleccionar os dados sem introduzi-los por completo.

- Encad. tabul.

- Troca Autom. Tab.

Determine se a máquina continua ou pára a impressão ao detectar que o papel não corresponde. Por exemplo, se o tabuleiro 1 e 2 estiverem cheios com papel do mesmo tamanho, a máquina imprime automaticamente a partir do tabuleiro 2 após o tabuleiro 1 ficar sem papel.

Esta opção não aparece se tiver seleccionado Automático para Origem do Papel a partir do controlador da impressora.

Substit. papel Substituicao de papel | Substitui automaticamente o tamanho do papel do controlador da impressora para impedir não correspondência do papel entre Carta e A4. Por exemplo, se tiver papel A4 no tabuleiro mas define o tamanho do papel para Carta no controlador da impressora, a máquina imprime em papel A4 e vice-versa.
no tabuleiro 1 | Determine se pretende ou não ignorar o erro de falta de correspondência em relação ao papel. Seleccione Desactivado, de seguida, a máquina não pára de imprimir mesmo se o papel não corresponder.
ImrPagEmBanco | A impressora detecta os dados de impressão do computador independentemente de uma página estar vazia ou não. Pode definir entre imprimir ou ignorar a página vazia.

Multi-recipiente

- Modo: Selecciona o modo multi-recipiente que pretende utilizar.

- Recipiente predefinido: Selecciona o recipiente a utilizar como predefinição.

Origem Predef. | Define o tabuleiro a utilizar como predefinição.
Livro Endrç. | Visualiza ou imprime a lista telefónica ou a lista de endereços de correio electrónico.

Manutencao

- Limpar tambor: Limpa o tambor OPC do cartucho imprimindo uma folha.

- Limpar fusor: Limpa o fusor imprimindo uma folha.

- Limp msg vazio: Esta opção surge apenas quando o cartucho do toner está vazio.

- Inf. suprim. Permite verificar quantas páginas foram impressas e a quantidade de toner que ainda resta no cartucho.

- Al pouco toner: Se o toner no cartucho estiver vazio, surge uma mensagem que informa que o utilizador deve substituir o cartucho do toner. Pode definir a opção para que esta mensagem apareça ou não.

- Empilhar papel: Se utilizar a máquina numa área húmida, ou estiver a utilizar materiais de impressão húmidos provocados por humidade elevada, o papel impresso no tabuleiro de saída pode estar enrolado e pode não estar devidamente empilhado. Neste caso, pode definir a máquina para utilização desta função para que o papel impresso seja empilhado com firmeza. No entanto, utilizar esta função torna a velocidade da impressão lenta.

Importar defin | Importa para a máquina dados armazenados numa memória USB.
Exportar defin | Exporta para a máquina dados armazenados numa memória USB.
Econ. toner | Activar este modo aumenta a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página em relação ao esperado no modo normal, mas reduz a qualidade de impressão.
Modo silencioso | Pode reduzir o ruído de impressão activando este menu. No entanto, a velocidade e qualidade de impressão poderão ser reduzidas.

Definiçoes Eco

Permite guardar recursos de impressão e uma impressão ecológica.

- Modo padrao: Selecciona a activação ou desactivação do modo Eco.

  Reforçar (Activ.-Forç.): Define o modo Eco para activado com palavra-passe. Caso um utilizador pretenda activar/desactivar o modo Eco, o utilizador tem de introduzir a palavra-passe.

- Selecc. Temp. (Selecc. Temp.): Selecciona o modelo eco definido no SyncThru™ Web Service.

Limpar defin. | Restaura as predefinições de fábrica da máquina.

### Configuração papel

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Definic. papel no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Config. Papel no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Tamanho papel | Define o tamanho do papel como A4, Letter ou outros tamanhos, consoante as suas necessidades.
Tipo de papel | Escolhe o tipo do papel para cada tabuleiro.
Origem papel | Selecciona o tabuleiro do qual utilizar papel.
Margem | Define as margens do documento.
Confirmar tabuleiro | Activa a mensagem de confirmação do tabuleiro. Se abrir e fechar um tabuleiro, surge uma janela a perguntar se pretende definir o tipo e tamanho do papel para o tabuleiro que acabou de abrir.

### Som/Volume

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Som/Volume no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Config. Inicial > Som/Volume no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Som das teclas | liga e desliga o som das teclas. Com esta opção definida para Ligar, sempre que premir uma tecla ouve um som.
Som do alarme | liga ou desliga o som do alarme. Com esta opção definida para Ligar, um tom de alarme soa quando ocorre um erro ou a comunicação de fax termina.

Altifalante

Liga ou desliga os sons da linha telefónica que se ouvem através do altifalante, como o tom de marcação ou o sinal de fax. Com esta opção definida para Com., o que significa que o altifalante permanece ligado até a máquina remota responder.

Pode ajustar o nível do volume utilizando On Hook Dial. Só pode ajustar o volume do altifalante quando a linha telefónica está ligada.

1. Prima (fax) no painel de controlo.

2. Prima On Hook Dial. Ouve-se um som de marcação no altifalante.

3. Prima as setas até ouvir o volume desejado.

4. Prima On Hook Dial para guardar a alteração e voltar ao modo Pronto.

Toque | ajusta o volume do toque. Para o volume de toque, pode seleccionar entre desligado, nível baixo, médio e alto.

### Relatórios

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Relatorio no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Relatórios no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Mapa de menus | Imprime o mapa de menus que mostra a disposição e as definições actuais da máquina.
Todos relat. | Imprime todos os tipos de relatórios que esta máquina fornece.
Configuracao | Imprime um relatório sobre a configuração geral da máquina.

- Inf. suprim.

- Informação Consumíveis

Imprime a página de informação sobre os consumíveis.

Livro ender. | Imprime todos os endereços de e-mail actualmente guardados na memória da máquina.
Pagina demons. | Imprime a página de demonstração para verificar se a sua máquina está a imprimir correctamente.
Enviar Fax | Imprime um relatório de transmissão incluindo o número do fax, o número de páginas, o tempo decorrido do trabalho, o modo de comunicação e os resultados da comunicação para um trabalho de fax. Pode configurar a máquina para imprimir automaticamente um relatório de confirmação da transmissão depois de cada trabalho de fax.
Fax Enviado | Imprime informações sobre os faxes enviados recentemente.
Fax Recebido | Imprime informações sobre os faxes recebidos recentemente.
E-mails Enviad | Imprime informações sobre os e-mails enviados recentemente.

- Trab. progr.

- Fax programar trabalhos

Imprime a lista de documentos actualmente guardados para faxes diferidos, além da hora de início e do tipo de cada operação.

Fax Lixo | Imprime os números de fax especificados como números de fax não solicitados.

- Config. Rede

- Configuração rede

Imprime informações sobre a ligação à rede e a configuração da máquina.

- Aut utilizador

- Autenticação de utilizador local

Imprime os utilizadores que estão autorizados a utilizar a função de e-mail.

Tip. Let PCL | Imprime a lista de tipos de letra PCL.

- Tip. Let PS

- Lista let PS3

Imprime a lista de tipos de letra PS/PS3.

Tip. let EPSON | Imprime a lista de tipos de letra EPSON.
Tip.letKSC5843 | Imprime a lista de tipos de letra KSC5843.
Tip.letKSC5895 | Imprime a lista de tipos de letra KSC5895.
Lista let KSSM | Imprime a lista de tipos de letra KSSM.

- Aut.Utlz.Rede

- Autenticação de utilizador de rede

Imprime os utilizadores que iniciaram sessão no domínio, bem como os respectivos ID.

Conts uso | Imprime uma página de utilização. A página de utilização contém o número total de páginas impressas.
Opcoes de Fax | Imprime as informações de um relatório de fax.

- Trab. armaz.

- Tarefas Armazenadas

Imprime os trabalhos actualmente armazenados na memória opcional ou num dispositivo de armazenamento em massa (HDD).

- Trabalho term.

- Trabs. Concluídos

Imprime a lista de trabalhos concluídos.

Relatório contabil | Tal só está disponível quando Contabilização de Tarefas está activado em SyncThru™ Web Admin Service. Pode imprimir um relatório de contagens de impressões para cada utilizador.

### Manutenção

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Manutencao no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Config. Inicial no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Limp msg vazio | Quando o cartucho de toner estiver vazio, aparece esta opção. Pode apagar a mensagem de fim de toner.
Ignorar toner | Pode definir a máquina para ignorar a mensagem de fim de toner e continuar a imprimir excepto os faxes recebidos.
Duracao supr. | Mostra os indicadores de vida útil dos consumíveis (consulte Controlar a vida útil dos consumíveis).
Al pouco toner | Personaliza o nível para alertar pouco toner ou fim de toner (consulte Definir o alerta de pouco toner).

- Num. de serie

- No. serie

Mostra o número de série da máquina. Quando contactar para assistência técnica ou para se registar como utilizador no website da Samsung, pode encontrar isto.

Empilhar papel | Activa a funcionalidade de ligação automática para tabuleiros. Quando um tabuleiro não está disponível devido a falta de papel ou não correspondência, esta opção permite que a impressora alimente papel a partir de outro tabuleiro disponível.
Papel color. | Permite-lhe ajustar a definição de cor como nível de contraste, registo de cor, densidade de cor, etc.
Disco Ram | Define alguma parte do disco RAM para a área de armazenamento de trabalhos. Utilizar a área de armazenamento activa o menu de gestão de trabalhos (consulte Gerir trabalho). Isto permite que os dados do computador sejam enviados para a fila de impressão do disco RAM.

### Limpar definição

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Limpar defin. no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Restaurar Opções no ecrã táctil.

Item | Descrição
--- | ---
Todas as defin | Apaga todos os dados guardados na memória e repõe todas as definições de fábrica.
Configuração da Impressora | Restaura todas as opções da impressora para as predefinições de fábrica.
Config. Papel | Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de papel.

- Config fax

- Predefinição Fax

Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de fax.

- Config. copias

- Predefinição Cópia

Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de cópia.

- Config digit.

- Predefinição Digitalização

Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de digitalização.

Config sistema | Repõe todas as predefinições de fábrica das opções do sistema.
Config. rede | Repõe todas as predefinições de fábrica das opções de rede. (Necessária reinicialização)
Livro ender. | Limpa todas as entradas de endereços de e-mail guardadas na memória.

- Fax Enviado

- Relatório Enviado

Apaga todos os registos de faxes enviados.

E-mails Enviad | Limpa todos os registos de e-mails enviados.

- Fax Recebido

- Relat. fax rcb

- Relatório Recebido

Apaga todos os registos de faxes recebidos.

### Gerir trabalho

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Prima (Menu) > Config sistema > Gestor trabalh no painel de controlo.

Item | Descrição
--- | ---
Trab. activo | Mostra as listas dos trabalhos de impressão à espera de serem impressos.
Armazenar trab | Mostra as listas dos trabalhos de impressão armazenados no disco.
Política fich. | Se a memória já tiver um nome igual ao que acabou de escolher para um novo ficheiro, pode mudar ou substituir o nome.

### Subst. imagem

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

- Prima (Menu) > Config sistema > Subst. imagem no painel de controlo.

Item | Descrição
--- | ---
Manual | Pode substituir a memória USB incorporada para apagar todos os dados armazenados.

### Configuração USB

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

- Prima USB no ecrã táctil.

Opção | Descrição
--- | ---
Imprimir De | Visualiza a lista de ficheiros a partir da Navegação de ficheiros. Seleccione um ficheiro a imprimir.
Digit. p/ USB | Define o destino da digitalização para USB. Pode digitalizar os originais e guardar a imagem digitalizada para um dispositivo USB.
Gerir Ficheiros | Visualiza a lista de ficheiros a partir da Navegação de ficheiros. Seleccione um ficheiro a eliminar. Pode formatar o dispositivo USB.
Mostrar Espaço | Mostra o espaço restante.

### Configuração de emulação

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

- Prima (Menu) > Config impres > Emulacao no painel de controlo.

Item | Descrição
--- | ---
Tipo emulacao | O idioma da máquina define a forma como o computador comunica com a máquina.
Configuracao | Define definições detalhadas para o tipo de emulação seleccionado.

### Config. e-mail

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

- Prima Config > Configuração da Máquina > Configuração do E-mail no ecrã táctil.

Opção | Descrição
--- | ---
Servidor SMTP | Define a configuração do servidor SMTP.
Enviar ao Próprio | Define para enviar o e-mail para si mesmo para que possa efectuar uma cópia de segurança do e-mail ou utilizar como um lembrete.
Endereço Para Predefinido | Define um endereço de destino de e-mail como o endereço predefinido.
Predefinição De Predefinido | Define um endereço de correio electrónico do emissor como o endereço predefinido.
Assunto Predefinido | Define um assunto de e-mail como o assunto predefinido.

### Configuração livro de endereços

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

- Prima Config > Configuração da Máquina > Livro Endrç. no ecrã táctil.

Opção | Descrição
--- | ---
Lista telefónica | Adiciona, visualiza, imprime ou elimina a lista telefónica. Pode também criar um grupo.
Email | Adiciona, visualiza, imprime ou elimina a lista de e-mails. Pode também criar um grupo.

### Configuração da caixa de documentos

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

#### Funções caixa docum

- Prima (Menu) > Caixa Documentos > Funções caixa docum. no painel de controlo.

Opção | Descrição
--- | ---
Adic. do scanner | Armazena documentos digitalizados numa caixa. O ficheiro armazenado irá receber automaticamente um nome como "anomêsdiahoraminutosegundo".
Tarefa da caixa | Imprime um documento a partir de uma caixa.

#### Config caixa docum

- Prima (Menu) > Caixa Documentos > Config caixa docum. no painel de controlo.

Opção | Descrição
--- | ---
Adic. do scanner | Define as opções predefinidas para armazenar o documento numa caixa.
Tarefa da caixa | Define as opções predefinidas para imprimir o documento a partir de uma caixa.

### Configuração de rede

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

- Prima (Menu) > Rede no painel de controlo.

- Ou prima Config > Configuração da Máquina > Configuração da rede no ecrã táctil.

Opção | Descrição
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Selecciona o protocolo adequado e parâmetros de configuração para utilizar o ambiente de rede.

Existem muitos parâmetros para definir. Se não tiver a certeza, não os altere ou consulte o administrador de rede.

TCP/IP (IPv6) | Selecciona esta opção para utilizar o ambiente de rede através de IPv6 (consulte Configuração do IPv6).
Vel. Ethernet | Configure a velocidade de transmissão da rede.
802.1x | Pode seleccionar a autenticação de utilizador para a comunicação de rede. Para informações detalhadas, consulte o administrador da rede.
Sem Fios | Seleccione esta opção para utilizar a rede sem fios.
Limpar defin. | Repõe os valores predefinidos das definições de rede. (Necessária reinicialização)

- Config. Rede

- Configuração de Rede

Esta lista mostra informações sobre a ligação à rede e a configuração da máquina.

Activar rede | Pode definir se pretende ou não utilizar a Ethernet.
Activar HTTP | Pode definir se pretende ou não utilizar o SyncThru™ Web Service.