## Substituir o cartucho de toner

Clique nesta hiperligação para abrir uma animação sobre como substituir um cartucho de toner.

- Agite bem o cartucho de toner, o que aumentará a qualidade de impressão inicial.

- As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).

- Para evitar danos no cartucho de toner, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra-o com uma folha de papel, se necessário.

- Não toque na área verde do cartucho de toner. Utilize a pega do cartucho para não tocar nesta área.

- Não utilize objectos afiados, como uma faca ou tesoura, para abrir a embalagem do cartucho de toner. Poderão riscar o tambor do cartucho.

- Se manchar a roupa com toner, remova-o com um pano seco e lave a roupa com água fria. A água quente fixa o toner no tecido.

- Ao abrir um scanner, mantenha o alimentador de documentos e o scanner juntos.

Quando um cartucho de toner está quase a atingir o fim do tempo de vida útil, a máquina interrompe a impressão.