## Problemas na alimentação de papel

Estado | Soluções sugeridas
--- | ---
O papel encrava durante a impressão. | Resolva o encravamento de papel.

As folhas colam-se umas às outras.

- Verifique a capacidade máxima de papel do tabuleiro.

- Certifique-se de que está a usar o tipo correcto de papel.

- Retire o papel do tabuleiro e separe as folhas ou folheie-as.

- A humidade pode fazer com que as folhas se colem umas às outras.

A máquina não consegue puxar várias folhas de papel. | Podem estar empilhados no tabuleiro diferentes tipos de papel. Coloque papel de um só tipo, tamanho e gramagem.

O papel não avança na máquina.

- Remova quaisquer obstruções do interior da máquina.

- O papel não foi colocado correctamente. Retire o papel do tabuleiro e coloque-o novamente de forma correcta.

- Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro.

- O papel é muito grosso. Utilize apenas papel que cumpra as especificações exigidas pela máquina.

O papel encrava com frequência.

- Há papel a mais no tabuleiro. Retire o excesso de papel do tabuleiro. Se está a imprimir em materiais especiais, utilize a alimentação manual no tabuleiro.

- Está a utilizar um tipo de papel incorrecto. Utilize apenas papel que cumpra as especificações exigidas pela máquina.

- Pode haver detritos dentro da máquina. Abra a tampa dianteira e retire os detritos.

Os envelopes ficam desalinhados ou não avançam correctamente. | Certifique-se de que as guias do papel estão encostadas aos lados dos envelopes.