## Skifte tonerkassett

Klikk på denne koblingen for å se en animasjon om skifte av tonerkassetten.

- Rist tonerkassetten godt. Dette vil påvirke kvaliteten for første utskrift.

- Illustrasjonene i brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell. Sjekk maskintype (se Sett forfra).

- Tonerkassetten må ikke utsettes for lys i mer enn noen få minutter. For mye lys kan skade kassetten. Tildekk den om nødvendig med et stykke papir.

- Ikke berør den grønne undersiden av tonerkassetten. Bruk håndtaket på kassetten for å unngå å berøre dette området.

- Bruk ikke skarpe gjenstander, slik som kniv eller saks, til å åpne esken til tonerkassetten. De kan skrape tonerkassettens trommel.

- Hvis du får toner på tøyet, må du tørke den av med en tørr klut og vaske tøyet i kaldt vann. Varmt vann får toneren til å feste seg på stoffet.

- Hold dokumentmateren og skanneenheten sammen når du åpner skanneenheten.

Når en tonerkassett er tom, vil maskinen stoppe utskriften.