## Popieriaus tiekimo problemos

Būsena | Siūlomi sprendimai
--- | ---
Popieriaus strigtys spausdinimo metu. | Išimkite įstrigusį popierių.

Popierius sulimpa.

- Patikrinkite didžiausią popieriaus lapų talpą dėkle.

- Patikrinkite, ar naudojate tinkamo tipo popierių.

- Išimkite popierių iš dėklo ir sulenkite arba pamosuokite juo.

- Esant drėgnoms sąlygoms popieriaus lapai gali sulipti tarpusavyje.

Neįtraukiami keli popieriaus lapai iš eilės. | Dėkle gali būti sudėti skirtingų tipų popieriaus lapai. Įdėkite tik to paties tipo, dydžio ir svorio popierių.

Popieriaus lapai neįtraukiami į aparatą.

- Pašalinkite visus kliuvinius iš aparato vidaus.

- Popierius buvo įdėtas netinkamai. Išimkite popierių iš dėklo ir vėl tinkamai įdėkite.

- Dėkle yra per daug popieriaus. Išimkite popieriaus perteklių iš dėklo.

- Popierius yra per storas. Naudokite tik įrenginio techninius duomenis atitinkantį popierių.

Popierius vis tiek stringa.

- Dėkle yra per daug popieriaus. Išimkite popieriaus perteklių iš dėklo. Jei spausdinate ant specialios medžiagos, naudokite rankinį tiekimą į dėklą.

- Naudojamas netinkamo tipo popierius. Naudokite tik įrenginio techninius duomenis atitinkantį popierių.

- Aparato viduje gali būti nuosėdų. Atidarykite priekinį dangtelį ir pašalinkite nešvarumus.

Vokai spausdinami kreivai arba įtraukiami netinkamai. | Patikrinkite, ar popieriaus kreiptuvai prigludę prie abiejų vokų kraštų.