## סריקה בסיסית

למידע על מאפייני סריקה מיוחדים, עיין במדריך מתקדם (ראה מאפייני סריקה).

### סריקה בסיסית

זהו הנוהל הרגיל והשגרתי לסריקת מסמכי מקור.

זוהי שיטת הסריקה הבסיסית עבור מכשיר המחובר באמצעות USB.

- ייתכן כי בדגמים מסוימים יהיה עליך ללחוץ על OK כדי לנווט אל תפריטים ברמות נמוכות יותר.

- אם ברצונך לסרוק דרך הרשת, עיין במדריך המתקדם (ראה סריקה ממכשיר המחובר לרשת).

1. הנח מסמך בודד כשפניו כלפי מטה על גבי זכוכית המסמכים, או טען מסמכים כשפניהם כלפי מעלה לתוך מזין המסמכים האוטומטי (ראה טעינת מסמכי מקור).

2. בחר (סריקה) > Scan to PC בלוח הבקרה.

   לחלופין

   לחץ על סריקה אל בלוח הבקרה.

   אם מוצגת ההודעה Not Available, בדוק את חיבור היציאה, או בחר אפשר סריקה מלוח התקן ב-Samsung Easy Printer Manager > עבור למצב מתקדם > הגדרות סריקה למחשב.

3. בחר ביעד הסריקה הרצוי ולחץ על OK.

   הגדרת ברירת המחדל היא My Documents.

   - באפשרותך ליצור ולשמור את ההגדרות שבהן אתה משתמש לעיתים קרובות כרשימת פרופילים. כמו כן, באפשרותך להוסיף ולמחוק פרופילים ולשמור כל פרופיל בנתיב שונה.

   - כדי לשנות את Samsung Easy Printer Manager > עבור למצב מתקדם > הגדרות סריקה למחשב.

4. בחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK.

5. הסריקה מתחילה.

   התמונה הסרוקה נשמרת במחשב בתיקייה C:\משתמשים\users name\המסמכים שלי. ייתכן שהתיקייה שנשמרה תהיה שונה, בהתאם למערכת ההפעלה שלך או ליישום שבו אתה משתמש.