## Laitteen perusasetukset

Jos laitteessasi on +/- -painikkeet ohjauspaneelissa, (katso Ohjauspaneelin yleiskuvaus):

Voit asettaa laitteen asetukset käyttämällä kohtaa Laitteen asetukset Samsung Easy Printer Manager -ohjelmasta tai Machine-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelma -ohjelmasta.

- Katso Windows- tai Macintosh-käyttäjänä Laitteen asetukset.

- Linux-käyttäjänä, katso Käyttäminen Smart Panel.

Kun asennus on valmis, voit halutessasi muuttaa laitteen oletusasetuksia.

Noudata seuraavia vaiheita laitteen oletusasetusten muuttamiseksi:

Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

1. Valitse (Menu) -painike ohjauspaneelista.

2. Paina Järjestelmäasetukset > Laitteen asetus.

3. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

   - Kieli: vaihda ohjauspaneelissa näytettävä kieli.

   - Päiväys & aika: Kun päivämäärä ja kellonaika on määritetty, niitä käytetään viivästetyssä faksauksessa ja viivästetyssä tulostuksessa. Ne tulostuvat raportteihin. Jos ne eivät ole oikein, ne on muutettava oikeiksi.

     Anna oikea kellonaika ja päivämäärä käyttämällä nuolia tai numeronäppäimistöä (katso Näppäimistön kirjaimet ja numerot).

     - Kuukausi = 01–12

     - Päivä = 01–31

     - Vuosi = Vaatii neljä numeroa

     - Tunti = 01–12

     - Minuutti = 00–59

   - Kellotila: Voit määrittää laitteen näyttämään kellonajan 12 tai 24 tunnin muodossa.

   - Värin säästö: Väriaineen säästötilassa laite käyttää normaalia vähemmän väriainetta kullakin sivulla. Tämän vaihtoehdon valitseminen pidentää väriainekasetin käyttöikää verrattuna normaaliin tilaan. Tulostuslaatu kuitenkin heikkenee.

     PC-tietokoneesta tulostettaessa värinsäästötila voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös tulostimen ominaisuuksista.

   - Virransäästö: Kun laitetta ei käytetä hetkeen, voit säästää virrankulutuksessa käyttämällä tätä ominaisuutta.

     - Kun painat virtapainiketta, aloita tulostus, tai jos faksi vastaanotetaan, tuote herää virransäästötilasta.

     - Paina (Menu) > Jarj.asetukset > Laitteen aset. > Aktivointitap. > Pain. painall. > Paalla ohjauspaneelista. Painaessasi mitä tahansa muuta painiketta kuin virtapainiketta laite herää virransäästötilasta.

   - Korkeuden säätö: Tulostuslaatuun vaikuttaa ympäristön ilmanpaine. Paine määritetään sen mukaan, kuinka korkealla merenpinnan yläpuolella laite on. Ennen kuin asetat korkeusarvon,määritä sijaintisi korkeus merenpinnasta (katso Korkeuden säätö).

4. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

5. Tallenna valinta painamalla OK.

6. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

Katso alla olevat linkit muiden laitteen käyttöön hyödyllisten asetusten asettamista varten.

- Katso Erilaisten merkkien kirjoittaminen.

- Katso Näppäimistön kirjaimet ja numerot.

- Katso Paperikoon ja -tyypin asettaminen.

- Katso Faksiosoitteiston asettaminen.