## כוונון גובה

איכות ההדפסה מושפעת מהלחץ האטמוספרי, התלוי בגובה המכשיר מעל פני הים שבו נמצא המכשיר. המידע שלהלן מסביר כיצד להגדיר את המדפסת לקבלת איכות ההדפסה המיטבית.

לפני הגדרת ערך הגובה, עליך לקבוע את הגובה שבו אתה נמצא.

1. גבוה 3

2. גבוה 2

3. גבוה 1

4. רגיל

באפשרותך לקבוע את ערך הגובה בהגדרות התקן בתוכנית Samsung Easy Printer Manager או במקטע Machine בתוכנית Printer Settings Utility.

- עבור משתמשי Windows ו- Macintosh, ראה הגדרות התקן.

- עבור משתמשי Linux, ראה השימוש ב- Smart Panel.

- אם המכשיר שלך מחובר לרשת, תוכל להגדיר את הגובה באמצעות שירות האינטרנט SyncThru™ Web Service‎ (ראה שימוש ב-SyncThru™ Web Service).

- תוכל גם להגדיר את הגובה בתוך האפשרות System Setup בתצוגה של ההתקן (ראה ההגדרות הבסיסיות של המכשיר).