## SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

- Internet Explorer 6.0 tai uudempi on minimivaatimus SyncThru™ Web Service -palvelun käyttämiselle.

- Tämän käyttöoppaan SyncThru™ Web Service -palvelun selite saattaa näyttää erilaisilta kuin omassa laitteessasi, koska siinä esitetyt valinnat ja mallit vaihtelevat.

- Vain verkkomalli (katso Ohjelmisto).

### SyncThru™ Web Service -palvelun avaaminen

1. Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer.

   Anna tulostinlaitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-painiketta tai valitse Mene.

2. Laitteesi sisäinen verkkosivusto avautuu.

#### Kirjautuminen sisään SyncThru™ Web Service -palveluun

Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit määrittää vaihtoehtoja SyncThru™ Web Service -palvelussa. Voit edelleen käyttää SyncThru™ Web Service -palvelua kirjautumatta sisään, mutta tällöin et voi käyttää Settings-välilehteä ja Security-välilehtiä.

1. Napsauta Login SyncThru™ Web Service -verkkosivuston oikeasta ylänurkasta.

2. Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

### SyncThru™Web Service -palvelun yleiskuvaus

Jotkin välilehdet eivät ehkä näy kaikissa laitemalleissa.

#### Information-välilehti

Tämä välilehti antaa sinulle yleistietoja laitteestasi. Voit tarkistaa erilaisia asioita, kuten jäljellä olevan väriaineen määrän. Voit myös tulostaa raportteja, kuten virheraportin.

- Active Alerts: Näyttää hälytykset, jotka ovat esiintyneet laitteessa ja niiden vakavuusaste.

- Supplies: Näyttää kuinka monta sivua tulostetaan ja paljonko väriainetta on jäljellä kasetissa.

- Usage Counters: Näyttää käyttömäärän tulostustyypeittäin: yksipuolinen ja kaksipuolinen.

- Current Settings: Näyttää laitteen ja verkon tiedot.

- Print information: Tulostaa raportteja kuten järjestelmään, sähköpostiosoitteeseen ja fonttiin liittyen.

#### Settings-välilehti

Tässä välilehdessä voit asettaa laitteesi ja verkon määrityksiä. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.

- Machine Settings -välilehti: Määrittää laitteessasi olevia asetuksia.

- Network Settings -välilehti: Näyttää verkkoympäristön asetukset. Määrittää asetukset kuten TCP/IP ja verkkoprotokollat.

#### Security-välilehti

Tässä välilehdessä voit asettaa järjestelmän ja verkon suojaustiedot. Sinun on kirjauduttava järjestelmänvalvojana, ennen kuin voit tarkastella tätä välilehteä.

- System Security: Määrittää järjestelmänvalvojan tiedot ja myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen toimintoja.

- Network Security: Määrittää HTTP-, IPSec-, IPv4/IPv6-suodatus- ja 802.1x-asetukset sekä todennuspalvelinten asetukset.

- User Access Control: Luokittelee käyttäjät useisiin ryhmiin jokaisen käyttäjän roolin mukaan. Kunkin käyttäjän valtuutusta, todennusta ja kirjausta hallitaan ryhmän tehtävämäärityksen perusteella.

#### Maintenance-välilehti

Tässä välilehdessä voit tehdä laitteen ylläpitotoimintoja, kuten päivittää laiteohjelmiston ja määrittää yhteystiedot sähköpostin lähettämistä varten. Voit myös muodostaa yhteyden Samsung-sivustoon tai ladata ohjaimia valitsemalla Link-valikon.

- Firmware Upgrade: Päivittää laitteen ohjelmiston.

- Contact Information: Näyttää yhteystiedot.

- Link: Näyttää linkit hyödyllisille sivustoille, joista voit ladata tai tarkistaa tietoja.

### Sähköposti-ilmoituksen asettaminen

Kun määrität tämän asetuksen, saat sähköpostitse tietoja laitteesi tilasta. Kun määrität tietoja, kuten IP-osoitteen, isäntänimen, sähköpostiosoitteen ja SMTP-palvelimen tiedot, koneen tilatiedot (väriaineen vähyys tai laitevirhe) lähetetään määritetyn henkilön sähköpostiin automaattisesti. Tätä vaihtoehtoa käyttää yleensä laitteen järjestelmänvalvoja.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

1. Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.

   Syötä laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai napsauta Mene.

2. Laitteesi sisäinen verkkosivusto avautuu.

3. Valitse Settings-välilehdestä Machine Settings > E-mail Notification.

   Jos et ole määrittänyt lähtevän liikenteen palvelinympäristöä, määritä verkkoympäristö ennen sähköposti-ilmoituksen asettamista valitsemalla Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP).

4. Valitse Enable-valintaruutu, jos haluat käyttää E-mail Notification -toimintoa.

5. Lisää sähköposti-ilmoituksen käyttäjä valitsemalla Add.

   Määritä vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoitteet sekä ilmoituskohteet, joista haluat saada hälytyksen.

6. Napsauta Apply.

Jos palomuuri on käytössä, sähköposti-ilmoituksen lähetys ei ehkä onnistu. Ota tässä tapauksessa yhteyttä verkonvalvojaan.

### Järjestelmänvalvojan tietojen määrittäminen

Tämä asetus tarvitaan, jotta sähköposti-ilmoitusasetusta voidaan käyttää.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos jokin valikko ei näy, se ei päde laitteeseesi.

1. Käynnistä Windowsista Web-selain, kuten Internet Explorer.

   Syötä laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai valitse Mene.

2. Laitteesi sisäinen verkkosivusto avautuu.

3. Valitse Security-välilehdestä System Security > System Administrator.

4. Kirjoita järjestelmänvalvojan nimi, puhelinnumero, sijainti ja sähköpostiosoite.

5. Napsauta Apply.