## Βασικές ρυθμίσεις του μηχανήματος

Εάν το μηχάνημά σας έχει τα κουμπιά +/- στον πίνακα ελέγχου (βλ. Επισκόπηση του πίνακα ελέγχου):

Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του μηχανήματος χρησιμοποιώντας την επιλογή Ρυθμίσεις συσκευής στο πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager ή από την ενότητα Machine στο πρόγραμμα Printer Settings Utility.

- Για χρήστες Windows και Macintosh, βλ. Ρυθμίσεις συσκευής.

- Για χρήστες Linux, βλ. Χρήση του Smart Panel.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ίσως θελήσετε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του μηχανήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Ίσως είναι απαραίτητο να πατήσετε OK για να περιηγηθείτε στα μενού χαμηλού επιπέδου σε ορισμένα μοντέλα.

1. Επιλέξτε το κουμπί (Menu) στον πίνακα ελέγχου.

2. Πατήστε System Setup > Machine Setup.

3. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

   - Language: αλλάξτε τη γλώσσα που εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.

   - Date & Time: Όταν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, χρησιμοποιούνται στις λειτουργίες αποστολής φαξ και εκτύπωσης με καθυστέρηση. Εκτυπώνονται στις αναφορές. Αν όμως δεν είναι σωστές, πρέπει να τις αλλάξετε, ώστε να εμφανίζονται τα σωστά στοιχεία.

     Καταχωρίστε τη σωστή ώρα και ημερομηνία χρησιμοποιώντας τα βελάκια ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο (βλ. Γράμματα και αριθμοί πληκτρολογίου).

     - Μήνας = 01 έως 12

     - Ημέρα = 01 έως 31

     - Έτος = απαιτούνται και τα τέσσερα ψηφία

     - Ώρες = 01 έως 12

     - Λεπτά = 00 έως 59

   - Clock Mode: Μπορείτε να ορίσετε το μηχάνημα να εμφανίζει την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας είτε τη 12ωρη είτε την 24ωρη μορφή ώρας.

   - Toner Save: Η λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ δίνει τη δυνατότητα στο μηχάνημά σας να χρησιμοποιεί λιγότερο τόνερ για κάθε σελίδα. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας παρατείνει τη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ πέρα από αυτό που αναμένεται στην κανονική κατάσταση λειτουργίας, αλλά μειώνει την ποιότητα της εκτύπωσης.

     Όταν εκτυπώνετε από υπολογιστή, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης τόνερ από τις ιδιότητες του εκτυπωτή.

   - Power Save: Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για κάποιο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

     - Όταν πατήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, ξεκινήσει η εκτύπωση ή γίνει λήψη φαξ, το προϊόν θα επανέλθει από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

     - Πατήστε (Menu) > System Setup > Machine Setup > Wakeup Event > Button Press > On στον πίνακα ελέγχου. Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί εκτός απο το κουμπί τροφοδοσίας, το μηχάνημα επανέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

   - Altitude Adjust: Η ποιότητα εκτύπωσης επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική πίεση, η οποία καθορίζεται από το υψόμετρο του μηχανήματος σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας. Πριν ορίσετε την τιμή για το υψόμετρο, καθορίστε σε ποιο υψόμετρο βρίσκεστε (βλ. Ρύθμιση του υψόμετρου).

4. Επιλέξτε την επιλογή που θέλετε και πατήστε OK.

5. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

6. Πατήστε (Stop/Clear) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ανατρέξτε στις παρακάτω συνδέσεις για να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για τη χρήση του μηχανήματος.

- Βλέπε Εισαγωγή διάφορων χαρακτήρων.

- Βλέπε Γράμματα και αριθμοί πληκτρολογίου.

- Βλέπε Ρύθμιση μεγέθους και τύπου χαρτιού.

- Βλέπε Δημιουργία βιβλίου διευθύνσεων φαξ.