## Επεξηγηση μηνυματων οθονης

Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εμφανίζονται μηνύματα που υποδεικνύουν την κατάσταση του μηχανήματος ή τυχόν σφάλματα. Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για να κατανοήσετε τα μηνύματα και τη σημασία τους και να διορθώσετε το πρόβλημα, αν χρειάζεται.

- Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται στο SCX-340x/SCX-340xW Series. Μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις οδηγίες από το παράθυρο του προγράμματος Printing Status ή Smart Panel στον υπολογιστή (βλ. Χρήση του Samsung Printer Status ή Χρήση του Smart Panel).

- Αν κάποιο μήνυμα δεν βρίσκεται στον πίνακα, απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε το μηχάνημα και δοκιμάστε την εργασία εκτύπωσης ξανά. Αν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε εκπρόσωπο του σέρβις.

- Όταν καλέσετε για σέρβις, αναφέρατε στον εκπρόσωπο του σέρβις το περιεχόμενο του μηνύματος της οθόνης.

- Ενδέχεται κάποια μηνύματα να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα.

- Το [αριθμός σφάλματος] υποδηλώνει τον αριθμό σφάλματος.

### Μηνύματα που σχετίζονται με εμπλοκές χαρτιού

Μηνυμα | Σημασία | Προτεινόμενες λύσεις
--- | --- | ---
Document jam. Remove jam | Το τοποθετημένο πρωτότυπο έγγραφο έχει μπλοκάρει στον τροφοδότη εγγράφων. | Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε Διόρθωση εμπλοκών πρωτότυπων εγγράφων).

Jam or empty

Door open&close

- Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή τροφοδότησης.

- Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο.

- Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε Στο δίσκο).

- Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο (Βλέπε Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο).

Paper Jam inside machine | Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό του μηχανήματος. | Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε Στο εσωτερικό του μηχανήματος).

### Μηνύματα σχετικά με το τόνερ

Μηνυμα | Σημασία | Προτεινόμενες λύσεις
--- | --- | ---
Install Toner Cartridge | Η κασέτα γραφίτη δεν έχει τοποθετηθεί. | Τοποθετήστε μια κασέτα γραφίτη.
Not Compatible Toner cartridge | Η κασέτα τόνερ που τοποθετήσατε δεν προορίζεται για το μηχάνημά σας. | Τοποθετήστε γνήσια κασέτα τόνερ της Samsung, η οποία προορίζεται για το μηχάνημά σας.
Prepare new cartridge | Στην κασέτα που υποδεικνύεται απομένει μικρή ποσότητα τόνερ. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ πλησιάζει στο τέλος της. | Προετοιμάστε νέα κασέτα για αντικατάσταση. Μπορείτε να βελτιώσετε προσωρινά την ποιότητα εκτύπωσης ανακατανέμοντας το τόνερ (Βλέπε Ανακατανομή τόνερ).

Replace new cartridge

Η κασέτα τόνερ που υποδεικνύεται έχει σχεδόν συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της.

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής κασέτας είναι η αναμενόμενη ή η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της κασέτας τόνερ, που επισημαίνει πόσες εκτυπώσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε κατά μέσο όρο και που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ISO/OEC 19752. (Βλέπε Διαθέσιμα αναλώσιμα). Ο αριθμός των σελίδων ενδέχεται να επηρεάζεται από το περιβάλλον λειτουργίας, το ποσοστό της περιοχής εικόνας, το διάστημα εκτύπωσης, τον τύπο μέσου και το μέγεθος του μέσου. Κάποια ποσότητα τόνερ ενδέχεται να παραμείνει μέσα στην κασέτα, ακόμα και εάν εμφανιστεί το μήνυμα τοποθέτησης νέας κασέτας και το μηχάνημα σταματάει την εκτύπωση.

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Stop ή Continue, όπως φαίνεται στον πίνακα ελέγχου. Αν επιλέξετε Stop, ο εκτυπωτής διακόπτει την εκτύπωση και δεν μπορείτε να εκτυπώσετε πλέον αν δεν αλλάξετε την κασέτα. Αν επιλέξετε Continue, το μηχάνημα συνεχίζει να εκτυπώνει, αλλά δεν παρέχεται εγγύηση για την ποιότητα εκτύπωσης.

- Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης, όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Η χρήση της κασέτας πέραν αυτού του σταδίου ενδέχεται να υποβαθμίσει την ποιότητα της εκτύπωσης (Βλέπε Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ).

  Η Samsung δεν συνιστά τη χρήση μη γνήσιας κασέτας τόνερ Samsung π.χ. επαναγομωμένης ή ανακατασκευασμένης. Η Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα μη γνήσιων κασετών τόνερ Samsung. Αν απαιτηθεί σέρβις ή επιδιόρθωση εξαιτίας της χρήσης μη γνήσιων κασετών τόνερ Samsung, οι εργασίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση του μηχανήματος.

Η κασέτα τόνερ που υποδεικνύεται έχει συμπληρώσει την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της. Το μηχάνημα ενδέχεται να διακόψει την εκτύπωση. | Αντικαταστήστε την κασέτα τόνερ (βλέπε Αντικατάσταση της κασέτας τόνερ).

### Μηνύματα σχετικά με το δίσκο

Μηνυμα | Σημασία | Προτεινόμενες λύσεις
--- | --- | ---

Jam or empty

Door open&close

- Παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού στην περιοχή τροφοδότησης.

- Δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο.

- Διορθώστε την εμπλοκή (Βλέπε Στο δίσκο).

- Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο (Βλέπε Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο).

### Μηνύματα σχετικά με το δίκτυο

Μηνυμα | Σημασία | Προτεινόμενες λύσεις
--- | --- | ---
Network Problem: IP Conflict | Η διεύθυνση IP του δικτύου που ορίσατε χρησιμοποιείται από κάποιον άλλον. | Ελέγξτε τη διεύθυνση IP και επανορίστε την, αν χρειάζεται (βλ. Εκτύπωση αναφοράς ρύθμισης παραμέτρων δικτύου).
Wireless Network Error | Δεν έχει εγκατασταθεί η μονάδα ασύρματου δικτύου. | Καλέστε για σέρβις.

### Διάφορα μηνύματα

Μηνυμα | Σημασία | Προτεινόμενες λύσεις
--- | --- | ---
Door Open Close it | Το κάλυμμα δεν έχει ασφαλίσει καλά. | Κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Door of scanner is open. | Το κάλυμμα του τροφοδότη εγγράφων δεν έχει ασφαλίσει καλά. | Κλείστε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Error [αριθμός σφάλματος] Turn off then on | Δεν είναι δυνατός ο έλεγχος της μονάδας μηχανήματος. | Επανεκκινήστε την τροφοδοσία και προσπαθήστε να εκτυπώσετε ξανά την εργασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε για σέρβις.
Error [αριθμός σφάλματος] Call for service
Scanner Locked | Η μονάδα σάρωσης είναι κλειδωμένη. | Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή. Αν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε για σέρβις.