## Näytön viestien ymmärtäminen

Laitteen ohjauspaneelin näytössä näkyvät viestit osoittavat laitteen tilan tai kertovat virheistä. Katso alla olevista taulukoista lisätietoja viestien merkityksestä ja korjaa ongelma tarvittaessa.

- Tätä toimintoa ei tueta laitteille SCX-340x/SCX-340xW Series. Voit ratkaista vian myös tietokoneen Tulostustila- tai Smart Panel -ohjelman ikkunassa olevien ohjeiden avulla (katso Käyttäminen Samsung Printer Status tai Käyttäminen Smart Panel).

- Jos viestiä ei ole taulukossa, katkaise virta, kytke virta ja yritä tulostaa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.

- Kun otat yhteyttä huoltoon, kerro huoltohenkilöstölle, mikä näytön viesti on kyseessä.

- Kaikki viestit eivät välttämättä näy näytössä, sillä niiden näkyminen määräytyy mallien tai lisävarusteiden mukaan.

- [virheen numero] ilmaisee virheen numeron.

### Paperitukokseen liittyvät viestit

Viesti | Merkitys | Ehdotetut ratkaisut
--- | --- | ---
Asiakirjatukos. Poista tukos | Ladattu asiakirja on tukkeutunut asiakirjojen syöttölaitteeseen. | Poista tukos (katso Asiakirjatukosten poistaminen).

Tukos tai tyhjä

Avaa/sulje kansi

- Paperi on tukkeutunut paperinsyöttöalueelle.

- Kasetissa ei ole paperia.

- Poista tukos (katso Kasetissa).

- Lisää paperia kasettiin (katso Paperin lisääminen paperikasettiin).

Paperitukos laitteen sisällä | Paperi on tukkeutunut laitteen sisään. | Poista tukos (katso Laitteen sisällä).

### Väriainekasettiin liittyvät viestit

Viesti | Merkitys | Ehdotetut ratkaisut
--- | --- | ---
Asenna variainekasetti | Väriainekasettia ei ole asennettu. | Asenna väriainekasetti.
Ei yhteensopiva Variainekasetti | Asennettu väriainekasetti ei ole tarkoitettu laitetta varten. | Asenna aito Samsung-väriainekasetti, joka on suunniteltu laitetta varten.
Valmistele uusi kasetti | Ilmaistussa kasetissa on jäljellä pieni määrä väriainetta. Väriainekasetin arvioitu käyttöikä on lähes lopussa. | Valmistele uusi kasetti vaihtamista varten. Voit parantaa tulostuslaatua väliaikaisesti jakamalla väriaineen uudelleen (katso Väriaineen jakaminen tasaisesti).

Vaihda uusi kasetti

Ilmaistu väriainekasetti on melkein saavuttanut arvioidun käyttöikänsä.

Kasetin arvioitu käyttöikä tarkoittaa odotettua tai arvioitua väriainekasetin käyttöikää, joka osoittaa keskimääräisen tulostemäärän ja joka on mitoitettu ISO/IEC 19752 -standardin mukaisesti (katso Saatavissa olevat tarvikkeet). Sivujen lukumäärään saattaa vaikuttaa käyttöympäristö, kuva-alueen prosenttiosuus, tulostusväli, tulostusmateriaali ja tulostusmateriaalin koko. Kasetissa saattaa olla jäljellä pieni määrä väriainetta, vaikka Toner Exhausted -sanoma tulee näkyviin ja tulostin lopettaa tulostamisen.

- Voit valita ohjauspaneelista Pysäytä tai Jatka. Jos valitset Pysäytä, tulostin lopettaa tulostuksen eikä tulostusta voi jatkaa ennen kuin väriainekasetti on vaihdettu. Jos valitset Jatka, tulostin jatkaa tulostamista, mutta tulostuslaatu ei välttämättä ole hyvä.

- Varmista paras mahdollinen tulostuslaatu vaihtamalla väriainekasetin, kun tämä viesti ilmestyy. Kasetin käyttäminen tämän jälkeen saattaa heikentää tulostuslaatua (katso Väriainekasetin vaihtaminen).

  Samsung ei suosittele epäaitojen Samsung väriainekasettien, kuten uudelleentäytettyjen tai uudelleenvalmistettujen väriainekasettien käyttämistä. Samsung ei pysty takaamaan muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien laatua. Laitteen takuu ei kata huolto- tai korjaustöitä, jotka aiheutuvat muiden kuin aitojen Samsung-väriainekasettien käytöstä.

Ilmaistu väriainekasetti on melkein saavuttanut arvioidun käyttöikänsä. Laite saattaa lopettaa tulostamisen. | Vaihda väriainekasetti (lisätietoja on kohdassa Väriainekasetin vaihtaminen).

### Kasettiin liittyvät viestit

Viesti | Merkitys | Ehdotetut ratkaisut
--- | --- | ---

Tukos tai tyhjä

Avaa/sulje kansi

- Paperi on tukkeutunut paperinsyöttöalueelle.

- Kasetissa ei ole paperia.

- Poista tukos (katso Kasetissa).

- Lisää paperia kasettiin (katso Paperin lisääminen paperikasettiin).

### Verkko liittyvät viestit

Viesti | Merkitys | Ehdotetut ratkaisut
--- | --- | ---
Verkko-ongelma: IP-ristiriita | Määrittämäsi IP-osoite on jonkun toisen käytössä. | Tarkasta IP-osoite ja aseta se tarvittaessa uudelleen (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen).
Langattoman verkon virhe | Langatonta moduulia ei ole asennettu. | Ota yhteyttä huoltoon.

### Eril. viestejä

Viesti | Merkitys | Ehdotetut ratkaisut
--- | --- | ---
Kansi on auki Sulje se | Kansi ei ole tiukasti kiinni. | Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
Skannerin kansi on auki. | Asiakirjan syöttölaitteen kansi ei ole kunnolla kiinni. | Sulje kansi, kunnes se lukittuu paikalleen.
Virhe [virheen numero] Katk&kytke virta | Laitetta ei voi ohjata. | Käynnistä virta uudelleen ja yritä sen jälkeen tulostustyötä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.
Virhe [virheen numero] Ota yht. huolt.
Skanneri lukittu | Skanneri on lukittu. | Katkaise virta, kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltohenkilöstöön.