## مشکلات مربوط به قرار دادن کاغذ درون دستگاه

شرايط | راه حل های پیشنهادی
--- | ---
در حین چاپ، کاغذ درون دستگاه گیر کرده است. | کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید.

کاغذ ها به هم می چسبند

- حداکثر ظرفیت کاغذ سینی را بررسی کنید.

- مطمئن شوید که از نوع صحیح کاغذ استفاده می کنید.

- کاغذ را از سینی بیرون بیاورید، آن را کمی خم کنید و هوا دهید.

- آب و هوای مرطوب ممکن است باعث چسبیدن بعضی از کاغذها به یکدیگر شود.

چند برگ کاغذ با هم به داخل دستگاه کشیده نمی شود | ممکن است انواع مختلفی از کاغذ در سینی باشد. فقط کاغذهایی با نوع و وزن مشابه را درون دستگاه قرار دهید.

کاغذ به داخل دستگاه کشیده نمی شود

- هرگونه مانع را از درون دستگاه خارج کنید.

- کاغذ بدرستی درون دستگاه قرار داده نشده است. کاغذ را از سینی بیرون بیاورید و مجدداً آن را به طور صحیح درون دستگاه قرار دهید.

- تعداد بسیار زیادی کاغذ در سینی وجود دارد. کاغذهای اضافی را از سینی خارج کنید.

- کاغذ بسیار ضخیم است. فقط از کاغذی استفاده کنید که با مشخصات مورد نیاز دستگاه مطابقت داشته باشد.

کاغذ بصورت مداوم در دستگاه گیر می کند

- تعداد بسیار زیادی کاغذ در سینی وجود دارد. کاغذهای اضافی را از سینی خارج کنید. اگر روی مواد خاص چاپ می کنید، از تغذیه دستی در سینی استفاده کنید.

- نوع کاغذ مورد استفاده مناسب نیست. فقط از کاغذی استفاده کنید که با مشخصات مورد نیاز دستگاه مطابقت داشته باشد.

- ممکن است ذراتی درون دستگاه باقی مانده باشد. درپوش جلو را باز کرده و هر گونه آشغال را بیرون بیاورید.

پاکت ها کج شده یا بدرستی درون دستگاه قرار نمی گیرند | بررسی كه هادی های كاغذ در دو طرف پاكت قرار دارند.