## A faxcímjegyzék beállítása

A SyncThru™ Web Service segítségével a gyorshívó számokhoz hozzárendelheti a gyakrabban használt faxszámokat, és ettől fogva a címjegyzék helyszámait megadva könnyen és gyorsan megadhatja a célállomás faxszámát.

### Gyorshívó szám regisztrálása

1. A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Address Book) > Uj&Szerk. > Gyorstarcs. sz lehetőséget.

   Vagy válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Tovább > Cimjegyzek > Telefonkönyv > Lista megtekint > Egyéni > (beállítások) > Hozzáad lehetőséget az érintőképernyőn.

2. Gépeljen be egy gyorshívó számot, majd nyomja meg az OK gombot.

   Ha az adott csoporthívó szám már foglalt, a kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely lehetővé teszi a módosítását. Ha egy másik csoporthívó számmal kívánja folytatni, nyomja meg a (Back) gombot.

3. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot.

4. Írja be a kívánt faxszámot, majd nyomja meg az OK gombot.

5. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a (Cancel vagy Stop/Clear) gombot.

### A gyorshívó számok használata

Amikor faxküldésnél a készülék kéri a faxszámot, gépelje be a célállomás gyorshívó számát.

- Egy számjegyű (0 – 9) gyorshívó szám esetén nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig a számbillentyűzeten a megfelelő számot.

- Két vagy három számjegyű gyorshívó szám esetén gépelje be az első számjegyet vagy számjegyeket, majd az utolsót tartsa nyomva több mint 2 másodpercig.

- A címjegyzéket úgy érheti el, hogy a (Fax) > (Address Book) > Nyomtatas lehetőséget választja.

### A gyorshívó számok szerkesztése

1. A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Address Book) > Uj&Szerk. > Gyorstarcs. sz lehetőséget.

   Vagy válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Tovább > Cimjegyzek > Telefonkönyv > Lista megtekint > Egyéni lehetőséget az érintőképernyőn.

2. Írja be a szerkeszteni kívánt gyorshívó számot, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Írja át a nevet, és nyomja meg az OK gombot.

4. Módosítsa a faxszámot, majd nyomja meg az OK gombot.

5. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a (Cancel vagy Stop/Clear) gombot.

### Csoporthívó szám regisztrálása

1. A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Address Book) > Uj&Szerk. > Csop.tarcs.sz. lehetőséget.

   Vagy válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Tovább > Cimjegyzek > Telefonkönyv > Lista megtekint > Csoport > (beállítások) > Hozzáad lehetőséget az érintőképernyőn.

2. Gépeljen be egy csoportos tárcsázási számot, majd nyomja meg az OK gombot.

   Ha az adott csoporthívó szám már foglalt, a kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely lehetővé teszi a módosítását. Ha egy másik csoporthívó számmal kívánja folytatni, nyomja meg a (Back) gombot.

3. Úgy kereshet, hogy beírja annak a (gyorshívó számhoz rendelt) névnek az első néhány betűjét, amelyet fel szeretne venni a csoportba.

4. Válassza ki a kívánt nevet vagy számot, majd nyomja meg az OK gombot.

5. A Hozzaad? kérdés megjelenésekor válassza az Igen lehetőséget.

6. Ha további gyorshívó gombokat szeretne a csoporthoz hozzáadni, ismételje a 3. lépést.

7. Ha végzett, adjon Nem választ a Masik sz.? kérdésre, majd nyomja meg az OK gombot.

8. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a (Cancel vagy Stop/Clear) gombot.

### A csoporthívási számok szerkesztése

1. A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Address Book) > Uj&Szerk. > Csop.tarcs.sz. lehetőséget.

   Vagy válassza a Beállítás > Keszülékbeállítás > Tovább > Cimjegyzek > Telefonkönyv > Lista megtekint > Csoport lehetőséget az érintőképernyőn.

2. Gépelje be a szerkeszteni kívánt csoporthívó számot, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Adja meg a hozzáadni kívánt gyorshívó számot, és nyomja meg az OK gombot; ezután megjelenik a Hozzaad? kérdés.

   Ha egy, a csoportban már szereplő gyorshívó számot adott meg, és megnyomja az OK gombot, a Torles? kérdés fog megjelenni.

4. Nyomja meg az OK gombot szám hozzáadásához vagy törléséhez.

5. További számok hozzáadásához vagy törléséhez ismételje meg a folyamatot a 3. lépéstől.

6. A Masik sz.? kérdésnél válassza a Nem lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a (Cancel vagy Stop/Clear) gombot.

### Cím keresése a címjegyzékben

A hívószám keresésére két módszer kínálkozik. Kereshet betűrendben, vagy begépelheti a számhoz tartozó név kezdőbetűit.

1. A kezelőpulton válassza a (Fax)>(Address Book) > Keres&Tarcsaz > Gyorstarcs. sz vagy Csop.tarcs.sz. lehetőséget.

2. Válassza ki a Minden vagy az ID elemet, és nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a nevet és a számot vagy a billentyűzetnek azt a gombját, amelyen a keresendő betű van.

   Például ha a keresett név a “MOBILE,” nyomja le a 6 gombot, melyen az “MNO” betűk találhatók.

4. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a (Cancel vagy Stop/Clear) gombot.

### Címjegyzék kinyomtatása

A listát kinyomtatva ellenőrizheti az (Address Book) beállításait.

1. A kezelőpulton válassza a (Fax) > (Address Book) > Nyomtatas lehetőséget

2. Nyomja meg az OK gombot.

   A készülék elkezdi a nyomtatást.