## Ρύθμιση του υψόμετρου

Η ποιότητα εκτύπωσης επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική πίεση, που καθορίζεται από το υψόμετρο του μηχανήματος σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας καθοδηγήσουν σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του μηχανήματός σας για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης.

Πριν ορίσετε την τιμή για το υψόμετρο, προσδιορίστε σε ποιο υψόμετρο βρίσκεστε.

1. Υψηλό 3

2. Υψηλό 2

3. Υψηλό 1

4. Κανονική

Μπορείτε να καθορίσετε την τιμή υψομέτρου από την επιλογή Ρυθμίσεις συσκευής στο πρόγραμμα Samsung Easy Printer Manager ή από την ενότητα Machine στο πρόγραμμα Printer Settings Utility.

- Για χρήστες Windows και Macintosh, βλ. Ρυθμίσεις συσκευής.

- Για χρήστες Linux, βλ. Χρήση του Smart Panel.

- Αν το μηχάνημά σας είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, μπορεί να ρυθμίσετε το υψόμετρο μέσω του SyncThru™ Web Service (βλ. Χρήση του SyncThru™ Web Service).

- Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το υψόμετρο από την επιλογή System Setup στην οθόνη του μηχανήματος (βλ. Βασικές ρυθμίσεις του μηχανήματος).