## אחסון מחסנית הטונר

מחסניות טונר מכילות רכיבים רגישים לאור, טמפטרורה ולחות. חברת Samsung מציעה למשתמשים לפעול על פי המלצות אלה כדי להבטיח ביצועים מיטביים, את האיכות הגבוהה ביותר ואורך חיים מירבי עבור מחסנית הטונר החדשה שלך מתוצרת Samsung.

אחסן מחסנית זו באותה סביבה בה תעמוד המדפסת שלך. סביבה זו צריכה להיות בתנאי טמפרטורה ולחות מבוקרים. על מחסנית הטונר להישאר באריזתה המקורית הסגורה עד ההתקנה – אם האריזה המקורית אינה זמינה, כסה את הפתח העליון של המחסנית עם נייר ואחסן אותה בארון חשוך.

פתיחת אריזת המחסנית לפני השימוש בה מקצרת באופן דרמטי את חיי המדף השימושיים ואת התפעול שלה. אל תאחסן אותה על הרצפה. אם אתה מוציא את מחסנית הטונר מהמדפסת, אחסן אותה בהתאם להנחיות הבאות.

- אחסן את מחסנית הטונר בתוך השקית המגינה של האריזה המקורית.

- אחסן בצורה שטוחה (לא בקצה) כשאותו צד פונה כלפי מעלה כאילו היא מותקנת בהתקן.

- אל תאחסן חומרים מתכלים באחד מהתנאים הבאים:

  - טמפרטורה גבוהה מ-‏40 מעלות צלזיוס.

  - טווח לחות של פחות מאשר 20% או יותר מאשר 80%.

  - סביבה בה מתרחשים שינויים קיצוניים בלחות או בטמפרטורה.

  - - אור שמש ישיר או תאורת חדר.

  - מקומות מאובקים.

  - במכונית למשך זמן ארוך.

  - סביבה בה נמצאים גזים משתכים.

  - סביבה בעלת אוויר מלוח.

### הוראות טיפול

- אל תיגע בפני השטח של התוף הפוטו-מוליך במחסנית.

- אין לחשוף את המחסנית לרטטים או רעידות לא רצויות.

- לעולם אין לסובב את התוף באופן ידני, בייחוד לכיוון השני; דבר זה עלול לגרום לנזק פנימי והטונר עלול להישפך.

### שימוש במחסנית הטונר

Samsung Electronics אינה ממליצה או מאשרת שימוש במחסניות טונר שאינן מתוצרת Samsung עם המדפסת, לרבות מחסניות טונר ללא שם מסחרי, מותגי חנות, שמולאו מחדש או ששוחזרו.

האחריות של Samsung עבור המדפסת אינה מכסה נזקים להתקן שנגרמו כתוצאה משימוש במחסניות טונר שמולאו מחדש או שוחזרו, או שאינן מתוצרת Samsung.

### אורך חיי מחסנית משוער

אורך החיים המשוער של מחסנית הטונר (אורך החיים של תפוקת המחסנית) תלוי בכמות הטונר המנוצלת במשימות ההדפסה. תפוקת ההדפסה בפועל עשויה להיות שונה בהתאם לצפיפות ההדפסה של העמודים שעליהם אתה מדפיס, הסביבה התפעולית, אחוז אזור התמונה, מרווחי ההדפסה, סוג חומר ההדפסה ו/או גודל חומר ההדפסה. לדוגמה, אם תדפיס הרבה גרפיקה, צריכת הטונר גבוהה יותר וייתכן שיהיה עליך להחליף את המחסנית לעיתים קרובות יותר.