## A kijelző üzenetek magyarázata

A kezelőpanel kijelzőjén üzenetek jelennek meg, jelezve a készülék állapotát vagy az esetleges hibákat. Az alábbi táblázatok alapján kaphat bővebb tájékoztatást az üzenetekkel, jelentésükkel és az esetleges hibák elhárításával kapcsolatban.

- Ezt a funkciót a SCX-340x/SCX-340xW Series típusok nem támogatják. A hibát a számítógépen a Nyomtató Állapota vagy a Smart Panel programablakok útmutatásainak követésével küszöbölheti ki (lásd: A Samsung Nyomtató Állapota használata vagy A Smart Panel használata).

- Ha nem találja az üzenetet a táblázatban, a tápellátás ki-bekapcsolása után próbálkozzon a nyomtatási feladattal újra. Ha a probléma nem szűnik meg, vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.

- Ha felhívja a szervizt, célszerű a képviselővel ismertetni a kijelzőn megjelenő üzenetet.

- A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány üzenet nem jelenik meg.

- [hiba kódszáma] a hiba számát jelöli.

### Papírelakadással kapcsolatos üzenetek

Üzenet | Jelentés | Javasolt megoldások
--- | --- | ---
Dok.elakadas. megszuntetes | A behelyezett dokumentum elakadt a dokumentumadagolóban. | Szüntesse meg az elakadást (lásd: Dokumentumelakadások elhárítása).

Elak. v. ures

ajtót nyit/zár

- A papír elakadt a papírbehúzási területen.

- Nincs papír az adagolótálcában.

- Szüntesse meg az elakadást (lásd: A tálcában).

- Helyezzen papírt a tálcába (lásd: Papír behelyezése a tálcába).

Papirelakadas keszulekben | Papírelakadás történt a nyomtató belsejében. | Szüntesse meg az elakadást (lásd: A gép belsejében).

### Festékkazettával kapcsolatos üzenetek

Üzenet | Jelentés | Javasolt megoldások
--- | --- | ---
Helyezzen be festekkazettat | Nincs festékkazetta a nyomtatóban. | Helyezzen be egy festékkazettát.
Nem kompatibilis festekkazetta | Nem megfelelő festékkazettát helyezett be. | Helyezzen be egy a géphez gyártott, eredeti Samsung festékkazettát.
Keszitsen elo uj festekkazetta | Kis mennyiségű festék maradt a megjelölt kazettában. A festékkazetta becsült élettartama a vége felé jár. | Készítsen elő egy új festékkazettát cserére. Ideiglenesen javíthatja a nyomtatás minőségét a maradék festék újbóli egyenletes eloszlatásával (lásd: A festék újraelosztása).

Cserelje ki ujra a kazettat

A megjelölt festékkazetta már majdnem elérte becsült élettartama végét.

A festékkazetta várható élettartama a kazetta becsült vagy várható élettartamát jelenti, ami az átlagos nyomtatási kapacitást jelzi az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően (lásd Elérhető kellékanyagok). A nyomtatható oldalak számát befolyásolhatja az üzemi környezet, a nyomtatási terület mérete, a nyomtatások között eltelt idő, a nyomathordozó, ennek mérete, valamint a képek mérete is. Amikor a „cserélje ki a festékkazettát” üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a nyomtatás leáll, valamennyi festék még lehet a festékkazettában.

- Választhat a kezelőpulton megjelenő Leállítás és Folytatás lehetőségek közül. A Leállítás lehetőséget választva a nyomtatás leáll, és csak a festékkazetta cseréje után folytatódik. A Folytatás lehetőséget választva a nyomtatás folytatódik, de ilyenkor a nyomtatási minőség nem garantált.

- Ha ez az üzenet megjelenik, a legjobb nyomtatási minőség érdekében cserélje ki a festékkazettát. Ha a kazettát ekkor tovább használja, a nyomtatás minősége romolhat (lásd: A festékkazetta cseréje).

  A Samsung nem tanácsolja nem eredeti Samsung márkájú, például utántöltött vagy újrahasznosított festékkazetták használatát. A Samsung nem tudja garantálni a nem eredeti Samsung festékkazetták minőségét. A nem eredeti Samsung festékkazetták használatából eredő karbantartás vagy javítás költségét nem fedezi a berendezésre adott garancia.

A megjelölt festékkazetta elérte becsült élettartama végét. Előfordulhat, hogy készülék nem nyomtat. | Cserélje ki a festékkazettát (lásd: A festékkazetta cseréje).

### Tálcához kapcsolódó üzenetek

Üzenet | Jelentés | Javasolt megoldások
--- | --- | ---

Elak. v. ures

ajtót nyit/zár

- A papír elakadt a papírbehúzási területen.

- Nincs papír az adagolótálcában.

- Szüntesse meg az elakadást (lásd: A tálcában).

- Helyezzen papírt a tálcába (lásd: Papír behelyezése a tálcába).

### Hálózattal kapcsolatos üzenetek

Üzenet | Jelentés | Javasolt megoldások
--- | --- | ---
Hálózati probl.: IP utkozes | A megadott hálózati IP-címet más használja. | Ellenőrizze az IP-címet, és állítsa be újra, ha szükséges (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása).
Vezetek nelkuli halozat hiba | Nincs beszerelve a vezeték nélküli modul. | Hívja a márkaszervizt.

### Különféle üzenetek

Üzenet | Jelentés | Javasolt megoldások
--- | --- | ---
Ajto nyitva Zarja be. | A fedél nincs biztonságosan lecsukva. | Csukja be a fedelet, amíg az nem rögzül a helyére.
Szkenner kiado nyilasa nyitva | A dokumentumadagoló fedele nincs biztonságosan rögzítve. | Csukja be a fedelet, amíg az nem rögzül a helyére.
Hiba [hiba száma] kapcsolja ki-be. | A készülék nem vezérelhető. | Kapcsolja ki-, majd újra be a tápáramot, és próbálja újra a nyomtatást. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizt.
Hiba [hiba száma] Hívja a márkaszervizt.
Szkenner lezarva | A lapolvasó zárolva van. | Indítsa újra a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a márkaszervizt.