## Technische Daten

### Allgemeine technische Daten

Die nachfolgend aufgeführten technischen Daten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Aktuelle Informationen oder Änderungshinweise finden Sie auf www.samsung.com.

Elemente | Beschreibung
--- | ---
Abmessungen | Breite x Länge x Höhe | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Gewicht | Maschine mit Verbrauchsmaterial | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg
Geräuschpegel[b] | Bereitschaftsmodus | Unter 26 dB(A)
Druckmodus | Unter 50 dB(A)
Kopiermodus | Vorlagenglas | Unter 50 dB(A)
Vorlageneinzug | Unter 52 dB(A)
Scanmodus | Vorlagenglas | Unter 52 dB(A)
Vorlageneinzug | Unter 54 dB(A)
Temperatur | Betrieb | 10 bis 32 °C
Lagerung (verpackt) | -20 bis 40 °C
Feuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Lagerung (verpackt) | 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Netzspannung[c] | Modelle für 110 Volt | AC 110 - 127 V
Modelle für 220 Volt | AC 220 - 240 V
Stromverbrauch | Normaler Betrieb | Unter 310 W
Bereitschaftsmodus | Unter 30 W

Energiesparmodus

- SCX-340x Series: Unter 1,2 W

- SCX-340xW Series: Unter 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Unter 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Unter 2,1 W

Standby-Modus | Unter 0,45 W
Drahtlos [d] | Modul | T77H262

[a] Abmessung und Gewicht sind ohne Hörer gemessen.

[b] Schalldruckpegel, ISO 7779. Getestete Konfiguration: Basisinstallation des Geräts, Papierformat A4, einseitiger Druck.

[c] Auf dem Typenschild des Geräts finden Sie die richtige Voltzahl (V), die Frequenz (Hertz) und die Stromstärke (A) für Ihr Gerät.

[d] Nur Drahtlos-Modelle (siehe Funktionen nach Modell).

### Technische Daten der Druckmedien

Art | Papierformat | Abmessungen | Druckmediengewicht / Kapazität[a]
--- | --- | --- | ---
Schacht | Manuelle Zufuhr in Fach[b]

Normalpapier

US-Letter

216 x 279 mm

71 bis 85 g/m2

- 150 Blatt 80 g/m2

71 bis 85 g/m2

- 1 Blatt

US-Legal | 216 x 356 mm
US-Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
US-Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Umschlag

Umschlag Monarch

98 x 191 mm

75 bis 90 g/m2

- 10 Blatt

75 bis 90 g/m2

- 1 Blatt

Umschlag Nr. 10 | 105 x 241 mm
Umschlag DL | 110 x 220 mm
Umschlag C5 | 162 x 229 mm

Dickes Papier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

86 bis 120 g/m2

- 50 Blatt 120 g/m2

86 bis 120 g/m2

- 1 Blatt

Dünnes Papier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

60 bis 70 g/m2

- 160 Blatt 60 g/m2

60 bis 70 g/m2

- 1 Blatt

Baumwollpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

75 bis 90 g/m2

- 150 Blatt 80 g/m2

75 bis 90 g/m2

- 1 Blatt

Farbe

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

75 bis 90 g/m2

- 150 Blatt 80 g/m2

75 bis 90 g/m2

- 1 Blatt

Vorgedruckt

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

75 bis 90 g/m2

- 150 Blatt 80 g/m2

75 bis 90 g/m2

- 1 Blatt

Recycelt

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

60 bis 90 g/m2

- 150 Blatt 80 g/m2

60 bis 90 g/m2

- 1 Blatt

Etiketten[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

120 bis 150 g/m2

- 10 Blatt

120 bis 150 g/m2

- 1 Blatt

Karten

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Postkarte 4x6

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

121 bis 163 g/m2

- 10 Blatt

121 bis 163 g/m2

- 1 Blatt

Schreibmaschinenpapier (Bond-Qualität)

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

- 10 Blatt

- 1 Blatt

Archivpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

Siehe hierzu den Abschnitt zu Normalpapier

- 100 Blatt

- 1 Blatt

Mindestgröße (benutzerdefiniert) | 76 x 127 mm (3 x 5 Zoll) | 60 bis 163 g/m2
Maximalgröße (benutzerdefiniert) | 216 x 356 mm
[a] Die maximale Kapazität kann je nach Gewicht und Dicke des Druckmediums und den Umgebungsbedingungen variieren. [b] 1 Blatt beim manuellen Einzug. [c] Die Glätte der in diesem Gerät verwendeten Etiketten muss zwischen 100 und 250 (Sheffield) liegen. Dies ist der numerische Glättegrad.

### Systemanforderungen

#### Microsoft® Windows®

Betriebssystem | Voraussetzungen (empfohlen)
--- | ---
CPU | Arbeitsspeicher | Freier Festplattenspeicher
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB bis 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32- oder 64-Bit-Prozessor oder höher | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Unterstützung von DirectX® 9-Grafik mit 128 MB Speicher (zur Aktivierung des Designs „Aero“).

- DVD-R/W Laufwerk

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) oder 1,4 GHz (x64) Prozessor (2 GHz oder schneller) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 oder höher ist die Mindestvoraussetzung für alle Windows-Betriebssysteme.

- Die Software kann nur von Benutzern mit Administratorrechten installiert werden.

- Windows Terminal Services ist mit Ihrem Gerät kompatibel.

- Bei Windows 2000 muss Service Pack 4 oder höher installiert sein.

#### Macintosh

Betriebssystem | Voraussetzungen (empfohlen)
--- | ---
CPU | Arbeitsspeicher | Freier Festplattenspeicher

Mac OS X 10.4

- Intel®-Prozessoren

- PowerPC G4/G5

- 128 MB für einen PowerPC-basierten Mac (512 MB)

- 512 MB für Intel-basierte Mac-Systeme (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel®-Prozessoren

- PowerPC G4/G5, 867 MHz oder schneller

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel®-Prozessoren

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Intel®-Prozessoren

2 GB

4 GB

#### Linux

Menüpunkte | Anforderungen
--- | ---

Betriebssystem

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 Bit)

Fedora Core 5 - 13 (32/64 Bit)

SuSE Linux 10.1 (32 Bit)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 Bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 Bit)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 Bit)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 Bit)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Arbeitsspeicher | 512 MB (1 GB)
Freier Festplattenspeicher | 1 GB (2 GB)

### Netzwerkumgebung

Nur Modelle für Netzwerk und Drahtlosnetzwerk (siehe Funktionen nach Modell).

Sie müssen am Gerät die Netzwerkprotokolle einrichten, um es als Netzwerkdrucker verwenden zu können. Die folgende Tabelle zeigt, welche Netzwerkumgebungen vom Gerät unterstützt werden.

Elemente | Technische Daten
--- | ---

Netzwerkschnittstelle

- Ethernet 10/100 Base TX, drahtgebundenes LAN

- 802.11b/g/n Wireless LAN

Netzwerkbetriebssystem

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Verschiedene Linux-Betriebssysteme

- Mac OS X 10.4 bis 10.7

Netzwerkprotokolle

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

WLAN-Sicherheit

- Authentifizierung: Offenes System, Gemeinsamer Schlüssel, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Verschlüsselung: WEP64, WEP128, TKIP, AES