## Εγκατάσταση συστήματος

### Ρυθμίσεις μηχανήματος

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Machine Setup στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Initial Setup στην οθόνη αφής.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Machine ID | Ρυθμίζει το ID του μηχανήματος που θα εκτυπώνεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας φαξ που θα στέλνετε.
Fax Number | Ρυθμίζει τον αριθμό φαξ του μηχανήματος που θα εκτυπώνεται στο επάνω μέρος κάθε σελίδας φαξ που θα στέλνετε.
Date & Time | Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.
Clock Mode | Επιλέγει τη μορφή προβολής της ώρας ανάμεσα σε 12 ώρες και 24 ώρες.

Form Menu

- Off: Εκτυπώνει σε κανονική λειτουργία.

- Single Form: Εκτυπώνει όλες τις σελίδες με την πρώτη φόρμα.

- Double Form: Εκτυπώνει την μπροστινή σελίδα με την πρώτη φόρμα και την πίσω σελίδα με τη δεύτερη φόρμα.

Select Form | Η επικάλυψη φόρμας είναι εικόνες που αποθηκεύονται στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης (σκληρό δίσκο) του εκτυπωτή ως μια ειδική μορφή αρχείου που μπορεί να εκτυπωθεί σε στρώματα σε οποιοδήποτε έγγραφο.
HDD Spooling | Όταν είναι On, αποθηκεύει έγγραφα στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης (σκληρό δίσκο) για εκτύπωση μέσω δικτύου.
Language | Ρυθμίζει τη γλώσσα του κειμένου που εμφανίζει στην οθόνη του πίνακα ελέγχου.
Default Mode | Ρυθμίζει την προεπιλεγμένη λειτουργία του μηχανήματος ανάμεσα στις λειτουργίες φαξ, αντιγραφής ή σάρωσης.
Default Paper Size | Μπορείτε να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος χαρτιού που θα χρησιμοποιείτε.
Power Save | Ρυθμίζει το χρόνο αναμονής του μηχανήματος πριν τεθεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν το μηχάνημα δεν λαμβάνει δεδομένα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο, η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται αυτόματα.
Scan PWR Save | Ρυθμίζει το χρόνο αναμονής του σαρωτή του μηχανήματος πριν τεθεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ο σαρωτής δεν λαμβάνει δεδομένα για μεγάλη χρονική περίοδο, η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται αυτόματα.
System Timeout | Ρυθμίζει το χρόνο για τον οποίο το μηχάνημα θυμάται τις ρυθμίσεις αντιγραφής που έχουν χρησιμοποιηθεί. Μετά τη λήξη του χρονικού ορίου, το μηχάνημα κάνει επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής.
Job Timeout | Ρυθμίζει τη διάρκεια αναμονής του εκτυπωτή πριν από την εκτύπωση της τελευταίας σελίδας της εργασίας εκτύπωσης που δεν τελειώνει με εντολή για εκτύπωση της σελίδας.

Wakeup Event

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνθήκη για αφύπνιση από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ενεργοποιήστε το στοιχείο.

- Button Press: Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί εκτός απο το κουμπί τροφοδοσίας, το μηχάνημα επανέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- Scanner: Όταν τοποθετήσετε χαρτί στον τροφοδότη εγγράφων, το μηχάνημα επανέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- Printer: Όταν ανοίξετε ή κλείσετε το δίσκο χαρτιού, το μηχάνημα επανέρχεται από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Auto Continue

Καθορίζει αν το μηχάνημα θα συνεχίσει να εκτυπώνει όταν εντοπίσει χαρτί που δεν ταιριάζει με τις ρυθμίσεις χαρτιού.

- Off: Εάν παρουσιαστεί ασυμφωνία χαρτιού, το μηχάνημα περιμένει μέχρι να τοποθετήσετε το σωστό χαρτί.

- On: Αν κάποιο χαρτί δεν ταιριάζει, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Το μηχάνημα περιμένει περίπου 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, το μήνυμα διαγράφεται αυτόματα και συνεχίζεται η εκτύπωση.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Βελτιστοποιεί την ποιότητα εκτύπωσης ανάλογα με το υψόμετρο του μηχανήματος.

Auto CR | Σας επιτρέπει να προσαρτήσετε τους απαιτούμενους χαρακτήρες επαναφοράς με κάθε αλλαγή γραμμής, κάτι που είναι χρήσιμο για τους χρήστες Unix ή DOS.
Firmware Version | Εμφανίζει την έκδοση υλικολογισμικού του προϊόντος.
AutoComplete | Παρέχει προτάσεις ενώ πληκτρολογείτε μια διεύθυνση email ή έναν αριθμό φαξ. Αυτό σας επιτρέπει να βρείτε και να επιλέξετε τα στοιχεία χωρίς να τα πληκτρολογήσετε πλήρως.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Καθορίζει αν το μηχάνημα θα συνεχίσει να εκτυπώνει όταν εντοπίσει χαρτί που δεν ταιριάζει. Για παράδειγμα, εάν τόσο ο δίσκος 1 και ο δίσκος 2 είναι γεμάτοι με το ίδιο μέγεθος χαρτιού, το μηχάνημα εκτυπώνει αυτόματα από το δίσκο 2 όταν τελειώσει το χαρτί στο δίσκο 1.

Αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται εάν είχατε επιλέξει Αυτόματα στην επιλογή Προέλευση χαρτιού από το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Paper Substit. Paper Substitution | Αντικαθιστά αυτόματα το μέγεθος χαρτιού του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή ώστε να εμποδίσει την ασυμφωνία χαρτιού ανάμεσα στα Letter και A4. Για παράδειγμα, αν έχετε στο δίσκο χαρτί A4, αλλά στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχετε ρυθμίσει το μέγεθος χαρτιού σε Letter, το μηχάνημα εκτυπώνει σε χαρτί A4 και αντιστρόφως.
Paper Mismatch | Καθορίστε εάν θα παραβλέπεται το σφάλμα ασυμφωνίας χαρτιού ή όχι. Εάν επιλέξετε Off, το μηχάνημα δεν σταματάει την εκτύπωση ακόμη και αν υπάρξει ασυμφωνία χαρτιού.
PrintBlankPage | Ο εκτυπωτής εντοπίζει από τα δεδομένα εκτύπωσης από τον υπολογιστή εάν η σελίδα είναι κενή ή όχι. Μπορείτε να ρυθμίσετε να γίνεται εκτύπωση ή παράλειψη κενών σελίδων.

Multi-Bin

- Mode: Επιλέγει τη λειτουργία κάδου πολλαπλής εξόδου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

- Default Bin: Επιλέγει τον κάδο που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή.

Default Source | Καθορίζει τον κάδο που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή.
Address Book | Προβάλλει ή εκτυπώνει τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα διευθύνσεων email.

Maintenance

- Clean Drum: Καθαρίζει το τύμπανο OPC της κασέτας εκτυπώνοντας ένα φύλλο.

- Clean Fuser: Καθαρίζει το φούρνο εκτυπώνοντας ένα φύλλο.

- CLR Empty Msg. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν είναι άδεια η κασέτα τόνερ.

- Supplies Info. Σας επιτρέπει να ελέγχετε πόσες σελίδες εκτυπώθηκαν και πόσος γραφίτης απομένει στην κασέτα.

- TonerLow Alert: Εάν έχει εξαντληθεί το τόνερ στην κασέτα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ενημερώνει το χρήστη να αλλάξει την κασέτα τόνερ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή ώστε να εμφανίζεται ή να μην εμφανίζεται αυτό το μήνυμα.

- Paper Stacking: Αν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα σε χώρο με υψηλή υγρασία ή αν χρησιμοποιείτε μέσα εκτύπωσης που είναι υγρά εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, τα εκτυπωμένα φύλλα στο δίσκο εξόδου ενδέχεται να είναι καμπυλωμένα και να μην στοιβάζονται σωστά. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτή για να στοιβάζονται σφιχτά τα εκτυπωμένα φύλλα. Ωστόσο, η χρήση της λειτουργίας αυτής θα καθυστερήσει την εκτύπωση.

Import Setting | Κάνει εισαγωγή στο μηχάνημα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ένα USB memory stick.
Export Setting | Κάνει εξαγωγή στο μηχάνημα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ένα USB memory stick.
Toner Save | Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη και μειώνει το κόστος ανά σελίδα πέρα από το αναμενόμενο για την κανονική κατάσταση λειτουργίας, αλλά μειώνει την ποιότητα εκτύπωσης.
Quiet Mode | Μπορείτε να μειώσετε το θόρυβο εκτύπωσης ενεργοποιώντας αυτό το στοιχείο μενού. Ωστόσο, μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα εκτύπωσης και να υποβαθμιστεί η ποιότητα.

Eco Settings

Σας επιτρέπει να εξοικονομήσετε πόρωους εκτύπωσης και ενεργοποιεί εκτύπωση που είναι φιλική προς το περιβάλλον.

- Default Mode: Επιλέξτε εάν θα ενεργοποιήσετε ή θα απενεργοποιήσετε την οικονομική λειτουργία.

  On force (On-Forced): Ενεργοποιεί την οικονομική λειτουργία με κωδικό πρόσβασης. Εάν ένας χρήστης θέλει να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει την οικονομική λειτουργία, θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό πρόσβασης.

- Select Template (Select Temp.): Επιλέγει το πρότυπο οικονομικής λειτουργίας που έχει ρυθμιστεί από το SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Κάνει επαναφορά των προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων του μηχανήματος.

### Ρυθμίσεις χαρτιού

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Paper Setup στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Paper Setup στην οθόνη αφής.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Paper Size | Ορίζει ως μέγεθος χαρτιού το A4, Letter ή άλλο μέγεθος χαρτιού, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.
Paper Type | Επιλέγει τον τύπο χαρτιού για κάθε δίσκο.
Paper Source | Επιλέγει από ποιο δίσκο θα χρησιμοποιηθεί το χαρτί.
Margin | Ρυθμίζει τα περιθώρια για το έγγραφο.
Tray Confirm | Ενεργοποιεί το μήνυμα επιβεβαιώσης δίσκου. Εάν ανοίξετε και κλείσετε ένα δίσκο, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας ρωτάει εάν θα καθορίσετε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού για το δίσκο που μόλις άνοιξε.

### Sound/Volume

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Sound/Volume στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume στην οθόνη αφής.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Key sound | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο πλήκτρων. Όταν αυτή η επιλογή ρυθμιστεί σε On, ακούγεται ένας τόνος κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο.
Alarm Sound | Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ήχο ειδοποίησης. Όταν αυτή η επιλογή ρυθμιστεί στο On, ακούγεται ένας τόνος ειδοποίησης, σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή ολοκληρωθεί η επικοινωνία φαξ.

Speaker

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους ήχους από την τηλεφωνική γραμμή μέσω του μεγαφώνου, όπως τον τόνο κλήσης ή τον τόνο φαξ. Όταν αυτή η επιλογή ρυθμιστεί στο Comm. το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, μέχρι να απαντήσει η απομακρυσμένη συσκευή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του ήχου χρησιμοποιώντας την επιλογή On Hook Dial. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου μόνο όταν η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη.

1. Πατήστε (Φαξ) στον πίνακα ελέγχου.

2. Πατήστε On Hook Dial. Ακούγεται από το ηχείο ο τόνος κλήσης.

3. Πατήστε τα βελάκια μέχρι να ακουστεί η ένταση που θέλετε.

4. Πατήστε On Hook Dial για να αποθηκεύσετε την αλλαγή και να επανέλθετε στην κατάσταση ετοιμότητας.

Ringer | Ρυθμίζει την ένταση του κουδουνιού. Για την ένταση ήχου του κουδουνιού μπορείτε να επιλέξετε την απενεργοποίηση, τη χαμηλή, μεσαία και την υψηλή.

### αναφορές

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Report στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Reports στην οθόνη αφής.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Menu Map | Εκτυπώνει το χάρτη μενού, ο οποίος παρουσιάζει τη διάταξη και τις τρέχουσες ρυθμίσεις αυτού του μηχανήματος.
All Reports | Εκτυπώνει όλα τα είδη των αναφορών που παρέχει αυτό το μηχάνημα.
Configuration | Εκτυπώνει μια αναφορά με όλες τις παραμέτρους του μηχανήματος.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Εκτυπώνει την ενημερωτική σελίδα αναλωσίμων.

Address Book | Εκτυπώνει όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένες τη δεδομένη στιγμή στη μνήμη του μηχανήματός σας.
Demo Page | Εκτυπώνει τη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε αν το μηχάνημα εκτυπώνει σωστά ή όχι.
Fax Send | Εκτυπώνει μια αναφορά μετάδοσης που περιλαμβάνει τον αριθμό του φαξ, τον αριθμό των σελίδων, τον παρερχόμενο χρόνο της εργασίας, τη λειτουργία επικοινωνίας και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας για μια εργασία φαξ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημά σας, έτσι ώστε να εκτυπώνει αυτόματα μια αναφορά επιβεβαίωσης μετάδοσης μετά από κάθε εργασία φαξ.
Fax Sent | Εκτυπώνει πληροφορίες σχετικά με τα φαξ που λάβατε πρόσφατα.
Fax Received | Εκτυπώνει πληροφορίες σχετικά με τα φαξ που λάβατε πρόσφατα.
Email Sent | Εκτυπώνει πληροφορίες σχετικά με τα email που λάβατε πρόσφατα.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Εκτυπώνει τη λίστα εγγράφων που είναι αποθηκευμένα την παρούσα στιγμή για μεταχρονισμένα φαξ, μαζί με την ώρα έναρξης και τον τύπο κάθε λειτουργίας.

JunkFax | Εκτυπώνει τους αριθμούς φαξ που έχουν καθοριστεί ως ανεπιθύμητοι.

- Network Conf.

- Network Configuration

Εκτυπώνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και τις παραμέτρους δικτύου του μηχανήματός σας.

- User Auth

- Local User Authentication

Εκτυπώνει τους εξουσιοδοτημένους χρήστες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη λειτουργία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

PCL Font | Εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών PCL.

- PS Font

- PS3 Font List

Εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών PS/PS3.

EPSON Font | Εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών EPSON.
KSC5843 Font | Εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών KSC5843.
KSC5895 Font | Εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών KS5895.
KSSM Font List | Εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών KSSM.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Εκτυπώνει Τους χρήστες και τα αναγνωριστικά τους με τα οποία συνδέθηκαν στον τομέα.

Usage Counter | Εκτυπώνει μια σελίδα με στοιχεία χρήσης. Η σελίδα χρήσης περιέχει το συνολικό αριθμό εκτυπωμένων σελίδων.
Fax Options | Εκτυπώνει τις πληροφορίες των αναφορών φαξ.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Εκτυπώνει εργασίας που είναι αποθηκευμένες στην προαιρετική μνήμη ή σε συσκευή μαζικής αποθήκευσης (σκληρό δίσκο).

- Completed Job

- Completed Jobs

Εκτυπώνει τη λίστα ολοκληρωμένων εργασιών.

Accounting Report | Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί η Αντιστοίχιση εργασίας από το SyncThru™ Web Admin Service. Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά μετρήσεων εκτύπωσης για κάθε χρήστη.

### Συντήρηση

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Maintenance στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Initial Setup στην οθόνη αφής.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
CLR Empty Msg. | Όταν έχει αδειάσει μια κασέτα τόνερ, εμφανίζεται αυτή η επιλογή. Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή του μηνύματος κενής κασέτας.
Ignore Toner | Μπορείτε να ρυθμίσετε το μηχάνημα να αγνοεί το μήνυμα κενής κασέτας και να συνεχίζει με την εκτύπωση εκτός από τα εισερχόμενα φαξ.
Supplies Life | Εμφανίζει τις ενδείξεις διάρκειας ζωής των αναλωσίμων (βλ. Παρακολούθηση της διάρκειας ζωής αναλωσίμων).
TonerLow Alert | Προσαρμόζει το επίπεδο ειδοποίησης για χαμηλή στάθμη τόνερ ή άδεια κασέτα τόνερ (βλ. Ρύθμιση της ειδοποίησης χαμηλής στάθμης τόνερ).

- Serial Number

- Serial No.

Εμφανίζει τον αριθμό σειράς του μηχανήματος. Όταν καλέσετε το σέρβις ή εγγραφείτε ως χρήστης στην ιστοσελίδα της Samsung, θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό.

Paper Stacking | Ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης για δίσκους. Όταν δεν είναι διαθέσιμος ένας δίσκος γιατί δεν έχει χαρτί ή υπάρχει ασυμφωνία χαρτιού, αυτή η επιλογή επιτρέπει στον εκτυπωτή να κάνει τροφοδοσία χαρτιού από άλλο διαθέσιμο δίσκο.
Color | Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση χρώματος όπως το επίπεδο της αντίθεσης, την καταχώρηση χρώματος, την πυκνότητα χρώματος, κλπ.
Ram Disk | Ρυθμίζει κάποιο τμήμα του δίσκου ram στο χώρο αποθήκευσης εργασιών. Η χρήση του χώρου αποθήκευσης ενεργοποιεί το μενού διαχείρισης εργασιών (βλ. Διαχείριση εργασιών). Αυτό επιτρέπει την αποστολή των δεδομένων από τον υπολογιστή σας στην ουρά εκτύπωσης του δίσκου ram.

### Καθαρισμός ρυθμίσεων

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Clear Setting στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Restore Options στην οθόνη αφής.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
All Settings | Απαλείφει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη και επαναφέρει όλες σας τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές του εργοστασίου.
Printer Setup | Επαναφέρει όλες τις επιλογές του εκτυπωτή στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Paper Setup | Επαναφέρει όλες τις επιλογές χαρτιού στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- Fax Setup

- Fax Default

Επαναφέρει όλες τις επιλογές φαξ στις προεπιλογές του εργοστασίου.

- Copy Setup

- Copy Default

Επαναφέρει όλες τις επιλογές αντιγραφής στις προεπιλογές του εργοστασίου.

- Scan Setup

- Scan Default

Επαναφέρει όλες τις επιλογές σάρωσης στις προεπιλογές του εργοστασίου.

System Setup | Επαναφέρει όλες τις επιλογές συστήματος στις του προεπιλογές εργοστασίου.
Network Setup | Επαναφέρει όλες τις επιλογές δικτύου στις προεπιλογές του εργοστασίου. (απαιτείται επανεκκίνηση.)
Address Book | Απαλείφει όλες τις καταχωρήσεις διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη.

- Fax Sent

- Sent Report

Απαλείφει όλες τις εγγραφές των απεσταλμένων φαξ.

Email Sent | Απαλείφει όλες τις εγγραφές των απεσταλμένων email.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Απαλείφει όλες τις εγγραφές των ληφθέντων φαξ.

### Διαχείριση εργασιών

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

Για να αλλάξετε τις επιλογές μενού:

- Πατήστε (Menu) > System Setup > Job Manage στον πίνακα ελέγχου.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Active Job | Εμφανίζει τις λίστες εργασιών εκτύπωσης που είναι σε αναμονή για εκτύπωση.
Store Job | Εμφανίζει τις λίστες εργασιών εκτύπωσης που είναι αποθηκευμένες στο δίσκο.
File Policy | Εάν στη μνήμη υπάρχει ήδη κάποιο αρχείο με το όνομα που θέλετε να εισαγάγετε, μπορείτε να μετονομάσετε ή να αντικαταστήσετε το αρχείο.

### Αντικατάσταση εικόνας

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

- Πατήστε (Menu) > System Setup > ImageOverwrite στον πίνακα ελέγχου.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Manual | Μπορείτε να γράψετε επάνω από την ενσωματωμένη μνήμη USB για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.

### Ρυθμίσεις USB

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

- Πατήστε USB στην οθόνη αφής.

Επιλογη | Περιγραφή
--- | ---
Print From | Προβάλλει τη λίστα αρχείων από το File Navigation. Επιλέξτε ένα αρχείο για εκτύπωση.
Scan to USB | Ρυθμίζει τον προορισμό σάρωσης σε USB. Σαρώνετε τα πρωτότυπα και αποθηκεύετε τη σαρωμένη εικόνα σε μια συσκευή USB.
File Manage | Προβάλλει τη λίστα αρχείων από το File Navigation. Επιλέξτε ένα αρχείο για διαγραφή. Μπορείτε να κάνετε διαμόρφωση της συσκευής USB.
Show Space | Εμφανίζει το χώρος που απομένει.

### Ρυθμίσεις προσομοίωσης

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

- Πατήστε (Menu) > Print Setup > Emulation στον πίνακα ελέγχου.

Στοιχείο | Περιγραφή
--- | ---
Emulation Type | Η γλώσσα μηχανήματος καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας του υπολογιστή με το μηχάνημα.
Setup | Ενεργοποιεί τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον επιλεγμένο τύπο προσομοίωσης.

### Ρυθμίσεις email

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

- Πατήστε Setup > Machine Setup > Email Setup στην οθόνη αφής.

Επιλογη | Περιγραφή
--- | ---
SMTP Server | Ρυθμίζει τη διαμόρφωση του διακομιστή SMTP.
Send to Self | Στέλνει το email σε εσάς ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ή να το χρησιμοποιήσετε για υπενθύμιση.
Default To Address | Καθορίζει ως προεπιλεγμένη μια διεύθυνση email προορισμού.
Default From | Καθορίζει ως προεπιλεγμένη τη διεύθυνση email ενός αποστολέα.
Default Subject | Καθορίζει ως προεπιλεγμένο το θέμα ενός email.

### Ρυθμίσεις βιβλίου διευθύνσεων

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Address Book στην οθόνη αφής.

Επιλογη | Περιγραφή
--- | ---
PhoneBook | Προσθέτει, προβάλλει, εκτυπώνει ή διαγράφει τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ομάδα.
Email | Προσθέτει, προβάλλει, εκτυπώνει ή διαγράφει τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια ομάδα.

### Ρυθμίσεις Κουτιού εγγράφων

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

#### Doc Box Feature

- Πατήστε (Menu) > Document Box > Doc Box Feature στον πίνακα ελέγχου.

Επιλογη | Περιγραφή
--- | ---
Add From Scan | Αποθηκεύει τα σαρωμένα έγγραφα σε μια θυρίδα. Το αποθηκευμένο αρχείο θα ονομαστεί αυτόματα και θα έχει τη μορφή “έτοςμήναςημέραώρεςλεπτάδευτερόλεπτα”.
Task From Box | Εκτυπώνει ένα έγγραφο από μια θυρίδα.

#### Doc Box Setup

- Πατήστε (Menu) > Document Box > Doc Box Setup στον πίνακα ελέγχου.

Επιλογη | Περιγραφή
--- | ---
Add From Scan | Ρυθμίζει τις προεπιλεγμένες τιμές για την αποθήκευση του εγγράφου σε μια θυρίδα.
Task From Box | Ρυθμίζει τις προεπιλεγμένες τιμές για την εκτύπωση του εγγράφου από μια θυρίδα.

### Εγκατάσταση δικτύου

Ενδέχεται κάποια μενού να μην εμφανιστούν στην οθόνη ανάλογα με τις επιλογές ή τα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει για το μηχάνημά σας (βλ. Επισκόπηση μενού).

- Πατήστε (Menu) > Network στον πίνακα ελέγχου.

- Ή πατήστε Setup > Machine Setup > Network Setup στην οθόνη αφής.

Επιλογη | Περιγραφή
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Επιλέγει το κατάλληλο πρωτόκολλο και ρυθμίζει τις παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν στο περιβάλλον δικτύου.

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν. Αν δεν είστε σίγουροι, μην κάνετε αλλαγές ή συμβουλευθείτε το διαχειριστή του δικτύου.

TCP/IP (IPv6) | Ενεργοποιεί αυτήν την επιλογή για χρήση του περιβάλλοντος δικτύου μέσω IPv6. (Βλέπε ρύθμιση παραμέτρων IPv6).
Ethernet Speed | Ρυθμίζει την ταχύτητα μετάδοσης δικτύου.
802.1x | Μπορείτε να επιλέξετε τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη για δικτυακή επικοινωνία. Για λεπτομέρειες, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου.
Wireless | Ενεργοποιεί αυτήν την επιλογή για χρήση του ασύρματου δικτύου.
Clear Setting | Επαναφέρει τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές. (απαιτείται επανεκκίνηση.)

- Network Conf.

- Network Configuration

Αυτή η λίστα εμφανίζει στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση και τις παραμέτρους δικτύου του μηχανήματός σας.

Net. Activate | Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι Ethernet.
Http Activate | Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήστε ή όχι το SyncThru™ Web Service.