## הגדרת מנהל

פריט | תיאור
--- | ---
Password Protect | הגדרת הסיסמה לצורך גישה לתפריט Admin Setup. בחר On כדי להשתמש באפשרות והזן את הסיסמה.
Change Password | שינוי סיסמת ההתקן לצורך גישה לAdmin Setup.

Maintenance

- Clean Fuser: ניקוי יחידת ההיתוך על-ידי הדפסת גיליון. על הגיליון המודפס מופיעה פסולת טונר.

- CLR Empty Msg.‎: מניעת הופעת ההודעה Toner Low Alert בתצוגה.

- Supplies Info.‎‎: פריט זה מאפשר לך לבדוק את מספר העמודים שהודפסו ואת כמות הטונר שנותרה במחסנית.

- Toner Low Alert: אם הטונר במחסנית אזל, מופיעה הודעה המורה לך להחליף את מחסנית הטונר. ניתן להגדיר אם להציג הודעה זו.

- Ram Disk: הפעלה/השבתה של דיסק ה-RAM לניהול עבודות. בהתאם לגודל הזיכרון האופציונלי המותקן, באפשרותך להגדיר את גודל דיסק ה-RAM בין 32 ו-‏64 מ"ב. אפשרות זו לא מופיעה אם התקנת התקן אחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח).