## מאפייני הדפסה

- למידע על מאפייני הדפסה בסיסיים, עיין במדריך הבסיסי (ראה הדפסה בסיסית ).

- ייתכן כי תכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה מאפיינים על פי דגמים).

### שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה

1. לחץ על תפריט התחל של Windows.

2. בחר לוח הבקרה > התקנים ומדפסות.

3. לחץ לחיצה ימנית על ההתקן.

4. בחר העדפות הדפסה.

   אם הסימן ▶ מופיע בהעדפות הדפסה, באפשרותך לבחור מנהלי התקן מדפסת אחרים הקשורים למדפסת שנבחרה.

5. שנה את ההגדרות בכל כרטיסיה.

6. לחץ על אישור.

אם ברצונך לשנות את ההגדרות עבור כל משימת הדפסה, שנה אותן בתוך העדפות הדפסה.

### הגדרת המכשיר שלך כמכשיר ברירת המחדל

1. לחץ על תפריט התחל של Windows.

2. בחר לוח הבקרה > התקנים ומדפסות.

3. בחר את ההתקן שלך.

4. לחץ לחיצה ימנית על המכשיר שלך ובחר קבע כמדפסת ברירת מחדל.

   אם הסימן ▶ מופיע בהעדפות הדפסה, באפשרותך לבחור מנהלי התקן מדפסת אחרים הקשורים למדפסת שנבחרה.

### שימוש במאפייני הדפסה מתקדמים

מנהל התקן מדפסת XPS: משמש להדפסת תבנית קובץ XPS.

- ראה מאפיינים על פי דגמים.

- ניתן להתקין את מנהל התקן המדפסת XPS במערכת ההפעלה Windows Vista ואילך.

- התקן זיכרון אופציונלי כאשר עבודת XPS לא מודפסת מפני שאין די זיכרון פנוי במדפסת.

- עבור דגמים המספקים מנהל התקן XPS בתקליטור התוכנות:

  - באפשרותך להתקין את מנהל התקן המדפסת XPS על-ידי הכנסת תקליטור התוכנה לכונן התקליטורים. כאשר חלון ההתקנה מופיע, בחר התקנה מתקדמת > התקנה מותאמת אישית. באפשרותך לבחור במנהל התקן המדפסת XPS בחלון בחר תוכנה וכלי עזר להתקנה.

- עבור דגמים המספרים מנהל התקן XPS מאתר האינטרנט של Samsung, ‏www.samsung.com > חפש את המוצר שלך > Support או downloads.

#### הדפסה לקובץ (PRN)

לעיתים יהיה עליך לשמור את נתוני ההדפסה כקובץ.

1. סמן את התיבה הדפס לקובץ בחלון הדפסה.

2. לחץ על הדפס.

3. הזן את נתיב היעד ואת שם הקובץ, ואז לחץ על אישור.

   למשל, c:\Temp\file name.

   אם תקליד רק את שם הקובץ, הקובץ יישמר אוטומטית בתיקייה המסמכים שלי, מסמכים והגדרות, או משתמשים. ייתכן שהתיקייה שנשמרה תהיה שונה, בהתאם למערכת ההפעלה שלך או ליישום שבו אתה משתמש.

#### הכרת מאפייני המדפסת המיוחדים

באפשרותך להשתמש במאפייני הדפסה מתקדמים בעת השימוש בהתקן.

כדי לנצל את מאפייני המדפסת שמספק מנהל התקן המדפסת שלך, לחץ על מאפיינים או העדפות בחלון הדפס של היישום, כדי לשנות את הגדרות ההדפסה. שם המכשיר המופיע בחלון מאפייני המדפסת עשוי להשתנות בהתאם למכשיר הנמצא בשימוש.

- ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך.

- בחר בתפריט עזרה או לחץ על הלחצן מהחלון או הקש F1 במקלדת ולחץ על האפשרות שעליה ברצונך לקבל מידע נוסף (ראה שימוש בעזרה).

פריט | תיאור
--- | ---
עמודים מרובים לכל צד | בחירת מספר העמודים שיודפסו על-גבי גיליון נייר אחד. כדי להדפיס יותר מעמוד אחד בגיליון, העמודים יוקטנו ויאורגנו בסדר שתציין. ניתן להדפיס עד 16 עמודים על-גבי גיליון אחד.

הדפסת כרזה

הדפסת מסמך של עמוד אחד על פני 4 (פוסטר 2x2), ‏9 (פוסטר 3x3) או 16 (פוסטר 4x4) גיליונות נייר, כדי להדביק את הגיליונות יחד וליצור מסמך יחיד בגודל פוסטר.

בחר את ערך חפיפת כרזה. ציין את חפיפת כרזה במילימטרים באמצעות בחירת כפתור הרדיו בפינה הימנית העליונה של לשונית בסיסי כדי להקל על הדבקתם של העמודים יחד.

הדפסת חוברת [a]

הדפסת המסמך משני צידי גיליון הנייר וסידור את העמודים כך שניתן יהיה לקפל את הנייר לשניים לאחר ההדפסה כדי ליצור חוברת.

- אם ברצונך להכין חוברת, עליך להדפיס על חומרי הדפסה בגודל מכתב, ‏Legal, ‏A4, ‏Us Folio או Oficio.

- האפשרות הדפסת חוברת אינה זמינה לכל גודלי הנייר. בחר באפשרות הגודל של הנייר הזמין תחת הכרטיסייה נייר כדי לראות אילו גודלי נייר זמינים.

- אם תבחר גודל נייר שאינו זמין, אפשרות זו תבוטל באופן אוטומטי. בחר אך ורק בנייר זמין (נייר ללא או סימן ).

- הדפסה דו-צדדית

- הדפסה דו-צדדית (ידנית) [a]

הדפס משני צידיו של גיליון נייר (הדפסה דו-צדדית). לפני ההדפסה עליך להחליט על כיוון המסמך.

- ניתן להשתמש במאפיין זה עם נייר בגודל מכתב‏, ‏Legal, ‏A4, ‏US Folio או Oficio

- אם ההתקן אינו מצוייד ביחידת דופלקס להדפסה דו-צדדית, השלם את משימת ההדפסה באופן ידני. ההתקן מדפיס תחילה כל עמוד שני של המסמך. לאחר מכן, מופיעה הודעה במחשב.

- התכונה דלג על דפים ריקים לא פועלת בעת בחירה באפשרות ההדפסה הדו-צדדית.

- הדפסה דו-צדדית

- הדפסה דו-צדדית (ידנית) [a]

- ברירת המחדל של המדפסת: אם תבחר באפשרות זו, מאפיין זה ייקבע על-ידי ההגדרות שבחרת בלוח הבקרה של ההתקן. אפשרות זו זמינה רק בעת שימוש במנהל התקן מדפסת מסוג PCL/XPS.

- ללא‏: ביטול תכונה זו.

- קצה ארוך: אפשרות זו היא המיתאר הקונבנציונאלי המשמש לכריכת ספרים.

- קצה קצר: אפשרות זו היא המיתאר הקונבנציונאלי המשמש ליצירת לוחות שנה.

- הדפסה דו-צדדית הפוכה: בדוק אפשרות זו כדי להפוך את הסדר ההדפסה במהלך הדפסת דופלקס. אפשרות זו אינה זמינה בעת השימוש בהדפסה דו-צדדית (ידנית).

אפשרויות נייר | שינוי גודלו של מסמך כך שייראה גדול או קטן יותר על-גבי העמוד המודפס, על-ידי הזנת אחוז שבהתאם לו המסמך יוגדל או יוקטן.
סימן מים‏ | האפשרות סימני מים מאפשרת לך להדפיס טקסט על-גבי מסמך קיים. לדוגמה, ניתן להשתמש בה כאשר ברצונך להדפיס באותיות אפורות גדולות את המילה "DRAFT" או "CONFIDENTIAL" באלכסון על-גבי העמוד הראשון או על-גבי כל העמודים במסמך.

סימן מים‏

(יצירת סימן מים)

1. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישום התוכנה, גש אל העדפות הדפסה.

2. מתוך הכרטיסיה מתקדם בחר את עריכה מתוך הרשימה הנגללת סימן מים. מופיע חלון עריכת סימני מים.

3. הזן הודעת טקסט בתיבת הודעת סימן מים.

   ניתן להזין עד 256 תווים. ההודעה מופיעה בחלון התצוגה המקדימה.

סימן מים‏

(עריכת סימן מים)

1. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישום התוכנה, גש אל העדפות הדפסה.

2. מתוך הכרטיסיה מתקדם בחר את עריכה מתוך הרשימה הנגללת סימן מים. מופיע חלון עריכת סימני מים.

3. בחר בסימן המים שברצונך לערוך מהרשימה סימני מים נוכחיים ושנה את ההודעה ואת האפשרויות של סימן המים.

4. לחץ עדכן כדי לשמור את השינויים.

5. לחץ על אישור או הדפס עד שתצא מהחלון הדפס.

סימן מים‏

(מחיקת סימן מים)

1. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה מיישום התוכנה, גש אל העדפות הדפסה.

2. מתוך הכרטיסיה מתקדם בחר את עריכה מתוך הרשימה הנגללת סימן מים. מופיע חלון עריכת סימני מים.

3. בחר את סימן המים שברצונך למחוק ברשימת סימני מים נוכחיים ולחץ מחק.

4. לחץ על אישור או הדפס עד שתצא מהחלון הדפס.

שכבה [a]

אפשרות זו זמינה רק בעת שימוש במנהל התקן מדפסת מסוג PCL/SPL (ראה תוכנה).

שכבת-על היא טקסט ו/או תמונות, המאוחסנים בכונן הדיסק הקשיח של המחשב בתבנית קובץ מיוחדת הניתנת להדפסה על-גבי כל מסמך. ניתן להשתמש לעתים קרובות בשכבות-על במקום בנייר חברה. במקום להשתמש בנייר חברה מודפס מראש, באפשרותך ליצור שכבת-על המכילה את אותו מידע המופיע על-גבי נייר החברה שלך. כדי להדפיס מכתב עם הנייר הרשמי של החברה שלך, אין צורך לטעון לתוך המכשיר נייר מכתבים מודפס מראש: הדפס רק את שכבת העל על-גבי המסמך.

כדי להשתמש בשכבת-על לעמוד, עליך ליצור שכבת-על לעמוד המכילה את סמל החברה או תמונה.

- על גודל מסמך השכבה להיות זהה לגודל המסמך המודפס עם השכבה. אין ליצור שכבת-על הכוללת סימן מים.

- הרזולוציה של מסמך שכבת-העל חייבת להיות זהה לזו של המסמך המודפס עם שכבת-העל.

שכבה [a]

(יצירת שכבת-על חדשה לעמוד)

1. כדי לשמור את המסמך כשכבת-על, גש אל העדפות הדפסה.

2. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ובחר עריכה מתוך הרשימה הנגללת טקסט. יופיע חלון עריכת שכבה.

3. בחלון עריכת שכבה לחץ על צור.

4. בחלון שמירה בשם, הקלד שם באורך של עד שמונה תווים בתיבה שם עבודה. אם יש צורך, בחר את נתיב היעד (ברירת המחדל הינה C:\Formover).

5. לחץ על שמור. השם יופיע ברשימה רשימת שכבות.

6. לחץ על אישור או הדפס עד שתצא מהחלון הדפס.

   הקובץ אינו מודפס. במקום זאת, הקובץ יאוחסן בכונן הדיסק הקשיח של המחשב.

שכבה [a]

(שימוש בשכבת-על לעמוד)

1. לחץ על לשונית מתקדם.

2. בחר את הגודל המבוקש מתוך הרשימה הנגללת טקסט.

3. אם קובץ שכבת העל המבוקש אינו מופיע ברשימה הנפתחת טקסט, בחר עריכה... מהרשימה ולחץ על טען. בחר את קובץ שכבת העל המבוקש.

   אם אחסנת את קובץ שכבת העל שבו ברצונך להשתמש במקור חיצוני, תוכל גם לטעון את הקובץ כאשר תיגש לחלון פתח.

   אחרי שתבחר את הקובץ לחץ פתח. הקובץ מופיע בתיבה רשימת שכבות וזמין להדפסה. בחר את שכבת העל מתוך תיבת רשימת שכבות.

4. אם יש צורך, בחר את התיבה אשר שכבות עמוד במהלך ההדפסה. אם תיבה זו מסומנת, בכל פעם שתשלח מסמך להדפסה תופיע הודעה המבקשת ממך לאשר את הדפסת שכבת-העל על-גבי המסמך.

   אם בחרת שכבת-על ואינך בוחר בתיבת הסימון, שכבת-העל תודפס באופן אוטומטי עם המסמך.

5. לחץ על אישור או הדפס עד שתצא מהחלון הדפס.

שכבה [a]

(מחיקת שכבת-על לעמוד)

1. בחלון Printing Preferences, לחץ על כרטיסייתמתקדם.

2. בחר עריכה מתוך הרשימה הנפתחת טקסט.

3. בחר את שכבת העל שברצונך למחוק מתיבת רשימת שכבות.

4. לחץ על מחק.

5. כאשר תופיע הודעת אישור בחלון, לחץ כן.

6. לחץ על אישור או הדפס עד שתצא מהחלון הדפס. באפשרותך למחוק שכבות-על שכבר אינן בשימוש.

Print Mode

- מאפיין זה זמין רק אם התקנת את הזיכרון האופציונלי או את התקן האחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) (ראה מאפיין מגוון).

- ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך.

- Print Mode: ברירת המחדל של Print Mode היא Normal המדפיסה את הקובץ בלא לשמור אותו בקובץ ההדפסה בזכרון.

  - רגיל: אפשרות זו מדפיסה בלא לאחסן את המסמך שלך בזכרון אופציונאלי.

  - הגהה: אפשרות זו שימושית כאשר אתה מדפיס יותר מעותק אחד. תוכל להדפיס תחילה עותק אחד לבדיקה, ולהדפיס את שאר העותקים בשלב מאוחר יותר.

  - סודי: אפשרות זו משמשת להדפסה של מסמכים סודיים. עליך להזין סיסמה כדי להדפיס.

  - אחסן: בחר הגדרה זו כדי לשמור מסמך בהתקן האחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) מבלי להדפיס.

  - אחסן והדפס: מצב זה משמש בעת הדפסה ואחסון של מסמך בו-זמנית.

  - הדפסה ברקע: אפשרות זו יכולה להיות שימושית בעת טיפול בכמויות גדולות של נתונים. אם תבחר הגדרה זו, המדפסת מעבירה את המסמך לתוך התקן האחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) ואז מדפיסה אותו מהתור של התקן האחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח), ובכך מפחיתה את עומס העבודה של המחשב.

  - לוח זמנים להדפסה: בחר הגדרה זו כדי להדפיס את המסמך במועד שנקבע מראש.

- User ID: אפשרות זו נועדה למציאת קובץ שמור באמצעות לוח הבקרה.

- Job Name: אפשרות זו נועדה למציאת קובץ שמור באמצעות לוח הבקרה.

הצפנת עבודה

הצפנת נתוני הדפסה תחילה, ושידורם למכשיר. מאפיין זה מגן על מידע ההדפסה גם אם הנתונים מתקבלים ברשת.

המאפיין Job Encryption מופעל רק כאשר התקן האחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) מותקן. התקן האחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) משמש לפענוח נתוני ההדפסה (ראה מאפיין מגוון).

[a] אפשרות זו אינה זמינה בעת השימוש במנהל התקן XPS.

### שימוש ב-כלי שירות הדפסה ישירה

- ייתכן כי Direct Printing Utility לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים (ראה תוכנה).

- זמין למשתמשי Windows בלבד.

#### מהי כלי שירות הדפסה ישירה?

כלי שירות הדפסה ישירה הוא תוכנה השולחת את קובצי ה-PDF ישירות למדפסת מבלי לפתוח אותם.

להתקנת התוכנית, בחר התקנה מתקדמת > התקנה מותאמת אישית וסמן תוכנה זו בעת התקנת מנהל התקן המדפסת.

- יש להתקין התקן אחסון בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) כדי להדפיס קבצים באמצעות תוכנית זו. (ראה מאפיין מגוון).

- לא ניתן להדפיס קובצי PDF מוגבלים. השבת את מאפיין הגבלת הדפסה ונסה להדפיס שוב.

- לא ניתן להדפיס קובצי PDF המוגבלים באמצעות סיסמה. השבת את מאפיין הסיסמה ונסה להדפיס שוב.

- השאלה אם ניתן להדפיס קובץ PDF באמצעות Direct Printing Utility, תלויה באופן יצירתו של קובץ ה-PDF.

- התוכנית Direct Printing Utility תומכת ב-PDF מגירסה 1.7 ומטה. עבור גירסאות חדשות יותר, עליך לפתוח את הקובץ כדי להדפיסו.

#### הדפסה

יש מגוון דרכים להדפסה בעזרת Direct Printing Utility.

1. מתוך תפריט התחל בחר תוכניות or כל התוכניות > מדפסות Samsung > ‏Direct Printing Utility > ‏Direct Printing Utility.

   חלון Direct Printing Utility מופיע.

2. בחר את המכשיר מתוך הרשימה הנגללת בחירת מדפסת ולחץ על עיון.

3. בחר את הקובץ שברצונך להדפיס ולחץ על פתח.

   הקובץ נוסף למקטע בחירת קבצים.

4. בצע התאמה אישית של הגדרות המכשיר בהתאם לצרכיך.

5. לחץ על הדפס. קובץ ה-PDF הנבחר נשלח למכשיר.

#### שימוש בתפריט לחיצה ימנית

1. לחץ לחיצה ימנית על קובץ ה-PDF להדפסה ובחר באפשרות הדפסה ישירה.

   החלון Direct Printing Utility מופיע ובו קובץ ה-PDF שנוסף.

2. בחר את ההתקן שבו ברצונך להשתמש.

3. התאם אישית את הגדרות ההתקן.

4. לחץ על הדפס. קובץ ה-PDF הנבחר נשלח למכשיר.

### הדפסה ב-Macintosh

ייתכן כי מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לאפשרויות. פירוש הדבר הוא כי התכונות לא נתמכות.

#### הדפסת מסמך

בעת הדפסה ממחשב Macintosh,‏ עליך לבדוק את הגדרות מנהל ההתקן של המדפסת בכל יישום שבו אתה משתמש. בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס ממחשב Macintosh:

1. פתח את המסמך שברצונך להדפיס.

2. פתח את תפריט File ולחץ על Page Setup ‏(Document Setup בכמה יישומים).

3. בחר את הגודל, הכיוון, קנה המידה והאפשרויות האחרות של הנייר, וודא שההתקן שלך נבחר. לחץ על OK.

4. פתח את תפריט File ולחץ על Print.

5. בחר את מספר העותקים וציין אילו עמודים ברצונך להדפיס.

6. לחץ על Print.

#### שינוי הגדרות המדפסת

באפשרותך להשתמש במאפייני הדפסה מתקדמים בעת השימוש בהתקן.

פתח יישום ובחר באפשרות Print מתוך תפריט File. שם ההתקן, אשר מופיע בחלון מאפייני המדפסת, עשוי להשתנות בהתאם להתקן שנמצא בשימוש. פרט לשם, מבנה חלון המאפיינים של המדפסת דומה לתיאורים הבאים.

#### הדפסת עמודים מרובים על גיליון אחד

באפשרותך להדפיס יותר מעמוד אחד על-גבי גיליון נייר אחד. זוהי דרך חסכונית להדפסת עותקי טיוטה.

1. פתח יישום ובחר באפשרות Print מתוך תפריט File.

2. בחר Layout מתוך רשימת Orientation הנגללת. ברשימה הנגללת Pages per Sheet, בחר את מספר העמודים שאתה רוצה להדפיס בדף נייר אחד.

3. בחר את האפשרויות האחרות שבהן ברצונך להשתמש.

4. לחץ על Print.

   ההתקן מדפיס את ספר העמודים שנבחר להדפסה על-גבי גיליון נייר אחד.

#### הדפסה משני צידי הנייר

ייתכן כי מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לאפשרויות. פירוש הדבר הוא כי התכונות לא נתמכות (ראה מאפיין מגוון).

לפני הדפסה ב-duplex mode, החלט באיזה קצה של המסמך המוגמר, תימצא הכריכה. אפשרויות הכריכה הן כדלהלן:

- Long-Edge Binding: אפשרות זו היא המיתאר הקונבנציונאלי המשמש לכריכת ספרים.

- Short-Edge Binding: זו האפשרות בה משתמשים לעתים קרובות ליצירת לוחות שנה.

1. מתוך יישום ה-Macintosh, בחר באפשרות Print מתוך תפריט File.

2. בחר Layout מתוך רשימת Orientation הנגללת.

3. בחר כיוון של כריכה מתוך האפשרות Two-Sided.

4. בחר את האפשרויות האחרות שבהן ברצונך להשתמש.

5. לחץ על Print והמכשיר ידפיס משני צידי הנייר.

אם תדפיס יותר משני עותקים, אפשר שהעותק הראשון והעותק השני יודפסו על גבי אותו גליון נייר. אל תדפיס משני צידי הנייר כאשר אתה מדפיס יותר מעותק אחד.

#### שימוש בעזרה

לחץ על סימן השאלה בפינה השמאלית התחתונה של החלון ולחץ על הנושא שעליו ברצונך לקבל מידע. חלון מוקפץ מופיע, ובו מידע על מאפיין האפשרות שמספק מנהל ההתקן.

### הדפסה ב-Linux

ייתכן כי מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לאפשרויות. פירוש הדבר הוא כי התכונות לא נתמכות.

#### הדפסה מתוך יישומים

ישנם יישומי Linux רבים המאפשרים לך להשתמש ב-Common UNIX Printing System (מערכת CUPS). באפשרותך להדפיס במכשיר שברשותך מכל יישום שכזה.

1. פתח יישום ובחר Print מתפריט File.

2. בחר ישירות ב-Print תוך שימוש ב-lpr.

3. בחלון LPR GUI, בחר בשם הדגם של המכשיר שברשותך מתוך רשימת המדפסות ולחץ על Properties.

4. שנה את מאפייני עבודת ההדפסה באמצעות ארבע הכרטיסיות הבאות המוצגות בראש החלון.

   - General: שינוי גודל הנייר, סוג הנייר, וכיוון ההדפסה של המסמכים. היא מפעילה את מאפיין ההדפסה הדו-צדדית, מוסיפה כותרות התחלה וסיום ומשנה את מספר העמודים לכל גיליון.

     ייתכן כי הדפסה דו-צדדית אוטומטית/ידנית לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם. באפשרותך להשתמש באופן חלופי במערכת הדפסת lpr או ביישומים אחרים להדפסה דו-צדדית.

   - Text: הגדרת שולי העמוד ואפשרויות הטקסט, כגון מרווחים או עמודות.

   - Graphics: הגדרת אפשרויות תמונה שתופעלנה בעת הדפסת קובצי תמונה, כגון אפשרויות צבע, גודל תמונה או מיקום תמונה.

   - Advanced: הגדרת הרזולוציה של ההדפסה, מקור הנייר והיעד.

5. לחץ Apply כדי להחיל את השינויים וסגור את חלון Properties.

6. לחץ OK בחלון LPR GUI כדי להתחיל בהדפסה.

7. מופיע חלון Printing, המאפשר לך לנטר את מצב משימת ההדפסה.

   כדי לבטל את המשימה הנוכחית, לחץ Cancel.

#### הדפסת קבצים

תוכל להדפיס סוגים רבים ושונים של קבצים במכשיר שלך באמצעות שיטת CUPS הסטנדרטית – ישירות מממשק שורת הפקודה. כלי השירות CUPS lpr מאפשר לך לעשות זאת, אך חבילת מנהל ההתקן מחליפה את כלי ה-lpr הסטנדרטי בתוכנית LPR GUI ידידותית יותר למשתמש.

להדפסת קובץ מסמך כלשהו:

1. בשורת הפקודה של Linux, הזן <שם_קובץ> lpr והקש Enter. יופיע החלון LPR GUI.

   אם תקליד lpr בלבד ותקיש Enter, החלון Select file(s) to print יופיע תחילה. פשוט בחר קבצים כלשהם שתרצה להדפיס ולחץ Open.

2. בחלון LPR GUI, בחר את ההתקן שברשותך מהרשימה ושנה את מאפייני עבודת ההדפסה.

3. לחץ OK כדי להתחיל להדפיס.

#### הגדרת מאפייני המדפסת

בחלון Printer Properties של Printers configuration, באפשרותך לשנות תכונות שונות של המכשיר שלך כמדפסת.

1. פתח את ה-Unified Driver Configurator.

   במידת הצורך, עבור ל-Printers configuration.

2. בחר את המכשיר שלך מתוך רשימת המדפסות הזמינות ולחץ Properties.

3. חלון Printer Properties מופיע.

   בחלקו העליון של החלון מוצגות חמש הכרטיסיות הבאות:

   - General: מאפשרת לשנות את השם והמיקום של המדפסת. השם שיוזן בלשונית זו יוצג ברשימת המדפסות בתוך Printers configuration.

   - Connection: מאפשרת להציג או לבחור יציאה אחרת. אם שינית את יציאת ההתקן מיציאת USB ליציאה מקבילית או להפך כאשר ההתקן היה בשימוש, עליך להגדיר מחדש את יציאת ההתקן בכרטיסיה זו.

   - Driver: מאפשרת להציג או לבחור מנהל התקן אחר. באמצעות לחיצה על Options, תוכל להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל של ההתקן.

   - Jobs: הצגת רשימת עבודות ההדפסה. לחץ Cancel job כדי לבטל את המשימה הנבחרת ובחר את תיבת הסימון Show completed jobs כדי לראות משימות קודמות ברשימת המשימות.

   - Classes: הצגת סוג המכשיר שלך. לחץ על Add to Class כדי להוסיף את המכשיר שלך לסוג מסויים, או לחץ על Remove from Class כדי להסיר את המכשיר מהסוג הנבחר.

4. לחץ על OK להחלת השינויים וסגור את החלון Printer Properties.

### הדפסה במערכת הפעלה Unix

ייתכן כי מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לאפשרויות. פירוש הדבר הוא כי התכונות לא נתמכות (ראה מאפיינים על פי דגמים).

#### נוהל עבודת הדפסה

אחרי התקנת המדפסת, בחר להדפסה כל אחד מבין קבצי התמונה, הטקסט, ה-PS או ה-HPGL.

1. בצע את הפקודה "printui <file_name_to_print>‎".

   למשל, אתה מדפיס: "document1"

   printui document1

   הדפסה כזאת תפתח את מנהל התקן המדפסת במערכת UNIZX Print Job Manager בו יכול המשתמש לבחור בין אפשרויות הדפסה שונות.

2. בחר מדפסת שכבר נוספה למערכת.

3. בחר את אפשרויות ההדפסה מחלון כמו Page Selection.

4. בחר את מספר העותקים הדרושים בתוך Number of Copies.

   כדי לנצל את מאפייני המדפסת שמציע מנהל התקן המדפסת שלך, לחץ על Properties.

5. לחץ OK כדי להתחיל בביצוע עבודת ההדפסה.

#### שינוי הגדרות ההתקן

מנהל התקן המדפסת במערכת ההפעלה UNIX ‏Print Job Manager בו יכול המשתמש לבחור אפשרויות הדפסה שונות בתוך Properties של המדפסת.

ניתן גם להשתמש במקשים החמים הבאים: "H" עבור Help, ‏"O" עבור OK, ‏"A" עבור Apply, ו-"C" עבור Cancel.

##### לשונית General

- Paper Size: הגדר את גודל הנייר כ-A4, Letter, או גודל נייר אחר בהתאם לדרישותיך.

- Paper Type: בחר את סוג הנייר. האפשרויות הזמינות בתיבת הרשימה הן: Printer Default, Plain, ו-Thick.

- Paper Source: בחר מאיזה מגש יוזן הנייר. ברירת המחדל היא: Auto Selection.

- Orientation‏: בחר את הכיוון בו יודפס מידע על גבי עמוד.

- Duplex: הדפס משני צידי הנייר כדי לחסוך נייר.

  ייתכן כי הדפסה דו-צדדית אוטומטית/ידנית לא תהיה זמינה, בהתאם לדגם. באפשרותך להשתמש באופן חלופי במערכת הדפסת lpr או ביישומים אחרים להדפסה דו-צדדית.

- Multiple Pages: הדפס מספר עמודים על צד אחד של הנייר.

- Page Border: בחר אחד מסגנונות הגבולות (לדוגמה, Single-line hairline, ‏Double-line hairline)

##### לשונית Image

בכרטיסייה זו תוכל לשנות את הבהירות, הרזולוציה או את מיקום התמונה של המסמך שלך.

##### לשונית Text

הגדר את שולי התו, את הרווח בין שורות או את העמודות של התדפיס בפועל.

##### לשונית HPGL/2

- Use only black pen: כדי להדפיס את כל הגרפיקה בשחור.

- Fit plot to page: כדי להתאים את כל הגרפיקה לתוך עמוד בודד.

##### לשונית Margins

- Use Margins: הגדר שוליים עבור המסמך. על פי ברירת המחדל, אפשרות השוליים אינה פועלת. המשתמש יכול לשנות את הגדרות השוליים באמצעות שינוי הערכים בשדות המתאימים. ערכים אלו, המוגדרים על פי ברירת מחדל, תלויים בגודל העמוד שנבחר.

- Unit: שנה את היחידות לנקודות, אינצ'ים או סנטימטרים.

##### לשונית Printer-Specific Settings

בחר אפשרויות שונות בתוך מסגרות JCL ו-General כדי להתאים באופן אישי את ההגדרות השונות. אפשרויות אלו הן אפשרויות ספציפיות למדפסת ולתלויות בקובץ PPD.